Príloha č. 1

1. **Priechod pre chodcov – didaktická pomôcka**

**Popis: Podložka z vinylu, banneru alebo iného nekĺzavého materiálu, na ktorej je zobrazený priechod pre chodcov - biele pruhy na čiernom alebo šedom podklade.**

**Parametre podložky: dĺžka 110cm (tolerancia na dĺžku + 50 cm), šírka 50 cm (tolerancia na šírku + 70cm).**

1. **Semafor s tyčou na jeho upevnenie a stojanom**

**Popis: Bezdrôtový plastový semafor s automatickým ovládaním prepínania svetiel, ktorý je napájaný na 4 ks 1,5V tužkové batérie so zabudovanou ochranou batérií. Semafor sa upína alebo je namonotvaný na kovovú tyč potiahnutú plastom. Tyč sa zasadzuje alebo je osadená do stojanu z PVC materiálu s pevnou, napr. drevenou podstavou.**

**Parametre semafóru: dĺžka tyče 100 cm (tolerancia + 10 cm), výška stojanu 40 cm (tolerancia +/- 5 cm), celková výška semaforu minimálne 100cm.**