**Formulár CENOVEJ PONUKY:**

(s vymedzením predmetu dodávky)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Maštaľ pre prasnice a odchov** |
| ***Prijímateľ / obstarávateľ:*** | Farma Novosedlík, Jablonec 116, 900 86 Jablonec, IČO: 41028015 |

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**CENOVÁ PONUKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka**  | **Počet kusov** | **Cena za****1 ks v €** | **Cena celkom** **v € bez DPH** |
| **Technologické vybavenie**  |
| **1.** | *Deliaca stena pre výklopný kôš* | 6 |  |  |
| **2.** | *Uchytenie pätky, nerezové pre individuálnu klietku* | 6 |  |  |
| ***3.*** | *Sada hmoždiniek s vrutmi 10x70 nerez (4 ks)* | 3 |  |  |
| ***4.*** | *Samozachytávacia individuálna klietka - uchytávacia sada na stenu pre ľavu polku klietky s predým uchytenim* | 1 |  |  |
| **5.** | *Samozachytávacia individuálna klietka - uchytávacia sada na stenu pre pravú polku klietky s predým uchytenim* | 1 |  |  |
| **6.** | *Sklapací kôš individuálnej klietky - pre manuálne riadenie* | 7 |  |  |
| **7.** | *Vyrovnávacia platňa individuálnej klietky pre šírku 62-66 cm* | 7 |  |  |
| **8.** | *Nerezový žľab - hlavný diel, dĺžka 2 m, vpredu vyvýšený* | 1 |  |  |
| **9.** | *Nerezový žľab - hlavný diel, dĺžka 3 m, vpredu vyvýšený* | 1 |  |  |
| **10.** | *Nerezový žľab - spojovací plech so žľabovým odtokom* | 1 |  |  |
| **11.** | *Ukončovací a deliaci plech pre nerezový žľab* | 2 |  |  |
| **12.** | *Uchytenie pre nerezový žľab (každé kŕmne miesto)* | 8 |  |  |
| **13.** | *Montážne lepidlo 300 ml*  | 1 |  |  |
| **14.** | *Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná* | 36 |  |  |
| **15.** | *LAMELLEN-ROHRABSCHLUSSKAPPE DM 34 / 0,8-3 MM - ROT RAL 3020* | 14 |  |  |
| **16.** | *Rúrová spojka pre rúru Ø 34/2 mm* | 4 |  |  |
| **17.** | *Montážny materiál a malé diely* | 1 |  |  |
| **18.** | *Profi dverový rám, pozinkovaný, výška 120 cm 75-115 cm* | 2 |  |  |
| **19.** | *Dverový záves, uchytenie na stenu, pozinkovaný* | 2 |  |  |
| **20.** | *Dverový uzáver, uchytenie na stojku, čelne, pozinkovaný* | 2 |  |  |
| **21.** | *Profi stojka jednoduchá, pozinkovaná, výška 125 cm, ukotvenie na podlahu* | 2 |  |  |
| **22.** | *Stredová alebo predná stojka, pozinkovaná, výška 125cm, uchytenie na hmoždinky* | 1 |  |  |
| **23.** | *Profi stojka jednoduchá, pozinkovaná, výška 125 cm upevnenie na stenu* | 2 |  |  |
| **24.** | *Nerezový žľab pre kancov so zaistením otočnou pákou* | 1 |  |  |
| **25.** | *Agrarprofil 250/35 PVC pero s drážkou, nerezaný (6/7m)* | 36 m |  |  |
| **26.** | *Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná* | 18 m |  |  |
| **27.** | *Profi dverový rám, pozinkovaný, výška 120 cm 75-115 cm* | 5 |  |  |
| **28.** | *Dverový záves, uchytenie na stenu, pozinkovaný* | 5 |  |  |
| **29.** | *Dverový uzáver, uchytenie na stenu, pozinkovaný* | 5 |  |  |
| **30.** | *Stredová alebo predná stojka, pozinkovaná, výška 125cm, uchytenie na hmoždinky,*  | 2 |  |  |
| **31.** | *Nerezový žľab 2990mm pre rozdeľovač kŕmnych miest* | 5 |  |  |
| **32.** | *Ukončovací a deliaci plech pre nerezový žľab* | 5 |  |  |
| **33.** | *Ukončovací plech s výpustom pre nerezový žľab* | 5 |  |  |
| **34.** | *Montážne lepidlo 300 ml* | 2 |  |  |
| **35.** | *Spojovacia rúra Ø 34/2,9 x L pozinkovaná s príslušenstvom* | 18 m |  |  |
| **36.** | *Uchytenie pre rúru 1" na stenu* | 5 |  |  |
| **37.** | *Rozdeľovač kŕmneho miesta pre nerezový žľab, uchytenie na múr/deliacu stenu - ukončenie línie* | 5 |  |  |
| **38.** | *Rozdeľovač kŕmneho miesta pre nerezový žľab, uchytenie na múr/deliacu stenu* | 25 |  |  |
| **39.** | *Uchytenie pätky, pozinkované pre individuálnu klietku* | 15 |  |  |
| **40.** | *Uchytávacia garnitúra na betón / PVC rošty (4 kusy)* | 8 |  |  |
| **41.** | *Agrarprofil 250/35 PVC pero s drážkou, nerezaný (6/7m)* | 96 m |  |  |
| **42.** | *Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná* | 24 m |  |  |
| **43.** | *Malé diely pre montáž* | 1 |  |  |
| **44.** | *Napájací ventil 3/4" pre prasnice a kanco* | 1 |  |  |
| **45.** | *Nerezové koleno 30°, 1/2" - 3/4" vnutorný závit* | 1 |  |  |
| **46.** | *Nerezová rúra - vnút. / vonk. závit 1/2", dĺžka 75 cm, priama* | 1 |  |  |
| **47.** | *Sada upevnenia napájačky na deliacu stenu/múr* | 1 |  |  |
| **48.** | *Aquamaster - vodný ventil s automatickou reguláciou hladiny s nerezovou rúrou 1/2" x 1100 mm* | 6 |  |  |
| **49.** | *Aqualevel uchytenie na individuálnej klietke* | 6 |  |  |
| **50.** | *Sada pripojenia pre čerpadlo medikátora* | 1 |  |  |
| **51.** | *Čerpadlo medikátora 0,2%-2,0%* | 1 |  |  |
| **52.** | *Sada pripojenia vody 1" s redukčným ventilom a filtrom, prietok 2,5 m³/h* | 1 |  |  |
| **53.** | *Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; montážna dĺžka 260 mm* | 1 |  |  |
| **54.** | *PVC-rúra ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16* | 50 m |  |  |
| **55.** | *T-kus 90° ø 32 mm, PVC* | 1 |  |  |
| **56.** | *PVC koleno 32 mm, 90o* | 6 |  |  |
| **57.** | *T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit, zosilnený* | 7 |  |  |
| **58.** | *Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie, 1/2" vnut.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m* | 7 |  |  |
| **59.** | *Uchytávacia sada vodného vedenia Ø 32 mm na rúru suchého kŕmenia* | 45 |  |  |
| **60.** | *Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC* | 6 |  |  |
| **61.** | *Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky)* | 1 |  |  |
| **62.** | *Tesnenie rúrového závitu* | 1 |  |  |
| **63.** | *PVC-lepidlo so štetcom, 1 kg* | 1 |  |  |
| **64.** | *Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter* | 1 |  |  |
| **65.** | *Teflónová tesniaca páska 12 m/12 mm* | 1 |  |  |
| **66.** | *Dvere do výbehu 60x200 cm pre výkrm/odchov s oknom* | 7 |  |  |
| **PRASNICE - VETRANIE ( ODVOD VZDUCHU ) 235 m³/h** |
| **67.** | *Regulátor klimatizácie so senzorom pre 1 oddelenie s privodnymi ventilmi, 22x29x13cm* | 1 |  |  |
| **68.** | *Ventilator s ochrannou mrezou montazny otvor ø 460mm, 230V, 1.2A, 260 W vykon 4.400 m³/h pri 30 Pa* | 2 |  |  |
| **69.** | *Ventilatorova zaluzia pre ventilator Ø 400 m* | 2 |  |  |
| **70.** | *Upevnovaci material pre ventilator* | 2 |  |  |
| **71.** | *Porova priedusna platna "Agro" 200x60x2,5 cm* | 96 |  |  |
| **72.** | *T-nosnik 7250 mm biely PVC* | 27 |  |  |
| **73.** | *Mineralna izolacna vlna 50 mm (rolka - 13,20 m² / 2 x 1100cm x 60 cm)* | 18 |  |  |
| **74.** | *Uchytavacia garnitura pre dierovanu pasku / betonove tesnenie* | 170 |  |  |
| **75.** | *Uchytavacia garnitura pre PVC-T-nosnik/dierovana paska/ drevo (1 ks)* | 170 |  |  |
| **76.** | *Dierovana paska 19mm, povrstvena (rolka á 10m)* | 120 m |  |  |
| **77.** | *L-Profil 60/40/3 mm x dlzka 6 m, biely, PVC* | 60 m |  |  |
| **78.** | *Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks)* | 22 |  |  |
| **Kŕmny systém pre prasnice** |
| **79.** | *1 retazovy pohon s 1 podavacom, 24h casove hodiny, pripojenie pre 1 senzor a automaticke davkovanie, externy start a ovladanie vibracneho zariadenia* | 1 |  |  |
| **80.** | *Spiralovy dopravnik Ø 75 pre plnenie vstupny lievik 20x25x20cm vysoky, plastovy lievik ø 42cm hnaci motor 0.75 kW* | 1 |  |  |
| **81.** | *PVC-koleno 45°, Ø 75* | 3 |  |  |
| **82.** | *PVC-rura Ø 75, dlzka 3 m* | 2 |  |  |
| **83.** | *PVC- rurova spojka Ø 75* | 2 |  |  |
| **84.** | *Sada zavesenia s retazou (na 10 m potrubia)* | 1 |  |  |
| **85.** | *Spirala - vonk. Ø 60,5 mm pre ruru Ø 75* | 6m |  |  |
| **86.** | *Retazovy pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW s nerezovou skrinkou* | 1 |  |  |
| **87.** | *Stenova konzola pre pohonnu jednotku* | 1 |  |  |
| **88.** | *Kapacitny senzor naplnenia s automatickou regulaciou; montaz do transparentnej kontrolnej rury Ø 60 mm* | 2 |  |  |
| **89.** | *kladka 90° Ø 60, 40x40x8 cm PVC s liatinovym obvadzacim kolesom* | 16 |  |  |
| **90.** | *Dopravnikove potrubie ø 60, pozinkované* | 102 m |  |  |
| **91.** | *pozinkovana spojka pre ocelovu ruru Ø 60* | 21 |  |  |
| **92.** | *Vysokovykonna retaz pre ruru ø 60* | 110 m |  |  |
| **93.** | *spojka retaze pozinkovana Ø 60 m* | 3 |  |  |
| **94.** | *Objemovy davkovac 9 l s uzaverom; vypust Ø75 mm, Ø 200 x 565 mm pre dopravne potrubie 60 mm, minimalne mnozstvo 1 l* | 38 |  |  |
| **95.** | *Krmny vypust pre objemovy davkovac, PVC rura Ø63x150 cm s uchytenim na 1" ruru* | 38 |  |  |
| **96.** | *Kefa na čistenie potrubia Dm 85mm* | 1 |  |  |
| **97.** | *Navijak s klukou na rucne vypustanie krmiva, pre max. 100 davkovacov* | 3 |  |  |
| **98.** | *Vratná pružina s upevnením pre objemové dávkovacie zariadenie* | 6 |  |  |
| **99.** | *Kladka so stenovou konzolou pre vypustacie lanko* | 7 |  |  |
| **100.** | *vedenie pre vypustacie lanko* | 35 |  |  |
| **101.** | *Ocelove lanko Ø 4 mm nerezove , 6x19* | 60 m |  |  |
| **102.** | *Montážny balík* | 1 |  |  |
| **103.** | *Montazny balik pre krmnu liniu v budove* | 15 |  |  |
| **104.** | *Upevnenie krmneho potrubia 1", montaz na stenu* | 30 |  |  |
| **105.** | *Sada zavesenia s retazou (na 10 m potrubia)* | 5 |  |  |
| **106.** | *Upevnovací strmen Ø 50/63-34 komplet* | 10 |  |  |
| **107.** | *Polyesterove silo 3,5 m3* | 1 |  |  |
| **108.** | *Lievik sila pre spiralovy dopravnik, D=860mm/d=440mm/H=360mm* | 1 |  |  |
| **109.** | *Montazny balik pre polyesterove silo* | 1 |  |  |
| **110.** | *Male diely pre montaž* | 1 |  |  |
| **Odchov ustajnenie** |
| **111.** | *Vodiaca lista pre posuvnu stenu 42/40/42/3 mm* | 36 m |  |  |
| **112.** | *Stojka posuvnej steny 85cm, volne stojaca, upevnenie na hmozdinky* | 31 |  |  |
| **113.** | *Click-odstav - U-stojka na mur* | 5 |  |  |
| **114.** | *Stredove spojenie s ocelovou kotvou pre deliacu stenu*  | 4 |  |  |
| **115.** | *Dverova garnitura s kolikovym uzaverom bez stredovej spojky* | 9 |  |  |
| **116.** | *Dverovy zaves s ochrannou rurou, uchytenie na U-stojku* | 18 |  |  |
| **117.** | *Agrarprofil 850/35 PVC obojstranne hladky, nerezany (6/7 m)* | 48 m |  |  |
| **118.** | *Spojovacia rura Ø 34/2 pozinkovana* | 36 m |  |  |
| **119.** | *Agrarprofil 1000/35 PVC obojstranne hladky, nerezany (6/7m)* | 21 m |  |  |
| **120.** | *Koncovy uzaver 1000x35 pre Agrarprofil* | 18 |  |  |
| **121.** | *PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg* | 1 |  |  |
| **122.** | *Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter* | 1 |  |  |
| **123.** | *Vyhrevna platna 1230x390mm, 260W pre hniezdo* | 9 |  |  |
| **124.** | *Regulator vykurovania pre 1 vyhrevny okruh max. vykon 2300 W /10 A* | 3 |  |  |
| **125.** | *Teplotny snimac s 5m kablom, montazna sada (1 ks / regulator)* | 3 |  |  |
| **126.** | *Krmny automat pre odstav, 6 krmnych miest* | 1 |  |  |
| **127.** | *Krmny automat pre odstav, 2x6 krmnych miest* | 4 |  |  |
| **128.** | *Sada hmozdiniek s vrutmi 10x70 nerez (4 ks)* | 5 |  |  |
| **129.** | *Male diely pre montaz* | 2 |  |  |
| **130.** | *Sada pre posuvnu stenu - odstav* | 9 |  |  |
| **131.** | *Vodiaca lista pre posuvnu stenu 42/40/42/3 mm* | 36 m |  |  |
| **132.** | *Agrarprofil 750/35 nerezany (dlzka 6/7 m)* | 30 m |  |  |
| **133.** | *Spojovacia rura Ø 34/2 pozinkovana* | 30 m |  |  |
| **134.** | *Dvere do vybehu 60x200 cm pre prasiatka s oknom* | 9 |  |  |
| **135.** | *Napajacka nerezova s ventilom pre odstavcata 1/2" vnut. zavit* | 18 |  |  |
| **136.** | *Upevnovacia sada pre napajacky, upevnenie na mur* | 18 |  |  |
| **137.** | *Nerezova rura - vnut. / vonk. zavit 1/2", dlzka 75 cm, priama* | 18 |  |  |
| **138.** | *Sada pripojenia pre cerpadlo medikatora* | 1 |  |  |
| **139.** | *Cerpadlo medikatora 0,2%-2,0%* | 1 |  |  |
| **140.** | *Sada pripojenia vody 1" s redukcnym ventilom a filtrom, prietok 2,5 m³/h* | 1 |  |  |
| **141.** | *Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; montazna dlzka 260 mm* | 1 |  |  |
| **142.** | *PVC-rura ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16* | 50 m |  |  |
| **143.** | *PVC spojka ø 32 mm*  | 3 |  |  |
| **144.** | *T-kus 90° ø 32 mm, PVC* | 1 |  |  |
| **145.** | *PVC koleno 32 mm, 90o* | 6 |  |  |
| **146.** | *T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnut. zavit, zosilneny* | 18 |  |  |
| **147.** | *Sada pripojenia vody pre napajacie vedenie, 1/2" vnut.-vonk. zavit, 10mm Flex hadica; 1,5m* | 18 |  |  |
| **148.** | *Hadica Ø10mm, modra, pre Aquamaster* | 12 m |  |  |
| **149.** | *PVC-lepidlo so stetcom, 1 kg* | 1 |  |  |
| **150.** | *Cistiaci prostriedok na PVC 1 liter* | 1 |  |  |
| **151.** | *Tesnenie ruroveho zavitu, 250 ml* | 1 |  |  |
| **152.** | *Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC* | 42 |  |  |
| **153.** | *Upevnovacia sada pre stenovy/stropny ventil* | 7 |  |  |
| **Odchov vetranie odvod vzduchu 65 m³/h** |
| **154.** | *regulator klimatizacie so senzorom pre 1 oddelenie s privodnymi ventilmi, 22x29x13cm* | 1 |  |  |
| **155.** | *Ventilator s ochrannou mrezou montazny otvor ø 560mm, 230 V, 2.3 A, 510 W vykon 7.400 m³/h pri 30 Pa* | 2 |  |  |
| **156.** | *Ventilatorova zaluzia pre ventilator Ø 500 mm* | 2 |  |  |
| **157.** | *Upevnovaci material pre ventilator* | 2 |  |  |
| **158.** | *Porova priedusna platna "Agro" 200x60x2,5 cm* | 86 |  |  |
| **159.** | *T-nosnik 7250 mm biely PVC* | 23 |  |  |
| **160.** | *Mineralna izolacna vlna 50 mm (rolka - 13,20 m² / 2 x 1100cm x 60 cm)* | 16 |  |  |
| **161.** | *Uchytavacia garnitura pre dierovanu pasku / betonove tesnenie* | 170 |  |  |
| **162.** | *Uchytavacia garnitura pre PVC-T-nosnik/dierovana paska/ drevo (1 ks)* | 170 |  |  |
| **163.** | *Dierovana paska 19mm, povrstvena (rolka á 10m)* | 120 m |  |  |
| **164.** | *L-Profil 60/40/3 mm x dlzka 6 m, biely, PVC* | 60 m |  |  |
| **165.** | *Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks)* | 22 ks |  |  |
| **166.** | *Riadenie pre 1 motor spiraloveho dopravnika 27x27x14 cm, s casovym spinacom, so snimacom plneho stavu* | 1 |  |  |
| **167.** | *Senzor naplnenia so zasuvkou a 5 m kablom* | 1 |  |  |
| **168.** | *Skrutkovy spoj pre senzor* | 1 |  |  |
| **169.** | *Drziak senzora na spadovej rure do Ø 100 mm inkl. upevnovaci material a priskrutkovanie pre senzor* | 1 |  |  |
| **170.** | *Spiralovy dopravnik Model 75, komplet 0,75 kW, 1350 kg/h, plastovy lievik ø 42 cm, priemer peliet max. 3 mm* | 1 |  |  |
| **171.** | *Spiralova hadica Ø 75 mm, elasticka* | 2 m |  |  |
| **172.** | *PVC- rurova spojka Ø 75* | 3 |  |  |
| **173.** | *PVC-rura Ø 75, dlzka 3 m* | 10 |  |  |
| **174.** | *PVC-koleno 45°, Ø 75*  | 3 |  |  |
| **175.** | *Spirala - vonk. Ø 60,5 mm pre ruru Ø 75* | 32m |  |  |
| **176.** | *Sada zavesenia s retazou (na 10 m potrubia)* | 3 |  |  |
| **177.** | *Sada na spajanie rur (10 ks) pre Ø75* | 1 |  |  |
| **178.** | *Vibracne zariadenie na zabudovanie do prijmoveho lievika* | 1 |  |  |
| **179.** | *Vypust krmiva s posuvnym uzaverom pre spiralovy dopravnik Ø75* | 6 |  |  |
| **180.** | *Teleskopicky vypust spiraloveho dopravnika Ø 55/75* | 6 |  |  |
| **181.** | *Montazny balik pre spiralovy dopravnik* | 1 |  |  |
| **182.** | *Polyesterove silo 6 m3* | 1 |  |  |
| **183.** | *Lievik sila pre spiralovy dopravnik, D=860mm/d=440mm/H=360mm* | 1 |  |  |
| **184.** | *Montazny balik pre polyesterove silo* | 1 |  |  |
| **185.** | *Male diely pre montaz* | 1 |  |  |
| **186.** | *Vystrazna sirena SAS-87 12V DC, 122dB(A)* | 1 |  |  |
| **187.** | *Poplasne zariadenie montaz na stenu, 6 vstupov, kontrola baterie, pamät poplachov* | 1 |  |  |
| **188.** | *Poplasne zariadenie 8 vstupov montaz na stenu,* | 1 |  |  |
| **189.** | *Odvetravaci komin ø 920mm, 30mm PU komplet 3m, s kotviacim kruhom a nasavacou dyzou* | 2 |  |  |
| **190.** | *Dazdova a vtacia ochrana* | 2 |  |  |
| **191.** | *Olemovanie komina univerzalne, 170x190cm pre komin 920 mm, inkl. tesniaca paska* | 2 |  |  |
| **192.** | *Predeľovacie steny Agrarprofil 500/50 PVC pero s drazkou* | 153 m2 |  |  |
| **193.** | *U-profil 50/50/50/3 x 6000 mm, PVC* | 1 |  |  |
| **194.** | *L-profil 60/40 mm x 6 m PVC*  | 12 m |  |  |
| **195.** | *L-profil 110/90/7 x 6000 mm, PVC*  | 18 |  |  |
| **196.** | *U-kolajnica nerez 50/1,5 x 3000mm pre deliacu stenu, uchytenie na hmozdinky na betonovu podlahu* | 17 |  |  |
| **197.** | *Textilna lepiaca paska G76 - 75 mm sirka, 50 bm* | 3 |  |  |
| **198.** | *Plastove dvere s nerezovym ramom 70x200 cm, pre PVC steny 50 mm* | 5 |  |  |
| **199.** | *Plastove dvere s nerezovym ramom 100x200 cm, pre PVC steny 50 mm* | 7 |  |  |
| **200.** | *Vyklapacie okno, umelohmotne 60x100cm pre deliacu stenu, biele s izolacnym sklom* | 10 |  |  |
| **201.** | *Osadene okno 40x30 cm pre system deliacich stien 50 mm*  | 12 |  |  |
| **202.** | *Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks)* | 50 |  |  |
| **203.** | *Male diely pre montaz*  | 2 |  |  |
| **204.** | *Platna pre kanal na privod vzduchu 300 x 120 x 2,5 cm* | 9 |  |  |
| **205.** | *U-profil 25 mm, fixna dlzka 3000 mm* | 18 |  |  |
| **206.** | *H-profil 25 mm x 3000 mm* | 4 |  |  |
| **207.** | *Mineralna izolacna vlna 100mm, (rolka - 9,84m² / 120 x 820 cm)* | 4 |  |  |
| **208.** | *Sada hmozdiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks)* | 13 |  |  |
| **209.** | *Doprava*  | 1 |  |  |
| **210.** | *Montáž* | 1 |  |  |
|  | **Cena celkom bez DPH:** |  |
|  | DPH 23%: |  |
|  | **Cena celkom s DPH:** |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

Podpis, pečiatka, dátum musí byť na liste všade, kde je uvedená cena.