**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **Zdravotnícky materiál pre zaistenie dýchacích ciest – Kyslíková terapia** pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Hadička kyslíková na prietokomer s rozšíreným koncom** | | |
| **Účel:** Jednorazová hadička na prívod kyslíka s rozšíreným koncom pre rozvod kyslíka pri oxygenoterapii pacienta | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Dĺžka: 1,8 m – 2,1m | |  |
| Bez latexu | |  |
| Široká spojka | |  |
| 1x Rozšírený koniec so závitom na vysoký prietok kyslíka | |  |
| 1x Štandardná kyslíková prípojka | |  |
| Atraumatická | |  |
| Priehľadný materiál/bez latexu | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Hadička kyslíková so štandardnými koncovkami** | | |
| **Účel:** Jednorazová hadička na prívod kyslíka so štandardnými koncovkami pre rozvod kyslíka pri oxygenoterapii pacienta | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Dĺžka: 1,8 m – 2,1 m | |  |
| Bez latexu | |  |
| 2ks štandardnej kyslíkovej prípojky | |  |
| Atraumatická | |  |
| Priehľadný materiál | |  |
| Bez latexu | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Nezalamovateľná J | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Maska kyslíková s hadicou** | | |
| **Účel:** Maska kyslíková s hadicou slúžiaca na podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch (liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka) | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Kyslíková maska určená pre dospelých pacientov pre strednú koncentráciu kyslíka | |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 2,0m – 2,1m | |  |
| Prietok: 6- 8 l/min. | |  |
| Bez latexu | |  |
| Maska s nastaviteľnou gumičkou | |  |
| Atraumatická | |  |
| S hliníkovým tvarovateľným držiakom na nos | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Maska kyslíková s rezervoárom** | | |
| **Účel:** Maska kyslíková s rezervoárom slúžiaca na prevenciu a liečbu symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Kyslíková maska s rezervoárom určená pre dospelých pacientov pre vysokú koncentráciu kyslíka | |  |
| Dĺžka: 2,0m - 2,1m | |  |
| Prietok: 4 -15 l/min | |  |
| Nastaviteľný popruh | |  |
| Farba masky/ transparentná | |  |
| Vysoko koncentračný vak | |  |
| Jednorázový materiál | |  |
| Atraumatická | |  |
| S hliníkovým tvarovateľným držiakom na nos | |  |
| Bez latexu | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Maska aerosolová určená pre dospelých pacientov** | | |
| **Účel:** Maska aerosolová slúžiaca na podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch ( liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka) | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Aerosolová nebulizačná maska určená pre dospelých pacientov. Jednorázová pomôcka na podávanie liekov vo forme aerosólu do dýchacích ciest | |  |
| Výška: 125,1 mm- 150 mm | |  |
| Šírka: 99,8 mm- 100 mm | |  |
| Koncovka na nebulizér | |  |
| Bez latexu | |  |
| Atraumatická | |  |
| Hliníkový tvarovateľný držiak na nos | |  |
| Fixácia elastického popruhu pre dospelých | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nebulizér liekový s maskou** | | |
| **Účel:** Nebulizér liekový s maskou určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc, premena lekárskeho roztoku na aerosól jemných častíc, ktoré pacient priamo vdychuje do pľúc | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Nebulizér určený pre dospelých pacientov s maskou s dvojitým okrajom a s kyslíkovou hadičkou | |  |
| Výstup častíc : 0,3 – 0,5ml za min | |  |
| Respiračná frakcia: 50 - 80% | |  |
| Reziduálny objem: 0,80 do 0,99 ml | |  |
| Dĺžka masky: 125 mm- 150mm | |  |
| Dĺžka nebulizéra: 74 mm - 80 mm | |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 2,0 m - 3m | |  |
| Prietok: 2-12 ml/min | |  |
| Tlak: 0,45 kPa- 400kPa | |  |
| Konektor na pripojenie hadice/ nebulizátora 22M | |  |
| Atraumatická | |  |
| Hliníkový tvarovateľný držiak na nos | |  |
| Bez latexu, ftalátov | |  |
| Max. objem nebulizéra 6ml | |  |
| Bez latexu/ jednorázové použitie | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nebulizér liekový s náustkom** | | |
| **Účel:** Určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc pre dospelých pacientov s náustkom a T-kusom | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Nebulizér liekový s maskou s náustkom a T-kusom, určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc, premena lekárskeho roztoku na aerosól jemných častíc, ktoré pacient priamo vdychuje do pľúc | |  |
| Respiračný výstup: 0,45 ml | |  |
| Reziduálny zvyškový objem: 0,80 do 0,99 ml | |  |
| Frakcie respirácie : od 50 do 80% | |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky : 2m - 3m | |  |
| Šírka nebulizátora : 30mm – 45 mm | |  |
| Bez latexu/jednorázové použitie | |  |
| Konektor na pripojenie hadice/ nebulizátora 22 M | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **H. Okuliare kyslíkové** | | |
| **Účel:** Kyslíkové okuliare určené pre dospelých pacientov s rovnými nozdrilkami | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 1m - 2m | |  |
| Bez latexu/jednorázové použitie | |  |
| Kyslíková prípojka štandardná | |  |
| Atraumatická | |  |
| Priehľadný materiál | |  |
| Nezalamovateľná | |  |
| Bez ftalátov | |  |
| Nastaviteľná úchytka | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | |  |

**V časti CH. žiadame predložiť ponuku na jednotlivé výrobky od jedného výrobcu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CH. Vzduchovody nazálne a ústne** | | | | |
|  | | | | |
| **Vzduchovod nazálny** | | | | |
| **Účel:** Nasopharyngeálny vzduchovod určený na udržiavanie priechodnosti nosohltanovej dutiny u pacienta v bezvedomí | | | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | | |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Veľkosť vzduchovodu  farba | | 6 cm: uviesť farebné označenie | |  |
| 7 cm: uviesť farebné označenie | |  |
| 8 cm: uviesť farebné označenie | |  |
| Bez latexu / jednorazové použitie/ bez ftalátov | | | |  |
| Materiál/ Ivory PVC/ Medicínske PVC (Polyvinylchlorid) | | | |  |
| Sterilný | | | |  |
| Atraumatické ukončenie | | | |  |
| Otočná rukoväť | | | |  |
| Šetrný k dýchacím cestám, nesmie spôsobovať traumatické poškodenia | | | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | | | |  |
| **Vzduchovod ústny** | | | | |
| **Účel:** Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest pri resuscitácii u pacienta v bezvedomí | | | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | | |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | | | | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Veľkosť vzduchovodu  farba | 3 cm: uviesť farebné označenie | | |  |
| 4 cm: uviesť farebné označenie | | |  |
| 5 cm: uviesť farebné označenie | | |  |
| 6 cm: uviesť farebné označenie | | |  |
| Anatomický tvar | | | |  |
| Mäkké zaoblené hrany chrániace pred poškodením tkaniva | | | |  |
| Atraumatická špička | | | |  |
| Šetrný k dýchacím cestám, nesmie spôsobovať traumatické poškodenia | | | |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | | | |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky