1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Remoncie dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy

* ul. Wojska Polskiego 53 polegający na: - wymianie pokrycia ceramicznego dachu, - wymianie ołacenia z montażem folii dachowej, - wymianie kompleksowej obróbek blacharskich, - remoncie kominów ceramicznych, - montażu ław i stopni kominiarskich, - uzupełnieniu i wzmocnieniu elementów więźby dachowej, - impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej elementów drewnianych dachu - wymianie pokrycia z papy nad dobudówką, - wywiezieniu odpadów rozbiórkowych.
* ul. Lwowska 17 wymiana wyłazu dachowego
* ul. Lwowska 26 wymiana pokrycia z papy w miejscach zacieków.
* ul. Lwowska 3 wymiana pokrycia z papy w miejscach zacieków wraz z uszczelnieniem świetlika.
* ul. 11 Listopada 21 przebudowa komina.
* ul. Krzywoustego 56 uzupełnienie brakujących dachówek.

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

Kod podstawowy:

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Nazwa |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |

**Opis zadania 1**: ZB 654 ROBOTY DEKARSKIE

Zakresu robót:

* Rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich ogniomurów ścian szczytowych oraz przy okapowych wraz z rynnami;
* Zbicie odspojonych tynków murowanych kominów;
* Przełożenie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki:
* Naprawa - częściowa wymiana orynnowania,:
* Naprawę istniejącego pokrycia dachowego z papy asfaltowej,
* Wymiana stolarki połaciowej i wyłazu dachowego;
* Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie warstwy izolacji cieplnej;
* Wykonanie warstwy izolacji cieplnej stropodachu przy zastosowaniu styropapy EPS100 036 grubości 20,0cm;
* Wykonanie warstwy izolacji w obrębie ogniomurów w nawiązaniu do istniejącej izolacji cieplnej ścian elewacyjnych oraz projektowanego docieplenia stropodachu;
* Wykonanie obróbek blacharskich wieńczących ogniomury ścian szczytowych elewacji oraz przy okapie w dostosowaniu do nowomontowanych rynien;
* Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia dachowego przy zastosowaniu dwóch warstw papy asflatowej na lepiku;
* Uzupełnienie mocowania instalacji odgromowej;