**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Nákup bielej techniky – malé elektrospotrebiče pre potreby útvarov MV SR a Centier podpory.**

**Predmetom zákazky** je nákup bielej techniky a elektrospotrebičov.

1. **CPV:**

39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosť

39711362-4 Mikrovlnné rúry

39711440-5 Variče

39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál

39711211-1 Mixéry potravín

42923000-2 Strojové váhy a váhy

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarmi sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania,
* rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady tovar odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Miestom dodania je:**

 OVK OK SE MV SR , sklad Košická 47 Bratislava

Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava

Centrum podpory Banská Bystrica, Ústredné sklady MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

Centrum podpory Prešov, sklad, Malý Šariš 358, 080 01

Centrum podpory Trenčín, sklad OMTZ, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

Centrum podpory Žilina, Hollého 7, 010 01 Žilina

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra

Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava

Počty jednotlivých položiek pre dodanie na miesta dodania, budú uvedené v objednávke.

**Lehota dodania**: do 30 dní odo dňa doručenia objednávky.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**

 Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Rýchlo varná kanvica** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Množstvo:** | **350 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Objem:**  |  Min.1,7 – max.1,8 l | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Príkon:**  | 2 000 - 2 400 W | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Materiál nádoby:** | antikor (nerez) | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Podstavec:**  | 360° | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Ostatné požiadavky:** | bezšpirálová nádoba, ochrana proti suchému chodu, ukazovateľ vodnej hladiny, svetelný indikátor prevádzky, automatické vypnutie, voľne stojaca | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 2 – Mikrovlnná rúra** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Množstvo:** | **150 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Objem:**  | min. 20 litrov | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Priemer otočného taniera** | min.24 cm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Mikrovlnný výkon:**  | min. 700 W | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Napätie:**  | 220-240 V | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Ostatné požiadavky:** | min. 5 úrovní mikrovlnného výkonu, časovač, voľne stojaca | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 3 – Kávovar automatický 1.** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Množstvo:** | **50 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Tlak čerpadla:**  | min. 15 barov | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Napätie:**  | 220 - 240 V | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Príkon:**  | min. 1 450 W | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Zásobník vody odnímateľný** | min. 1,8 l | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Zásobník na kávu s vekom** | min. 250 g | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Hrúbka mletia** | min. 12 stupňov | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Mlynček na kávu** | oceľový alebo keramický | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Ostatné požiadavky:** | voľne stojaci, sparovacia jednotka nastaviteľná, tryska na paru/horúcu vodu, príprava jednej alebo dvoch šálok súčasne, použitie mletej aj zrnkovej kávy, nastavenie výšky adaptéra na šálku, automatické čistenie a odvápnenie | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 4 – Kávovar automatický 2.** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Množstvo:** | **12 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Tlak čerpadla:**  | min. 15 barov | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Napätie:**  | 220 - 240 V | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Príkon:**  | min. 1 450 W | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Zásobník vody odnímateľný** | min. 1,8 l | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Zásobník na kávu s uzáverom zachovávajúcim čerstvosť kávových zŕn** | min. 275g | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Zásobník na mlieko** |  | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Užívateľské profily** | min. 4 | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Displej** | dotykový | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Hrúbka mletia** | min. 12 stupňov | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Mlynček na kávu** | oceľový alebo keramický | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Ostatné požiadavky:** | voľne stojaci, tryska na paru/horúcu vodu, príprava dvoch šálok súčasne, použitie mletej aj zrnkovej kávy, nastavenie výšky adaptéra na šálku, automatické čistenie a odvápnenie | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 5 – Profesionálny tyčový mixér 1.** | **Vlastný návrh plnenia** **(doplní uchádzač)****Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |  |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Nastaviteľný regulátor otáčok v rozsahu** |  min.: od 6000 do13 500 ot./min. | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Dĺžka mixovacej tyče** | min.190 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Výkon** | min. 0,25 kW | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Materiál tyč** | nehrdzavejúca oceľ | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Materiál rukoväť** | plast | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Napájanie**  | 230 V | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Priemer pätky** | min. 70 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Prepínač regulácie otáčok** |  | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Odnímateľná tyč** |  | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 6 – Profesionálny tyčový mixér 2.** | **Vlastný návrh plnenia** **(doplní uchádzač)****Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |  |  |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Rýchlosť otáčok** | min. 15 000 ot./min. | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Dĺžka mixovacej tyče** | min.200 mm – max. 250 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Príkon** | min. 0,25 kW | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Materiál tyč** | nehrdzavejúca oceľ | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Materiál rukoväť** | plast | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Napájanie**  | min.230 V | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Ostatné požiadavky:** | odnímateľná tyč | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 7 – Dvojplatnička** | **Vlastný návrh plnenia** **(doplní uchádzač)****Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |  |  |
| **Množstvo:** | **170 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Priemer platne č.1** | min. 150 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Priemer platne č.2** | min. 180 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Príkon** | max. 2 500 W | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Ostatné požiadavky:** | elektrický varič, 2 varné plochy, regulácia teploty, svetelná indikácia prevádzky, ochrana proti prehriatiu, protišmykové nožičky | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Položka č. 8 – Digitálna kuchynská váha** | **Vlastný návrh plnenia** **(doplní uchádzač)****Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca/typové označenie, link:** | *(doplní uchádzač)* |  |  |
| **Množstvo:** | **4 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Váživosť** | min. od 50 g do 30 kg | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Dielik** | 5/10 g | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Displej, z prednej strany číslice** | min. 20 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Rozmer vážiacej plošiny** | min. 200x260 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Vážiaca plošina** | nerez | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Rozmer váhy** | min. 300x280x110 mm | *(doplní uchádzač)* | **N/A** |
| **Funkcie** | TARA, ZERO | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |
| **Ostatné požiadavky:** | napájanie: AC adaptér + akumulátor sú súčasťou balenia, s prvotným overením pre okamžité použitie, vhodná pre kuchyne, gastrozariadenia a stravovacie zariadenia | **N/A** | *(doplní uchádzač)* |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

 **Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

* Predávajúci musí dodržiavať nasledovné podmienky pri plnení zmluvy a Kupujúci má právo to počas trvania zmluvy kontrolovať:
1. v rámci dodávky tovaru vykonať zber obalového materiálu elektrospotrebičov, t.j. predovšetkým kartónov, fólii a lepeniek a následne zabezpečiť ekologickú likvidáciu týchto obalov, a to tak aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.