**Tabela parametrów**

| **Nr pozycji**  **OSTWPP** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Opis parametru** | **Wartość** | **Jednostka miary** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | PPOŻ-PASY | Szerokość bruzdy | 2 | m |
| 901 | PPOŻ-ODN | Szerokość bruzdy | 2 | m |
| 900 | PPOŻ-PASY | Sprawdzenie wymaganej zleceniem szerokości wykonanego pasa na każdy kilometr | 20 | szt.  (co 100 m) |
| 901 | PPOŻ-ODN | Sprawdzenie wymaganej zleceniem szerokości odnowionego pasa na każdy kilometr | 50 | szt.  (co 50 m) |
| 905 | DYŻUR-PM | Rodzaj wymaganego sprzętu agregowanego z ciągnikiem | >149 KM | - |
| 905 | DYŻUR-PM | Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – ciągnik wyposażony w określony sprzęt | 1,5 | H |
| 906 | DYŻUR-PR | Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – pracownicy | 1,5 | H |