**Príloha č. 1**

**Špecifikácia akumulátorového osvetlenia výkopov**

- Akumulátorové

- Výdrž svietivosti – minimálne 24h

- Stojanové

- Možnosť napájať sieťovým káblom – svieti napojením na kábel (akumulátor/kábel)

- Výsuvné – rozmedzie min. 1m, max. 2m

- Stabilita (nerovný terén)

- Viditeľnosť min. 6000lm

- Najviac osvetlenej plochy – minimálne 180°

- Krytý akumulátor (zabezpečený proti vode a nečistotám)

- Min. krytie IP44

- Ľahký prenos, zabezpečenie voči poškodeniu

- Rýchli servis/výmena pri poruche zariadenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por.č.** | **Názov materiálu** | **Požadované množstvo/ ks** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** |
| 1. | Akumulátorové osvetlenie | 44 |  |  |
| 2. | Akumulátor | 44 |  |  |
| 3. | Nabíjačka | 11 |  |  |
| **Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH** | | | |  |

V ......................................., dňa ...............................