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Fotovoltický systém - FVS

	
	Popis

	Miesto poistenie , parcela
	Študentský domov Ľudovíta Štúra 22 Zvolen ,
 P. č. 676/33  

	Poisťuje sa FVS umiestnený:
Názov objektu na ktorom je umiestne ný
	x na vlastnej budove ☐ na prenajatej budove

Ak  nie je na budove, kde sa nachádza

	Prevažujúca podnikateľská činnosť v budove, na ktorej sa nachádza poisťovaný FVS:
	

	Nová hodnota v eur
	193 468,64 eur bez DPH , 237 966,43 eur s DPH 

	Výkon FVS
	50kW

	Rok výroby
	2025

	Výrobca 
	SofarSolar Co., Ltd.

	Model FVS
	SOFAR 50KTLX-G3

	Počet meničov / inventorov
	1

	Počet panelov:
	102

	Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu?
	x áno

	Má FVS CE európsku certifikáciu?
	x áno

	Bol FVS inštalovaný certifikovanou spoločnosťou?
	x áno

	Montážna spoločnosť:
	SAK plus s.r.o.

	Má prevádzkovateľ zazmluvnenú pravidelnú údržbu fotovoltiky autorizovanou spoločnosťou?
	x áno ☐ nie

	Je zabezpečený bezproblémový prístup na strechu za účelom údržby?
	x áno

	Bola úspešne ukončená testovacia prevádzka FVS?
	x áno

	Boli vykonané revízie po inštalácii FVS?
	x áno

	Je súčasťou FVS aj batéria?
	x nie

	Ak áno :

	Nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku?
	☐ áno ☐ nie

	Je zabezpečené dostatočné vetranie priestoru, kde 
sa nachádza batéria?
	☐ áno ☐ nie

	Je nainštalovaný detektor plynov v priestore, kde 
sa nachádza batéria?
	☐ áno ☐ nie



Budova na ktorej je umiestnený FVS

	
	Popis

	1 
x áno ☐ nie
	odolné proti požiaru (nosné konštrukcie budov, vrátane stropov a striech sú vyrobené z nehorľavých materiálov: 
murivo nad 25 cm, betón, železobetón, kovové obmurované konštrukcie; strešný plášť nehorľavý: betónové dosky, 
železobetónové vyľahčené panely, s plechovou alebo živičnou krytinou)

	2 
☐áno ☐ nie
	čiastočne odolné proti požiaru (nosné konštrukcie budov, vrátane stropov sú vyhotovené z menej odolných 
materiálov, čiastočne chránené proti požiaru: murivo od 15 do 25 cm, nosné drevené alebo kovové konštrukcie chránené 
požiarnymi nátermi, nástrekmi, omietkou alebo obkladmi; strešný plášť nehorľavý: pálená krytina na chránených drevených 
konštrukciách krovov alebo betónové dosky na oceľových väzníkoch hál)  

	3 
☐ áno ☐ nie
	neodolné proti požiaru (všetky ostatné budovy, ktorých konštrukcia nezodpovedá predchádzajúcim: drevené a 
zrubové budovy, horľavé výplňové konštrukcie, drevené stropy, drevené krovy s horľavou strešnou krytinou a pod.) napr. 
oceľová nosná konštrukcia s opláštením so sendvičovým systémom

	4 
☐ áno ☐ nie
	V prípade použitia konštrukcie zo sendvičových panelov, vyberte typ použitej izolácie: ☐ PUR pena  ☐ minerálna vlna  ☐ PiR pena



Stavebná konštrukcia strechy, na ktorej je umiestnený FVS (typ konštrukcie, materiálové zloženie): 





	
	Popis

	Bol vykonaný statický posudok strechy? 
Ak áno, priložte ho k dotazníku
	x áno ☐ nie

	Je realizovaná komplexná ochrana objektu a 
elektrickej siete proti blesku a prepätiu?
	 x áno ☐ nie



Aké sú kritéria protipožiarneho zabezpečenia budovy, na ktorej je umiestnený FVS? 
V prípade požiarnotechnických zariadení uveďte iba funkčné zariadenia s príslušnou certifikáciou, kontrolované a obsluhované.

☐  Prenosné (ručné) a pojazdné hasiace prístroje 
☐  Požiarne hydranty s kompletnou výzbrojou (funkčné hadicové zariadenia) 
☐  Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
☐  Samočinné hasiace zariadenia (SHZ)  - sprinklery, drenčery 
x  Profesionálny HZZ (kraj, okres) alebo Mestský hasičský a záchranný zbor (MHZZ) – doba príchodu
 do 10 min 
x  Zabezpečený bezproblémový prístup a označenie budovy a jednotlivých častí FVS pre prípad
 zásahu hasičov
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