Špecifikácia 3D skenera

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č. 1 –   3D skener

	Množstvo:
	 1 ks

	Výrobca:  

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	 

	Zorné pole
	 Min. 360°horizontálne, min.  300° vertikálne

	Rozsah skenovania objektov
	minimálna vzdialenosť skenovania 0,6 m a menej, maximálna dosah: minimálne od 45 m a viac

	Rýchlosť merania
	min. 300 000 Pts/sec

	Presnosť merania
	min.  +/- 3 mm na vzdialenosť 10 m

	Podpora automatickej aj manuálnej registrácie skenov
	Áno 

	Požiadavka
	Zariadenie musí byť kalibrované výrobcom, a bez potreby používateľskej kalibrácie v terénu

	Export dát vo formátoch
	E57, LAZ, XYZ alebo ekvivalentné

	Integrovaný kamerový systém umožňujúci 360°RGB HDR snímok
	áno

	Prevádzkový teplotný rozsah 
	min. -10 °C až +40 °C

	Prevádzkový čas
	Min. 2 hod.

	Diaľkové ovládanie prostredníctvom Wi-Fi (napr. tablet, mobil alebo PC)
	áno

	Rozhranie
	WiFi, USB alebo ekvivalentné

	
	Min.  IP50

	Trieda lasera
	1

	Úložisko 
	min. 64 GB

	Hmotnosť
	max. 8kg s batériou

	Obsah balenia (príslušenstvo)
	transportný obal, polohovateľný karbónový statív so zaťažením min. 8kg, softvér na spracovanie dát (registrácia, meranie, export) s časovo neobmedzenou licenciou alebo licenciou minimálne na 3 roky vrátane aktualizácií, 1 sada náhradných batérií
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