
	Názov obstarávateľa:
	ORAVA – MILK, záujmové združenie

	IČO: 
	00614289

	Predmet zákazky: 
	Cisterna mliekarenská na podvozku 6x2

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Výkon motora min. 365kW
	/vyplní uchádzač/

	Objem motora min. 12000 cm3
	/vyplní uchádzač/

	Celková hmotnosť vozidla min. 26000 kg
	/vyplní uchádzač/

	Kabína - 2 miestna, spacia, nízka/stredne vysoká
	/vyplní uchádzač/

	Kabína odpružená vzduchovými mechmi
	/vyplní uchádzač/

	Lôžko spodné s ochrannou sieťou
	/vyplní uchádzač/

	Automatická klimatizácia kabíny
	/vyplní uchádzač/

	Sedadlo vodiča min. vzduchom odpružené, vyhrievané, nastaviteľné vo viacerých smeroch
	/vyplní uchádzač/

	Nezávislé kúrenie kabíny
	/vyplní uchádzač/

	Elektrické ovládanie okien, spätných zrkadiel a spätné zrkadlá vyhrievané
	/vyplní uchádzač/

	Tempomat
	/vyplní uchádzač/

	Zobrazovanie obrazu z cúvacej kamery 
	/vyplní uchádzač/

	Ťažné zariadenie s priemerom 40 mm vrátane elektrických a pneumatických prípojok pre pripojenie prívesu
	/vyplní uchádzač/

	Zadné nápravy vzduchom odpružené
	/vyplní uchádzač/

	Uzávierka diferenciálu
	/vyplní uchádzač/

	Pohon 6x2, zadná náprava zdvíhacia, riadená
	/vyplní uchádzač/

	Zaťaženie prednej nápravy min. 8000 kg
	/vyplní uchádzač/

	Zaťaženie zadných náprav min. 19000 kg
	/vyplní uchádzač/

	Objem palivovej nádrže min. 280 l
	/vyplní uchádzač/

	Emisná trieda vozidla min. EURO 6
	/vyplní uchádzač/

	Rázvor v mm min. 4500 mm
	/vyplní uchádzač/

	Previs rámu min. 1900 mm
	/vyplní uchádzač/

	Retardér
	/vyplní uchádzač/

	Mechanický odpojovač batérií
	/vyplní uchádzač/

	ABS a EPS
	/vyplní uchádzač/

	Automatická prevodovka min. 12 stupňov
	/vyplní uchádzač/

	Režim prevodovky pre rozhojdanie vozidla (Rocking mode)
	/vyplní uchádzač/

	Vedľajší pohon z prevodovky pre pohon nadstavby
	/vyplní uchádzač/

	Rezervné koleso
	/vyplní uchádzač/

	Aktívna bezpečnosť v rozsahu platnej legislatívy min. EHK/OSN č. 141, EHK/OSN č. 151, EHK/OSN č. 155, EHK/OSN č. 156, EHK/OSN č. 158, Nariadenie (EU) 2021/1243, Nariadenie (EU) 2021/1958, VO (EU) 2023/2590, EHK/OSN č. 159
	/vyplní uchádzač/

	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách (vozidlo musí splňovať v okamžiku odovzdania aktuálne celkové predpisy podľa platnej legislatívy o prevádzke  na pozemných  komunikáciách (tzn. rozmery, prevysy, osvetlenie, prevedenie  bočných  a zadných zábran)
	/vyplní uchádzač/

	NADSTAVBA:
	/vyplní uchádzač/

	Cisterna mliekarenská
	/vyplní uchádzač/

	Vyhotovenie cisterny z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, 1.4301 alebo podobného materiálu vhodného pre styk s potravinami
	/vyplní uchádzač/

	Objem nadstavby min. 15000-16000 l
	/vyplní uchádzač/

	Počet komôr nadstavby 3
	/vyplní uchádzač/

	Centrálne odvzdušnenie komôr
	/vyplní uchádzač/

	Pružné uloženie tanku
	/vyplní uchádzač/

	Tepelná izolácia nadstavby tvorená PUR materiálom min. 50 mm
	/vyplní uchádzač/

	Potrubie na plnenie prívesu
	/vyplní uchádzač/

	Merací a odberný systém s odlučovačom vzduchu
	/vyplní uchádzač/

	Magneticko induktívny prietokomer MID
	/vyplní uchádzač/

	Čerpadlo s pryžovým rotorom , hydraulický motor/ elektromotor
	/vyplní uchádzač/

	Sací výkon  min. 500 l /min.
	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka plniacej hadice  min. 10 m
	/vyplní uchádzač/

	Vykurovanie nadstavby od chladiaceho okruhu podvozku + nezávislé kúrenie nadstavby
	/vyplní uchádzač/

	Automatický vzorkovací systém - jednotlivá vzorka 40ml a celková vzorka z cisterny 500 ml
	/vyplní uchádzač/

	Manuálna výmena fľašiek, chladiaci box pre vzorkovacie fľašky
	/vyplní uchádzač/

	Počítačové vybavenie na uchovanie dát, GPS, GPRS, tlačiareň- v spoločnej skrinke
	/vyplní uchádzač/

	Obslužná lávka na pravej strane pre servisné účely
	/vyplní uchádzač/

	Bočná skriňa s ovládaním nadstavby, umiestnená na pravej strane podvozku medzi nápravami, vybavená hliníkovou žalúziou
	/vyplní uchádzač/

	Pracovné osvetlenie 2 ks na zadnej časti vozidla
	/vyplní uchádzač/

	Technické osvedčenie - zariadenie spĺňa požiadavky pre jeho prevádzkovanie na cestných komunikáciách v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
	/vyplní uchádzač/

	Zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky
	/vyplní uchádzač/

	Kompletné odovzdanie vozidla s montážou súčastí vozidla a so všetkými skúškami, homologizáciou a zápisom na príslušnom obvodnom úrade dopravy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
