
	Názov obstarávateľa:
	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.

	IČO: 
	36282782

	Predmet zákazky: 
	Technológia váženia, etiketovanie

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Automatické etiketovanie

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Priebežná dynamická váha s horným etiketovaním
	/vyplní uchádzač/

	Dva rozsahy: s váživosťou 3000 g a presnosťou 1 g a s váživosťou 6000 g a presnosťou 2 g
	/vyplní uchádzač/

	Zobrazovanie a tlač váhy na tri desatinné miesta (príklad 1,234 kg)
	/vyplní uchádzač/

	Výkon reálny minimálne 30 ks/min (pri formáte balíčkov 137 x 178 mm s OA)
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť prepnutia váženia v statickom režime , Funkcia kontrolnej váhy
	/vyplní uchádzač/

	Prevedenie Eloxovaný hliník, Nerez 1,4301, Plast. Pásy silikónové
	/vyplní uchádzač/

	Pripravenosť SW aj HW pre certifikáciu "e", registre pre denné sumy, sumy za druh tovaru, SUMA1 - balenie, SUMA2 - smena, užívateľsky definovateľné.
	/vyplní uchádzač/

	Automatické rozraďovanie balíčka na vstupe konfigurácie/zostavy (nutné rozradiť balíčky z baliaceho stroja pred vážením a detekciou)
	/vyplní uchádzač/

	Zoraďovacie lišty (hliníkové)
	/vyplní uchádzač/

	Interface RS 232, Ethernet, Switch 5 port, Možnosť zálohovať na USB(USB stick súčasťou dodávky)
	/vyplní uchádzač/

	Držiaky na odvíjanie etikiet 76 (trn) 
	/vyplní uchádzač/

	Obslužný displej farebny min 11“, dotykovo na nohe na zariadení
	/vyplní uchádzač/

	Obslužný jazyk Slovenčina
	/vyplní uchádzač/


	Horná aplikácia termoetikiet - systémom vzduch
	/vyplní uchádzač/

	rozmery etikiet (dxš) min. 90x60 mm, max. 120x90 mm, typ etikety Termo
	/vyplní uchádzač/

	rozmer tlačového poľa (dxš) min. 100x100 mm
	/vyplní uchádzač/

	orientácia návinu etikiet vonkajšie
	/vyplní uchádzač/

	tlačová hlava uzavretá v kryte s obmedzením vplyvu prašnosti okolia
	/vyplní uchádzač/

	rozlíšenie tlačovej hlavy 8 DOT, šírka tlaku min 100mm, rýchlosť tlače min 230mm/s
	/vyplní uchádzač/

	možnosti tlače - písmená, číslice, grafické symboly, čiarové kódy
	/vyplní uchádzač/

	možnosť spoločnej tlače 5 druhov EAN na jednej etikete (napr. EAN13, EAN128, databar)
	/vyplní uchádzač/

	Sumačná tlačiareň:
	/vyplní uchádzač/

	Samostatný komponent, s možnosťou upevnenia na konci linky. Upevnenie vykonať tak, aby bola zaistená proti padu
	/vyplní uchádzač/

	Tlačiareň sumárnych/kartónových termoetikiet (maximálny rozmer etikety 250x100 mm, šírka tlače 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	rozmer tlačového poľa (dxš) minimálne 100x100 mm
	/vyplní uchádzač/

	rozlíšenie tlačovej hlavy 8 DOT, šírka tlaku min 100mm, rýchlosť tlače min 230mm/s
	/vyplní uchádzač/

	pre vnútorný priemer ditunky návinu etikiet 40 mm
	/vyplní uchádzač/

	možnosť spoločnej tlače 5 druhov EAN na jednej etikete (napr. EAN13, EAN128, databar)
	/vyplní uchádzač/

	Softvér
	/vyplní uchádzač/

	Softvér umožňujúci správu dát, tvorbu artiklov, tvorbu vzoru etiket
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia SW na server s možnosťou práce minimálne 2 užívaťeľov zároveň
	/vyplní uchádzač/

	Podpora ukladania dát do databázy SQL
	/vyplní uchádzač/

	Moznosť zmeny a úpravy dát predom a následná aktivácia v prípade potreby
	/vyplní uchádzač/

	SW má viacero používateľov s možnosťou nastavenia oprávnení
	/vyplní uchádzač/

	Voliteľné položky (nie sú súčasťou hlavnej ceny zariadenia, špecifikované ako opcie)
	/vyplní uchádzač/

	Sada základných náhradných dielov, napr. tlačová hlava, ozubené remienky, sada pásov,atď.
	/vyplní uchádzač/

	Scaner hornej etikety s pusherom a vyradzovaním na stôl
	/vyplní uchádzač/

	Tlačidlo núdzového zastavenia pása
	/vyplní uchádzač/

	Výkres zariadenia v 3D
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Manuálne vážiace stredisko

	Množstvo:
	2 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Etiketovacia váha s manuálnou aplikáciou etikiet
	/vyplní uchádzač/

	Termo tlačiareň, s možnosťou upevnenia. Upevnenie vykonať tak, aby bola zaistená proti padu
	/vyplní uchádzač/

	Tlačiareň termoetikiet (maximálny rozmer etikety 250x100 mm, šírka tlače 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	rozmer tlačového poľa (dxš) minimálne 100x100 mm
	/vyplní uchádzač/

	rozlíšenie tlačovej hlavy 8 DOT, šírka tlaku min 100mm, rýchlosť tlače min 230mm/s
	/vyplní uchádzač/

	pre vnútorný priemer ditunky návinu etikiet 40 mm
	/vyplní uchádzač/

	možnosť spoločnej tlače 5 druhov EAN na jednej etikete (napr. EAN13, EAN128, databar)
	/vyplní uchádzač/

	Váživosť 30 kg s presnosťou 10 g
	/vyplní uchádzač/

	Umiestnenie na stojane 
	/vyplní uchádzač/

	Prevedenie: Nerez 1.4301, Plast
	/vyplní uchádzač/

	Ovládací panel farebný, tlacitkový, min 7“
	/vyplní uchádzač/

	Interface RS 232, Ethernet, Switch 5 port, Možnosť zálohovať na USB (USB stick súčasťou dodávky)
	/vyplní uchádzač/

	Obslužný jazyk Slovenčina
	/vyplní uchádzač/

	Softvér
	/vyplní uchádzač/

	Software umoznujuci spravu dát, tvorbu artiklov, tvorbu vzoru etiket
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia SW na server s možnosťou práce minimálne 2 užívateľov zároveň
	/vyplní uchádzač/

	Podpora ukladania dát do databázy SQL
	/vyplní uchádzač/

	Moznosť zmeny a úpravy dát predom a následná aktivácia v prípade potreby
	/vyplní uchádzač/

	SW má viacero pouzívateľov s možnosťou nastavenia oprávnení
	/vyplní uchádzač/

	Voliteľné položky (nie sú súčasťou hlavnej ceny zariadenia, špecifikované ako opcie)
	/vyplní uchádzač/

	Sada základných náhradných dielov, napr. tlačová hlava, ozubené romienky, sada pásov,atď.
	/vyplní uchádzač/

	Dva rozsahy: s váživosťou 15 kg a presnosťou 5 g a s váživosťou 30 g a presnosťou 10 g
	/vyplní uchádzač/

	Valčeková dráha  materiál: Nerez 1.4301
	/vyplní uchádzač/

	Dva rozsahy: s váživosťou 15 kg a presnosťou 5 g a s váživosťou 30 g a presnosťou 10 g
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA - SPOLU

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena SPOLU v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
