	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Mravec a synovia, s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Dúbravy 80, 962 12 Dúbravy	

	IČO obstarávateľa: 36038989	


Linka na kysnutie a pečenie rožkov - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Vertikálny preklápač dieží
	-
	-

	Vertikálny preklápač dieží do výšky (m)
	4
	

	Dávkovací koš
	-
	-

	Celonerezové prevedenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Komunikácia s hnetačom so spodným vyprázdňovaním
	Áno
	Vyberte položku.
	Synchronizácia s linkou
	Áno
	Vyberte položku.
	Brúsený nerez bez poteflónovania a automatické odrezávanie gilotínou
	Áno
	Vyberte položku.
	Delenie cesta 
	-
	- 

	Rozsah hmotnosti klonkov cesta – minimálne (g)
	30 – 90
	

	Hodinový výkon stroja – minimálne (ks/hod.)
	17 500
	

	Príkon elektro – maximálne (kW)
	4
	

	Posyp na tužiace plátno
	                   Áno
	Vyberte položku.
	Regulácia výkonu automaticky 
	Áno
	Vyberte položku.
	Spracovanie rôzneho druhu hustoty cesta
	Áno
	Vyberte položku.
	Presnosť delenia minimálne (g)
	+-1
	

	Kapacita násypného koša – minimálne (kg)
	150
	

	Eliminácia lepenia cesta na kôš
	Áno 
	Vyberte položku.
	Ovládanie dotykovou obrazovkou
	Áno
	Vyberte položku.
	Prepojenie FTP
	Áno
	Vyberte položku.
	Závesová predkysiareň
	-
	-

	Zaprašovanie múkou na vstupe
	Áno
	Vyberte položku.
	Doba predkysnutia – minimálne (minúta)
	9
	

	Rohlíkový stroj 3 ks
	-
	-

	3 riadky
	Áno
	Vyberte položku.
	Bez-plátnový
	Áno
	Vyberte položku.
	Šírka valcov – minimálne (mm)
	790
	

	Odsazovač rohlíkov
	-
	-

	Teflónované priečky
	Áno
	Vyberte položku.
	Závesová kysiareň
	-
	-

	Sieťové poťahy
	Áno
	Vyberte položku.
	Rovnomerná distribúcia pary a udržiavanie nastavených parametrov kysnutia
	Áno
	Vyberte položku.
	Rozsah teplôt minimálne (°C)
	29 - 35
	

	Rozsah vlhkosti minimálne (%)
	50 - 85
	

	Systém automatického mazania reťaze
	Áno
	Vyberte položku.
	Maximálny čas kysnutia – minimálne (minúty)
	40
	

	Valečková dráha s vlažiacim kartáčom                
	Áno
	Vyberte položku.
	Opláštenie PUR panelom 
	Áno
	Vyberte položku.
	Rámová konštrukcia s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním
	Áno
	Vyberte položku.
	Pečenie
	-
	-

	Pripojenie pece na rekuperačné zariadenie spalín
	Áno
	Vyberte položku.
	Pečný výkon linky za hodinu pre rožky gramáže 43g – minimálne (ks/hod.)
	15 500
	

	Cyklotermický spôsob predávania tepla
	Áno
	Vyberte položku.
	Jedno-etážové prevedenie pece
	Áno
	Vyberte položku.
	Počet regulačných zón minimálne (ks)
	4
	

	Činná šírka pečného pásu 2000 mm
	Áno
	Vyberte položku.
	Svetlá výška pečného priestoru minimálne (mm)
	190
	

	Automatická regulácia odťahu splodín
	Áno
	Vyberte položku.
	Pečná plocha – maximálne (m2)
	50,4
	

	Programové dotykové ovládanie s pamäťou receptúr
	Áno
	Vyberte položku.
	Ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku
	Áno
	Vyberte položku.
	Pečenie priamo na páse
	Áno
	Vyberte položku.
	Použitie dvoch kuželočelných násuvných prevodoviek na pohon pásu
	Áno
	Vyberte položku.
	Použitie dvoch motorov v pohone s dostatočným výkonom, aby pri výpadku jedného obstaral chod pece samostatne druhý motor
	Áno
	Vyberte položku.
	Osadzovanie kontinuálne z kysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	STIR technológia v 1. zóne, pre skrátenie doby pečenia a zlepšenie výpeku
	Áno
	Vyberte položku.
	Duoterm - turbuletné prúdenie vzduchu pre možnosť použitia konvenčného pečenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Horák na propán butan
	Áno
	Vyberte položku.
	Inštalovaný výkon horákov – maximálne (kW)
	450
	

	Automatická kontrola podtlaku vo veži pre zlepšenie bezpečnosti cyklotermického okruhu
	Áno
	Vyberte položku.
	Možnosťou regulácie intenzity zaparovania po šírke tunelu pečenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Počet zaparovacích trubiek – minimálne (ks)
	6
	

	Automatické prevetrávanie cyklotermického okruhu pre zlepšenie bezpečnosti
	Áno
	Vyberte položku.
	Bezdotykové snímanie polohy pásu a jeho regulácia
	Áno
	Vyberte položku.
	Certifikované dvojplášťové, izolované a nerezové komíny
	Áno
	Vyberte položku.
	Predohrev vratnej vetvy pásu pece
	Áno
	Vyberte položku.
	Chladiace dopravníky
	-
	-

	Celková dĺžka dopravníkov – minimálne (m)
	40
	

	Nerezová konštrukcia
	Áno
	Vyberte položku.
	Modulárny pás
	Áno
	Vyberte položku.
	Detektor kovov
	-
	-

	Automatické odstránenie detekovaných výrobkov
	Áno
	Vyberte položku.
	Počítačka pečiva
	-
	-

	Gravitačný podávač prepraviek
	Áno
	Vyberte položku.
	Počítanie rožkov s gramážou 35 – 65g
	Áno 
	Vyberte položku.
	Výkon – minimálne (ks/hod.)
	15 000 
	

	Eliminácia počítania chýb -  pri dvojákoch a trojákoch rožkov vedľa seba aj za sebou
	Áno
	Vyberte položku.
	Presnosť  - minimálne (ks)
	    +- 0,01/1000
	

	Pamäť programov – minimálne (ks)
	30
	

	Pripojenie na sieť FTP 
	Áno
	Vyberte položku.
	Gravitačný alebo stohový podávač 
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača

2

