Załącznik nr 1 do SWZ
RPV.271.1.9.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dla zadania pn. „ Ciągnik”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach realizacji zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. „Zakup specjalistycznych pojazdów na potrzeby realizacji zadań z zakresu OLiOC”.                Zakup ciągnika jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania Gminy do realizacji zadań                           z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury krytycznej oraz w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny. Ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów. Zamówienie obejmuje także dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych.

	
Produkt oferowany przez Wykonawcę




	Lp.
	


MINIMALNE WARUNKI ORAZ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie spełnienia warunków.
Wykonawca wypełnia każde pole  formularza 

(wypełnia Wykonawca)

	
WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	
Rok produkcji min. 2025 r.

	
………………………………
(należy podać rok produkcji)

	2.
	Przedmiot zamówienia kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych
	          TAK /  NIE


	3.
	Fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych i prawnych, nie będący pojazdem demonstracyjnym, testowym ani powystawowym

	          TAK /  NIE


	
SILNIK

	1.
	

Pojemność: min. 3600 cm³ 
Liczba cylindrów: min. 4
	
………………………………
(należy podać pojemność silnika )

………………………………
(należy podać liczbę cylindrów)

	2.
	Moc: min. 100 KM – max. 110KM
Max. moment obrotowy min. 340 Nm
	
………………………………
(należy podać moc silnika i moment obrotowy )


	3.
	Norma emisji spalin: min. Stage V DPF z automatycznym trybem regeneracji
	 TAK /  NIE

	
PRZEKŁADNIA

	1.
	Prędkość maksymalna : min. 40 km/h
	
………………………………
(należy podać prędkość maksymalną)

	2.
	Liczba biegów do przodu/do tyłu: min. 24/24
Funkcja automatycznej zmiany biegów
	
………………………………
(należy podać liczbę biegów do przodu/do tyłu)

	3.
	Załączanie przedniego napędu: elektrohydrauliczne              z funkcją auto
	 TAK /  NIE

	4.
	Załączanie blokady tylnego mostu: elektrohydrauliczne
	 TAK /  NIE

	
WOM

	1.
	Prędkość WOM: 540/1000 obr./min. 
	 TAK /  NIE

	2.
	Załączanie WOM: elektrohydrauliczne z hamulcem
	 TAK /  NIE

	3.
	Automatyczny tryb pracy WOM : Tak
	 TAK /  NIE

	
UKŁAD HYDRAULICZNY

	1.
	Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej tylnej: min. 4  z regulacją przepływu, sterowanie mechaniczne lub elektrohydraulicznie
	 TAK /  NIE
Podaj rodzaj:
……………………..

	2.
	Wydajność pompy hydraulicznej: łączna min. 100 l/min (w tym wydajność dedykowana dla hydrauliki zewnętrznej min. 60 l/min).”
	 TAK /  NIE

	3.
	Ciśnienie max. układu hydraulicznego: min. 180 bar
	 TAK /  NIE

	
TUZ

	1
	TUZ – przód: kat.II, sterowanie joystick elektryczny wraz          z 1 parą hydrauliki oraz przyciski do obsługi z zewnątrz, udźwig min. 2500 kg z amortyzacją 
	 TAK /  NIE

	2
	TUZ – tył kat. III lub kat. II, 2 siłowniki zewnętrzne, szybkosprzęgi TUZ, stabilizatory teleskopowe, udźwig na końcach ramion min. 3900 kg, sterowanie TUZ elektrohydrauliczne EHR
	 TAK /  NIE

	
ZACZEPY

	1.
	Tylny: zaczep transportowy automatyczny z regulacją wysokości
	 TAK /  NIE

	
OSIE I HAMULCE

	1.
	Rodzaj:
- hamulce mokre, sterowane mechaniczne
- hamulce pneumatyczne przyczep 2 obwodowe
	
 TAK /  NIE

	2.
	Oś przednia amortyzowana, kąt skrętu min. 50 stopni, przekładnia kątowa
	
 TAK /  NIE

	

KABINA

	1.
	4 słupkowa System bezpieczeństwa: ROPS
	 TAK /  NIE

	2.
	Wyposażenie, co najmniej : fotel pneumatyczny, radio MP3, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki ze spryskiwaczem przednie i tylne, min. 4 reflektory robocze przód / min. 2 tył, regulowane lusterka,, automatyczne wyłączanie kierunkowskazu, siedzenie pasażera, kolumna kierownicy regulowana, manetka rewersu przy kierownicy, rewers bezsprzęgłowy, elektrohydrauliczny, otwierane okno tylne, szyberdach, min.1 światło ostrzegawcze tzw. kogut.
	

 TAK /  NIE

	
WYMIARY I MASA

	1.
	Długość: 4000 – 5000 mm
	
………………………………
(należy podać długość)

	2.
	Szerokość: 2050 – 2450 mm
	
………………………………
(należy podać szerokość)

	3.
	Wysokość: 2500 – 3000 mm
	
………………………………
(należy podać wysokość)

	4.
	Rozstaw osi: 2350 – 2600 mm
	
………………………………
(należy podać rozstaw osi)

	5.
	Masa (bez obciążników): min. 4000 kg
	
………………………………
(należy podać masę bez obciążników)

	6.
	Wymiary ogumienia: min. 380/70 R24 i 520/70 R34
	
………………………………
(należy podać prędkość maksymalną)

	
POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1.
	
Gwarancja min. 3 lata lub 2000 motogodzin
	
………………………………
(należy podać okres gwarancji lub ilość motogodzin)

	2.
	Szkolenie z obsługi ciągnika
	 TAK /  NIE

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	 TAK /  NIE

	4.
	Deklaracja zgodności CE
	 TAK /  NIE

	5.
	Książka serwisowa
	 TAK /  NIE

	6.
	Interwał serwisowy nie częściej niż 500 motogodzin
	 TAK /  NIE




