
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10

	Obstarávateľ:
	JUT - AGRO s. r. o., Mútne 594, 029 63 Mútne,
 IČO:  56401396
Tel.: +421940630777 / mail: jana.spitalova@jut.sk




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:  Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Hradenie :
Pozinkované rybinové hradenie 2x10. Pozinkovaná hrana dojárne. Vstupné a výstupné bránky do dojárne ovladane podtlakom. Uhol státia zvierat 30 stup. Gumená podlaha na stojisku.
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Dojacia súprava:
20ks okrúhlych rozdeľovačov s kartridžovými ceckovymi gumami vymeniteľnými na bajonet.
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Výveva:
1ks Olejová výveva ovládaná frekvenčným meničom. Súčasťou vývevy je výstupný tlmič. Výkon motora min. 7,5kw. Monitorovanie hladiny oleja.

	/vyplní uchádzač/

	4.
	Zberná nádoba:
1ks Zberná nádoba s integrovaným mliečnym filtrom. Objem zbernej nádoby minimálne 70L. Súčasťou zbernej nádoby je mliečne čerpadlo s výkonom min 110L/min.
	/vyplní uchádzač/

	5. 
	Potrubie:
Kompletné mliečne, umývacie, kompletné podtlakové a dopravné potrubia vrátane všetkých armatúr a príslušenstva potrebného na prevádzku dojárne.
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Chladiaci systém na mlieko s rekuperáciou  (ohrevom vody):
Chladiaca nádrž na mlieko minimálne 5000L. Umývací automat s vlastným ohrevom min.13kw. 2ks chladiacich agregátov s výkonom min. 3,7kw. 1ks pájaný tepelný výmenník na rekuperáciu tepla. Nádrž na vodu s objemom min.900L. Montáž spustenie.
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Umývací automat:
1 ks Umývací automat s minimálne 160L integrovanou uzavretou nádobou na vodu s možnosťou presmerovania použitej vody. Integrovaný ohrev a automatické dávkovanie detergentou.
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Hygiena rozdelovača:
20 ks automatického preplachu ceckových gúm po každom podojení dojnice.
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Merač prietoku mlieka:
20 ks digitálnych meračov mlieka schválených ICAR s meraním prietoku a množstva nadojeného mlieka infračerveným lúčom  s meraním prímesi krvi v mlieku a vodivosti mlieka. Sampler na odber vzoriek mlieka. Merač mlieka osadený v nerezovom kryte, ktorého súčasťou je aj sklopný umývací stojan na dojaciu súpravu.
	

	10.
	Automatizácia:
20Ks individuálnych hliníkových kabinetov. Automatizácia osadená v kabinete. Schopnosť automatizácie individuálne na každom stojisku znižovať podtlak na základe prietoku mlieka pri rozdájaní a dodájaní. Komunikácia so systémom správy stáda. 
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Anténa:
2 ks portálová anténa na snímanie identifikačných ISI čipov pri vstupe zvierat do dojárne. Komunikácia so systémom správy stáda.

	/vyplní uchádzač/

	12.
	Displej:
1ks minimálne 18,5“ centrálny displej s hlasovým modulom pre upozornenie obsluhy počas dojenia.
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Monitorovanie zvierat:
60ks ušných čipov na sledovanie ruminácie, príjmu krmiva, pohybovej aktivity. 6ks komunikačných bodov s ušnými čipmi s dosahom min. 20m. Komunikácia so systémom správy stáda. 1ks ručná čítačka čipov.

	/vyplní uchádzač/

	14.
	Systém správy stáda:
Systém správy stáda podporovaný umelou inteligenciou. Kompletná počítačová zostava. Bezplatný vzdialený prístup k PC. WiFi anténa 2ks. 100ks obojkov s číselným označením. 100ks identifikačných iso čipov.
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Softvérové riešenie:
Centrálna aplikácia na zber, vizualizáciu a vyhodnocovanie údajov o jednotlivých zvieratách aj celom stáde s možnosťou integrácie do systému riadenia farmy a evidencie produkčných a reprodukčných údajov.

	/vyplní uchádzač/

	16.
	Lokalizačný systém:
Lokalizácia jednotlivých zvierat v reálnom čase umožňujúca ich rýchle vyhľadanie v stajni alebo dojárni.
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Inštalácia a montáž zariadenia (inštalačné práce):
Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky.      
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Servis:
Dostupnosť odborného servisného úkonu do dvoch hodín v režime 24/7
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Záruka:
Min. 12 mesiacov od spustenia prevádzky.
	/vyplní uchádzač/



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10
	
	1
	

	Typové označenie:



	Celková cena v EUR bez DPH 
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1

Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






