Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pojazdu STAR 244 z kabiną przeznaczoną do przewozu osób, polegającej na wymianie silnika, kabiny kierowcy i kabiny do przewozu pasażerów oraz modernizacji podwozia.  Z zastosowaniem komponentów, kabiny kierowcy oraz technologii standardu analogicznego do MAN L2000 / LE2000 lub równoważnego, kompatybilnego z pojazdem,. Kolor kabin RAL 6026 (CIEMNA ZIELEŃ), kolor ramy RAL 9005 (CZARNY). Pojazd po zakończeniu modernizacji musi posiadać pełną homologację wraz z kompletną dokumentacją użytkowania zgodnie z funkcją transportową i przeznaczeniem do przewozu osób.
2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TECHNOLOGII MODERNIZACJI STAR 244
Modernizacja podwozia przewiduje wykonanie następującego zasadniczego zakresu prac:
Demontaż i weryfikacja wszystkich zespołów i podzespołów podwozia - goła rama. Śrutowanie i lakierowanie podwozia na kolor zleceniodawcy – specjalistycznym lakierem zabezpieczającym przed korozją (usunięcie ognisk korozji).
1. Montaż nowego silnika o mocy minimum 220kM i spełniającego normy emisji spalin minimum EURO 2 spełniającego wymogi dla silnika MAN D0824 (lub równoważnego) lub silnika po kapitalnym remoncie spełniającego powyższe założenia :
· uszczelnienia - wymiana na nowe;
· głowice silnika - sprawdzenie - regeneracja;
· cylindry - regeneracja lub wymiana na nowe;
· pierścienie - wymiana;
· układ korbowo - tłokowy:
· korbowody - sprawdzenie - regeneracja,
· tłoki nadmiernie zużyte wymienić na nowe,
· wał korbowy - sprawdzenie - regeneracja,
· panewki - sprawdzenie – zużyte wymiana na nowe;
· wał rozrządu - sprawdzenie - regeneracja;
· kadłub silnika - w przypadku przekroczenia wymiarów granicznych wymiana;
· paski klinowe - wymiana na nowe;
· wtryskiwacze - sprawdzenie - regeneracja;
· pompa wtryskowa - sprawdzenie - regeneracja;
· przewody elastyczne - sprawdzenie - zużyte wymiana na nowe;
· przewody metalowe - uszkodzone wymienić na nowe;
· wkładów filtrów - wymiana;
· zbiornik paliwa - oczyścić, w przypadku nieszczelności wymiana na nowy.
2. Montaż układu chłodzenia kompatybilnego z silnikiem:
· weryfikacja i naprawa pompy wodnej;
· wymiana przewodów elastycznych;
· czyszczenie chłodnicy, regeneracja lub wymiana na nową.
3. Montaż sprzęgła kompatybilnego z silnikiem:
· koło zamachowe - uszkodzenia w postaci wykruszeń lub pęknięć - wymiana na nowe, w przypadku rys do głębokości 0,1 mm - regeneracja;
· tarcza dociskowa – uszkodzenia w postaci wykruszeń lub pęknięć - wymiana na nowe, w przypadku rys do głębokości 0,1 mm - regeneracja;
· tarcza sprzęgłowa - pęknięcie okładzin, wykruszenia, zużycie „do łbów nitów" - regeneracja lub wymiana na nową;
· łożysko wyciskowe - wykazujące objawy zużycia, posiadające pęknięcia lub wyłamania - wymiana na nowe;
· łożysko przednie wałka sprzęgłowego – wykazujące objawy zużycia, posiadające pęknięcia lub wyłamania – wymiana na nowe.
4. Montaż skrzyni biegów kompatybilnej z silnikiem, spełniającej wymogi przewidziane dla MAN L2000 lub równoważnej:
· demontaż i weryfikacja części;
· uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;
· części zużyte ponad dopuszczalną granicę określoną przez producenta oraz części uszkodzone - wymiana na nowe;
· nadłamania zębów oraz wykruszenia lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami;
· w łożyskach igiełkowych dopuszczalne zużycie bieżni zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 0,004 mm;
· dopuszczalne zużycie kamieni ślizgowych wieszaków sterujących wynosi 0,5 mm na stronę.
5. Skrzynia rozdzielcza:
· demontaż i weryfikacja części;
· uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;
· łożyska - sprawdzenie - weryfikacja - uszkodzone wymiana na nowe;
· nadłamania zębów oraz wykruszenia lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami;
· części zużyte ponad dopuszczalną granicę określoną przez producenta oraz części uszkodzone - wymiana na nowe.
6. Wały napędowe:
· demontaż i weryfikacja części;
· części zużyte powyżej wymiarów granicznych określonych przez producenta - regenerować lub wymienić na nowe.
7. Mosty napędowe:
· demontaż mostu, weryfikacja;
· resory - regeneracja;
· osłony i uszczelnienia - wymiana na nowe;
· łożyska - sprawdzenie - weryfikacja - uszkodzone wymiana na nowe;
· przekładnia główna - weryfikacja;
· części zużyte lub uszkodzone - wymiana;
· koła zębate przekładni - weryfikacja - uszkodzone wymieniać w komplecie;
· pozostałe części zużyte ponad dopuszczalny wymiar graniczny określony przez producenta naprawiać poprzez regenerację lub wymienić.
8. Montaż układu kierowniczego, kompatybilnego w wymienianymi lub modernizowanymi podzespołami, silnikiem i sprzęgłem:
· demontaż i weryfikacja części;
· końcówki drążków kierowniczych - wymiana na nowe;
· przekładnia kierownicza - poddać przeglądowi, stwierdzone wycieki lub nieprawidłowości w działaniu usunąć - w przypadku konieczności regeneracji zlecić wytwórcy;
· kolumna, uszkodzenie wału kierownicy - regeneracja lub wymiana na nowe.
9. Układ hamulcowy, bębny i szczęki hamulcowe:
· demontaż i weryfikacja części;
· modernizacja układu hamulcowego do wersji STAR/MAN;
· bębny hamulcowe - regeneracja lub wymiana w przypadku przekroczenia wymiaru granicznego lub pęknięć;
· szczęki hamulcowe - wymiana okładzin;
· pompy hamulcowe – weryfikacja (sprawdzenie na stanowisku pomiarowym), wymiana uszczelnień;
· cylinderki hamulcowe - weryfikacja - wymiana uszczelnień na nowe;
· przewody hamulcowe, stalowe - weryfikacja - uszkodzone wymienić na nowe;
· przewody gumowe - wymiana na nowe.
10. Koła jezdne:
· regeneracja felg - weryfikacja - śrutowanie;
· opony wymiana – 9.00R20;
· dętki i fartuch - weryfikacja – zużyte wymiana.
11. Rama podwozia:
· weryfikacja ramy;
· uszkodzenia typu wgniecenia, pęknięcia - naprawiać przez spawanie i wzmocnienie nakładką;
· obluzowane nity - usunąć zastępując śrubami o klasie wytrzymałości 10,9;
· śrutowanie, gruntowanie lakierami epoksydowymi, lakierowanie, konserwacja ramy.
12. Montaż instalacji elektrycznej :
· wiązki regeneracja, uszkodzone przewody wymiana na nowe;
· drobne uszkodzenia izolacji - regeneracja;
· końcówki uszkodzone, skorodowane - wymiana na nowe;
· wskaźniki, czujniki, przełączniki, lampki kontrolne - regeneracja - uszkodzone wymiana;
· alternator, rozrusznik – regeneracja;
· akumulatory – wymiana na nowe.
13. Modernizacja i naprawa instalacji pneumatycznej:
· sprawdzenie regulatora ciśnienia, zaworu przepływowego, manometru, czujnika ciśnienia w zbiornikach i wydatku sprężarki;
· sprawdzenie szczelności w stanach granicznych;
· sprawdzenie szczelności połączeń układu doszczelniania mechanizmów samochodu;
· badania instalacji pneumatycznej należy wykonać w oparciu o „Instrukcję Badań Diagnostycznych Powietrznych układów Uruchamiania Hamulców Pojazdów Samochodowych i Przyczep”;
· wymiana uszkodzonych przewodów powietrza.
14. Układ wydechowy:
· elementy przepalone, skorodowane - wymiana na nowe;
· uszczelki - wymiana na nowe.
15. Montaż kabiny kierowcy oferującej 2 lub 3 miejsca siedzące, podnoszonej hydraulicznie do góry analogicznej do MAN L2000 (lub równoważnej):
· korpus kabiny po kapitalnym remoncie, naprawa poszycia korpusu kabiny, wymiana skorodowanych elementów, zabezpieczenie antykorozyjne;
· naprawa lub wymiana: podnośników szyb, zamków, klamek, korbek;
· naprawa lub wymiana zmurszałych lub uszkodzonych elementów gumowych kabiny;
· naprawa lub wymiana izolacji termiczno-akustycznej;
· wymiana tapicerki siedzeń, naprawa prowadnic siedzeń, konstrukcji siedzenia, naprawa poduszki i oparcia siedzenia;
· naprawa urządzenia grzewczo-wentylacyjnego;
· wycieraczki szyb: sprawne i kompletne;
· kompletna i sprawna tablica wskaźników;
· naprawa wiązek elektrycznych, wymiana zmurszałych i uszkodzonych elementów;
· naprawa oświetlenia wnętrza;
· naprawa urządzenia spryskiwacza szyb;
· naprawa przełącznika zespolonego pod kierownicą;
· regeneracja lub wymiana lamp zewnętrznych kabiny;
· lakierowanie kabiny wg wzoru zleceniodawcy lakierem akrylowym;
· zderzak z lampami LED.
16. Montaż zabudowy do przewozu osób, Zabudowa kabiny przeznaczonej do przewozu osób
· Liczba miejsc: Zachowanie struktury dla minimum 24 pasażerów.
· Bezpieczeństwo: Montaż indywidualnych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich foteli pasażerskich, zakotwiczonych do wzmocnionego szkieletu podłogi (zgodnie z przepisami BHP przewozu osób/uczniów).
· Przeszklenie: Wymiana okien na nowe, wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego lub klejonego. Wymóg zastosowania minimum 2 okien przesuwnych (bocznych).
· Komfort i klimatyzacja: Montaż niezależnego ogrzewania postojowego (typu Webasto o mocy min. 4 kW lub równoważnego) zasilanego ze zbiornika pojazdu oraz modernizacja systemu wentylacji przedziału.
· Łączność: Przewodowy system dwukierunkowej komunikacji głosowej (interkom) pasażer-kierowca oraz min. 2 przyciski alarmowe "STOP". Oznakowanie wyjść awaryjnych.
· korpus zabudowy do przewozu osób nowy lub  po remoncie, naprawa poszycia korpusu zabudowy, wymiana skorodowanych elementów, zabezpieczenie antykorozyjne;
· naprawa lub wymiana: szyb, zamków, klamek;
· naprawa lub wymiana zmurszałych lub uszkodzonych elementów gumowych zabudowy;
· wymiana tapicerki siedzeń, naprawa konstrukcji siedzenia, naprawa siedziska oraz oparcia siedzenia;
· naprawa lub wymiana oświetlenia wnętrza.
· Uwaga: Należy zachować dotychczasową ilość miejsc w zabudowie siedzących: min 24.
