Špecifikácia predmetu obstarávania
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	V rámci prieskumu trhu k projektu Modernizácia chovu dojníc
Vás žiadame o zaslanie kompletnej cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na všetky požadované položky.
	Čiastkové ponuky nebudú zahrnuté do určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Technológia automatizovaného spracovania a pneumatickej distribúcie slamy.
Účel a princíp technológie:
Je to technologický systém určený na rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické spracovanie a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k jednotlivým výpustným miestam.
Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu od slamy.
Hlavné komponenty:
Technologický systém pozostáva z:
· hnacej jednotky,
· prechodovej jednotky,
· rozrušovača balíkov,
· predzásobníka slamy – podľa konfigurácie,
· odsávacieho zariadenia,
· odsávacieho/prídavného dúchadla,
· potrubného systému,
· výpustných otvorov,
· rohových obvádzacích kladiek,
· rúrových výhybiek,
· uzáverových ventilov,
· systému detekcie iskrenia,
· riadiaceho a ovládacieho systému.


Technická špecifikácia zariadenia:
Základné technické parametre
	Parameter
	Hodnota

	Kapacita spracovania slamy
	max. 350 kg/h

	Max. počet výpustných otvorov
	90 / dopravný okruh

	Max. počet dopravných okruhov
	8

	Max. dĺžka potrubia
	270 m / okruh

	
	

	Priemer dopravného potrubia
	Ø 200 mm

	Materiál potrubia a hlavných kovových komponentov
	pozinkovaná oceľ

	Hladina akustického tlaku –Standard
	77,6 dB(A)

	Hladina akustického tlaku –Air
	82,0 dB(A)



Hnacia jednotka
· rozmery: 205 × 82 × 76 cm
· hmotnosť: 240 kg
· výkon elektromotora: 1,1 kW
· vyhotovenie: pozinkovaná oceľ
· jednotka zabezpečuje dopravu materiálu prostredníctvom dopravného systému.
Prechodová jednotka
Prechodová jednotka zabezpečuje prechod spracovanej slamy do dopravného okruhu.
· priemer: podľa vyhotovenia cca Ø 105 cm
· rozmery: Ø 105 × 110 cm
· hmotnosť: 195 kg
· výkon motora: 1,1 kW
· otáčky: 30 min⁻¹
Jednotka zároveň spolupracuje so systémom odsávania a regulácie prúdenia vzduchu.
Rozrušovač balíkov
Rozrušovač slúži na mechanické rozobratie balíkov slamy a ich následné dávkovanie do pneumatického dopravného systému.
Technické údaje:
· rozmery: 470 × 235 × 330 cm
· hmotnosť: 1 550 kg
· podávacia závitovka: 1,5 kW
· počet podávacích závitoviek: 2
· maximálne naplnenie: 500 kg
· okrúhle balíky: podľa dokumentácie
· hranaté balíky: max. 80 × 125 × 250 cm.
Predzásobník slamy
Technológia môže byť vybavená modulárnym predzásobníkom slamy.
· dĺžka podľa konfigurácie: 580 / 880 / 1180 cm
· šírka: 465 cm
· výška: 330 cm
· hmotnosť jedného základného vyhotovenia: 650 kg
· pohon: 2 × 1,1 kW
· maximálne naplnenie: 500 kg/modul
· maximálne rozmery hranatých balíkov: 80 × 125 × 250 cm
· možné usporiadanie: 2, 4 alebo 6 modulov.
Pneumatický dopravný systém
Doprava spracovanej slamy je realizovaná potrubným systémom:
· priemer potrubia: Ø 200 mm
· štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m
· maximálna dĺžka: 270 m na dopravný okruh
· maximálny počet výpustných otvorov: 90 na okruh.
Na zmenu smeru potrubia sa používajú rohové obvádzacie kladky v prevedení:
· 90°
· 180°
· 5–20°
· 20–45°.
Odsávací systém
Odsávacie zariadenie zabezpečuje odsávanie vzduchu z technologického systému a filtráciu prachu vznikajúceho pri spracovaní slamy.
Možné vyhotovenia:
Odsávacie zariadenie 360 l
· rozmery: 90 × 140 × 370 cm
· hmotnosť: 165 kg
· motor: 2,2 kW
· otáčky: 2 880 min⁻¹
· objem: 360 l
Odsávacie zariadenie 900 l
· rozmery: 120 × 175 × 365 cm
· hmotnosť: 216 kg
· motor: 2,2 kW
· otáčky: 2 880 min⁻¹
· objem: 900 l.
K dispozícii je tiež 700 l odsávacie zariadenie, s rozmermi 125 × 155 × 400 cm a hmotnosťou 232 kg.

Prídavné dúchadlo
V prípade potreby je možné systém vybaviť prídavným dúchadlom:
· výkon: 2,2 kW
· rozmery: 65 × 60 × 48 cm
· hmotnosť: 45 kg
· otáčky: 2 880 min⁻¹
· umiestnenie: v potrubí medzi prechodovou jednotkou a odsávacím zariadením.
Bezpečnostné vybavenie
Technológia je vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, najmä:
· detekcia iskrenia,
· automatické hasenie,
· uzáverový ventil,
· kontrola naplnenia,
· ochranné kryty,
· bezpečnostné vypínače,
· riadiaca jednotka.

Opis čím technológia prispieva k zlepšeniu životných podmienok:

Použitím systému sa dosahujú najmä tieto prínosy:
· Pravidelná dostupnosť podstielky – automatizovaná doprava umožňuje zabezpečiť pravidelné dopĺňanie slamy na určené miesta bez potreby manuálnej distribúcie. 
· Zlepšenie hygienických podmienok – pravidelná aplikácia čerstvej slamy podporuje udržiavanie suchšieho a hygienickejšieho prostredia v ustajňovacích priestoroch. 
· Zlepšenie komfortu zvierat – dostatočná vrstva slamy vytvára mäkšie a prirodzenejšie ležovisko, čím sa zvyšuje komfort zvierat počas odpočinku. 
· Možnosť pravidelného podstielania veľkého počtu miest – systém umožňuje dopravu slamy potrubným systémom až k jednotlivým výpustným miestam. Jeden dopravný okruh môže obsahovať až 90 výpustných otvorov a systém môže byť riešený až s 8 dopravnými okruhmi. 
· Rovnomernejšia distribúcia slamy – pneumatická doprava umožňuje dopraviť spracovanú slamu na požadované miesta bez nutnosti manuálneho rozdeľovania materiálu. 
· Zníženie prašnosti v technologickom procese –využíva odsávacie zariadenie, ktoré odsáva vzduch a filtruje prach vznikajúci pri spracovaní slamy. Tým sa prach oddeľuje od dopravovanej slamy. 
· Automatizácia podstielania – automatizovaný proces znižuje závislosť od manuálnej práce a umožňuje zabezpečiť pravidelný režim podstielania aj vo väčších chovných objektoch. 
· Bezpečnejší technologický proces – systém obsahuje prvky detekcie iskrenia, hasenia a uzatvorenia potrubia, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzky pri doprave a spracovaní slamy. 


Súhrnný prínos:

Technológia vytvára podmienky pre pravidelné a efektívne zabezpečenie podstielania, čím prispieva k vytvoreniu hygienickejšieho, suchšieho a komfortnejšieho prostredia pre chované zvieratá. Automatizácia procesu zároveň umožňuje zabezpečiť rovnomernú dostupnosť slamy vo väčších chovných objektoch a znižuje potrebu manuálnej manipulácie so slamou.



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.




Bližšie informácie:

	Bc. Jozef Tlučák, tel.: +421904 845 306
           	E mail: agropohorela@agropohorela.sk

S pozdravom 

