Príloha č. 2 – Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov
Annex no. 2 - Table for evaluation of technical parameters

	Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov
Názov zákazky: 
Intenzifikácia reinjektážneho vrtu GRP-1 Podhájska
Projekt „ Investície do technológií pri pestovaní rajčín v Podhájskej “
Table for evaluation of technical parameters
Contract name:
Intensification of the GRP-1 Podhájska reinjection well 
Project " Investments in tomato growing technologies in Podhájska "

	Obchodné meno spoločnosti – Business name of the company:

IČO – Company ID :


	Vyplňte všetky riadky prislúchajúce k jednotlivým častiam ponuky, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!* 
Complete all lines corresponding to the individual parts of the offer for which you are submitting a quote, as well as the lines for the total price. Do not change the document format! *


	Základná charakteristika žiadateľa /  Basic characteristics of the applicant : 

Branislav Oremus - Slovkvet, je firma, ktorá sa zaoberá pestovaním paradajok a kvetov v skleníkoch na juhu Slovenska. Pri pestovaní rajčín v Podhájskej využívame geotermálny vrt PO1 a do reinjektážneho vrtu sa vracia využitá termálna voda späť. Tento reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska, by sme požadovali intenzifikovať, prečistiť. 

Branislav Oremus - Slovkvet, is a company that grows tomatoes and flowers in greenhouses in southern Slovakia. When growing tomatoes in Podhájská, we use the PO1 geothermal well and the used thermal water is returned to the reinjection well. We would like to intensify and purify this GRP-1 Podhájská reinjection well.


	Popis súčasnej situácie z pohľadu požiadaviek investora / Description of the current situation from the perspective of investor requirements :

Vrt v súčasnosti absorbuje do seba len 18 l vody, čo pred 20 rokmi bol schopný absorbovať až okolo 30-40 l vody. Využívame ho už takmer 30 rokov. Počas prevádzky nebol na ústí vrtu žiadny tlak a reinjektovaná voda do vrtu vtekala samospádom bez potreby čerpania. Voda má silné usadzovacie vlastnosti. Do produkčného vrtu sa pridáva inhibítor, takže tvorba usadenín vo výmenníkoch tepla a potrubiach je úplne potlačená. Existuje však pravdepodobnosť, že v priebehu rokov sa v kolektorovej hornine mohli vytvoriť kalcitové usadeniny v dôsledku zvýšenia teploty počas reinjektážneho procesu.

The well currently absorbs only 18 l of water, whereas 20 years ago it was able to absorb up to around 30-40 l of water. We have been using it for almost 30 years. During operation, there was no pressure at the wellhead and the reinjected water flowed into the well by gravity without the need for pumping. The water has strong settling properties. An inhibitor is added to the production well, so the formation of deposits in the heat exchangers and pipes is completely suppressed. However, there is a possibility that over the years calcite deposits may have formed in the reservoir rock due to the increase in temperature during the reinjection process.




	Časť 1 : Rekonštrukčné práce reinjektážneho vrtu GRP-1 Podhájska
Part 1 : Reconstruction works of the GRP-1 Podhájska reinjection well


	Konštrukcia vrtu je nasledovná/ 
The well design is as follows :
	Požiadavka na prevedenie prác resp. spôsob ich prevedenia / Opis /    Requirement for the execution of works or the method of their execution/ Description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	0 – 950 m: 9 5/8" medzipažnica, zacementovaná/ 
0 – 950 m: 9 5/8" intermediate casing, cemented
	- prečistenie vrtu mechanickým vŕtaním / cleaning of the borehole by mechanical drilling
	
	

	950 – 1 470 m: 7" produkčná pažnica, liner / 
950 – 1,470 m: 7" production casing, liner
	-0odstránenie nánosov zo stien vrtu chemickým preplachovaním / removal of deposits from borehole walls by chemical flushing

	
	

	Perforácie sa nachádzajú v nasledovných intervaloch /
Perforations are located at the following intervals
	
	
	

	  
  995 – 1075 m (80 m)
1125 – 1160 m (35 m)
1195 – 1260 m (65 m)
1310 – 1325 m (15 m)
1343 – 1348 m (5 m)
1355 – 1365 m (10 m)
	- uvoľnenie spóry, podložia resp. štruktúry horniny, cez ktorú sa absorbuje voda do horniny / release of the pore, matrix, or rock structure through which water is absorbed into the rock

	
	

	

	Časť 2 : Prípravné práce (príprava pracoviska a rekultivácia )
Part 2 : Preparatory work (site preparation and reclamation)

	Parameter/časť položky
Parameter / part of the item
	Požiadavka na parametre/ Opis – Requested parameter/ description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	Príprava pracoviska (termín od) / Workplace preparation (date from)
	
začiatok júna príslušného roku / beginning of June of the relevant year

	
	

	Rekultivácia pracoviska (termín do) / 
Workplace reclamation (deadline)
	
najneskôr do polovice júla príslušného roku / 
no later than mid - July of the relevant year

	
	

	Doba trvanie zákazky / Contract duration

	6 týždňov / 6 weeks
	
	

	

	Časť 3 : Výmena súboru zariadení ( prírubové posúvače – ventily nad vrtom )
Part 3 : Replacement of a set of equipment/pumps above the well

	Parameter/časť položky –
Parameter / part of the item
	Požiadavka na parametre/ Opis – Requested parameter/ description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	Počet prírubových posúvačov -ventilov (súbor)/ Number of flanged gate valves (in the set)
v
	5 ks / 5 pcs
	
	

	Typ ventilov (viď. fotodokument.) / Valve type (see photo document.)
	DN 150 PN16   
	
	

	Výrobca / Manufacturer
	Manufacturer
	
	

	

	Časť 4 : Preprava zariadení resp. manipulácia počas prác
Part 4 : Transport of equipment or handling during operations

	Parameter/časť položky
Parameter / part of the item
	Požiadavka na parametre/ Opis - Requested parameter/ description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	Prístupová cesta / Access road
	Obecná / general
	
	

	Možnosť poskytnutia žeriavu / Possibility of providing a cran
	áno / yes
	
	




V (at) ..........................................., dňa (date) ...........................................                    


....................................................................................................................   
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
the applicant's signature and stamp, resp. person authorized to act on behalf of the tenderer


* Uveďte konkrétnu hodnotu parametra, resp. áno/nie
** Prosím uviesť výrobcu a typové označenie ponúkaného stroja/ zariadenia
* Specify the specific value of the parameter, resp. Yes No
** Please state the manufacturer and type designation of the offered machine / equipment
