Príloha č. 1  Výzvy na predloženie ponúk 

CENOVÁ PONUKA
		
Predmet zákazky: „Obstaranie technológií do výroby“

	Údaje uchádzača:

	Obchodné meno:

	Sídlo: 

	IČO: 

	Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email



	Údaje zadávateľa: 

	Obchodné meno: King Food, s. r. o.

	Sídlo: 	Mlynská 3359/28, 040 01Košice - mestská časť Staré Mesto 

	IČO: 46305726

	Kontaktné údaje: Ing. Pavol Podhajecký – konateľ, +421907939305, info@kingfood.sk 



	Časť 1. Priemyselný lyofilizátor



	Priemyselný lyofilizátor - 1 ks

	
Typové označenie: ...............................................................

Pozn. Uviesť   " Typové označenie zariadenia (modelový názov)"


	Požadované parametre:
	Požadovaná hodnota:
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v  EUR bez DPH

	Priemyselný lyofilizátor / sublimátor na sušenie produktov sublimáciou vo vákuu 
	áno
	
	...................., -

	Lyofilizácia potravinárskych produktov (ovocie, zelenina)
	áno
	
	

	Jednokomorový systém s kondenzátorom umiestneným v spoločnej komore
	áno
	
	

	Kruhová sušiaca komora, vnútorný priemer
	min. 1 400 mm
	
	

	Materiál komory a častí v kontakte s produktom – nerezová oceľ (potravinársky štandard), chemicky pasivovaný povrch 
	áno
	
	

	Dvere komory otočné z nerezovej ocele s priezorom, silikónové tesnenie, ručné uzamykanie 
	áno
	
	

	Policový systém s vyhrievaním – teplotný rozsah do
	min. +100 °C
	
	

	Efektívna plocha políc (kapacita úžitkovej plochy)
	min. 20 m²
	
	

	Produktové tácky pre celú kapacitu políc, materiál vhodný pre potravinársky kontakt 
	áno
	
	

	Kondenzátor ľadu integrovaný s konečnou teplotou
	min. -45 °C
	
	

	Kapacita kondenzácie
	min. 150 kg / 24 h 
	
	

	Chladiaci agregát
	áno
	
	

	Vákuový systém – sací výkon
	min. 150 m³/h
	
	

	Vaákuový systém - konečné vákuum
	max. 0,1 mbar 
	
	

	Automatické riadenie vákua s izolačným ventilom
	áno
	
	

	Vákuový snímač
	áno
	
	

	Produktové teplotné sondy
	min. 3
	
	

	Snímač teploty povrchu a kondenzátora
	áno
	
	

	Riadiaci systém – priemyselné PLC s farebným dotykovým panelom, možnosť ukladania sušiacich programov
	áno
	
	

	Sušiaci program (počet fáz hlavného sušenia +  dosúšania)
	min. 10 fáz hlavného sušenia + 10 fáz dosúšania
	
	

	Zobrazenie priebehu procesu v reálnom čase, tvorba receptúr, správa používateľov, export dát (PDF, CSV, USB, sieť)
	áno
	
	

	Vzdialený servisný prístup
	áno
	
	

	Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz 
	áno
	
	

	Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.
	áno
	
	

	Záručná doba 
	min. 24 mesiacov
	
	

	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky 
	áno
	
	

	SUMA SPOLU (EUR bez DPH)
	................,-



	Časť 2. Vertikálna baliaca linka na vrecká z rolovanej fólie



	Vertikálna baliaca linka na vrecká z rolovanej fólie - 1 ks

	
Typové označenie: ...............................................................

Pozn. Uviesť   " Typové označenie zariadenia (modelový názov)"


	Požadované parametre:
	Požadovaná hodnota:
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v  EUR bez DPH

	Vertikálny formovací, plniaci a zvárací stroj s kontinuálnym posunom fólie
	áno
	
	...................., -

	Balenie suchých sypkých produktov (kusové, granulované, prášky)
	áno
	
	

	Typ balenia - ploché vrecko, vrecko so skladaným dnom, prípadne s inými úpravami (eurootvor, vrecko so zvarovanými hranami)
	áno
	
	

	Výkon stroja
	min. 80 cyklov / min.
	
	

	Tepelný spôsob zvárania
	
áno
	
	

	Spracovateľná šírka vrecka v rozsahu
	min. 77 – 250 mm
	
	

	Spracovateľná dĺžka vrecka v rozsahu
	min. 60 – 350 mm
	
	

	Max. šírka obalového materiálu (fólie)
	min. 450 mm
	
	

	Max. priemer kotúča fólie
	min. 600 mm
	
	

	Objem dávky nastaviteľný v rozsahu

	min. 82 – 3500 cm³
	
	

	Kombinačná váha nad baliacou jednotkou, synchronizovaná s baliacou jednotkou
	áno
	
	

	Počet vážiacich hláv
	min. 14 ks
	
	

	Objem vážiacej kapsy
	
min. 1,5 l
	
	

	Funkcia "No bag – no fill" (bez vrecka sa nedávkuje)
	áno
	
	

	Prevedenie – zváraná rámová konštrukcia, krytovaný priestor mechanizmov, časti v kontakte s produktom z nerezovej ocele (potravinársky štandard) 
	
áno
	
	

	Riadiaci systém – dotykový displej, možnosť ukladania receptúr, možnosť vzdialeného servisného prístupu 
	
áno
	
	

	Zariadenie na skladané dno 
	áno
	
	

	Odvzdušňovacie zariadenie (vytlačenie vzduchu z vrecka pred uzavretím) áno
	áno
	
	

	Odsávanie prachu - príprava na pripojenie
	áno
	
	

	Termotransferová tlačiareň – potlač dátumu výroby, spotreby, šarže na vrecko, synchronizovaná s baliacou jednotkou 
	áno

	
	

	Sada tepelných čeľustí
	áno
	
	

	Tubus s formovacím límcom definovaný pre jeden požadovaný formát vrecka

	áno
	
	

	Etiketovacie zariadenie – automatická aplikácia predtlačených etikiet na fóliu, synchronizácia s rýchlosťou linky, motorický odvíjač a prevíjač 
	áno
	
	

	Max. šírka etikety 
	min. 320 mm
	
	

	Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz
	áno 
	
	

	Hlavný vypínač (Emergency Stop)
	áno
	
	

	Bezpečnostné kryty s koncovými spínačmi
	áno
	
	

	Optická signalizácia stavu stroja
	áno
	
	

	Röntgenový kontrolný systém pre detekciu cudzích predmetov v balení, automatické vyradenie kontaminovaných vreciek, synchronizovaný s kontrolnou váhou a baliacou jednotkou, ochrana proti žiareniu
	áno
	
	

	Kontrolná váha s certifikáciou (obchodné váženie), s dvojitým vyradením - automatické váženie a vyradenie vreciek s odchýlkou (podváha/nadváha), synchronizovaná s baliacou jednotkou 
	áno
	
	

	Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.
	áno
	
	

	Záručná doba
	min. 12 mesiacov 
	
	

	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky
	áno
	
	

	SUMA SPOLU  (EUR bez DPH)
	................,-



	Časť 3. Horizontálna baliaca linka na vrecká typu doypack


	Horizontálna baliaca linka na vrecká typu doypack - 2 ks

	
Typové označenie: ...............................................................

Pozn. Uviesť   " Typové označenie zariadenia (modelový názov)"


	Požadované parametre:
	Požadovaná hodnota:
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v  EUR bez DPH

	Horizontálna baliaca linka na výrobu, plnenie a uzatváranie stojacich vreciek typu doypack so zipsom
	 áno
	
	...................., -

	Horizontálny formovací, plniaci a zvárací stroj
	áno
	
	

	Zrkadlové vyhotovenie liniek (1 ks ľavostranné a 1 ks pravostranné prevedenie) pre vytvorenie spoločného stredového obslužného koridoru
	áno

	
	

	Balenie lyofilizovaného ovocia a suchých sypkých produktov
	áno
	
	

	Typ balenia – stojace vrecko doypack so zipsom
	áno
	
	

	Spracovateľná šírka vrecka v rozsahu 
	min. 90 až 180 mm
	
	

	Spracovateľná dĺžka vrecka v rozsahu min. 
	min. 110 až 260 mm
	
	

	Max. plnený objem
	min. 1 000 ml
	
	

	Výkon stroja ( pri plnení 30 g, garantovaný po skúške s originálnym produktom a fóliou)
	min. 30 cyklov / min. 
	
	

	Aplikátor zipsu (naváranie zipsovej pásky do vrecka)
	áno
	
	

	Zariadenie na perforáciu (výsek pre ľahké otvorenie – diamantový zárez)
	áno
	
	

	Magnetické pridržiavače pre jednoduchú výmenu fólie
	áno
	
	

	Funkcia "No bag – no fill" (bez vrecka sa nedávkuje)
	áno
	
	

	Automatické vyradenie nevyhovujúcich vreciek (neotvorené, prázdne, chybné)
	áno
	
	

	Odsávanie prachu – príprava na pripojenie
	áno
	
	

	Prevedenie – nerezový rám stroja, časti v kontakte s produktom z nerezovej ocele (potravinársky štandard)
	áno
	
	

	Riadiaci systém, dotykový displej, možnosť ukladania receptúr, možnosť vzdialeného prístupu
	áno
	
	

	Kombinačná váha z nerezovej ocele, vrátane krycieho boxu a odsávania, synchronizovaná s baliacou jednotkou
	 áno 
	
	

	Počet vážiacich hláv
	min. 14 ks
	
	

	Objem vážiacej kapsy 
	min. 1,5 l
	
	

	Termotransferová tlačiareň – potlač dátumu výroby, spotreby, šarže na vrecko, synchronizovaná s baliacou jednotkou
	áno
	
	

	Kontrolná váha s certifikáciou (obchodné váženie)– automatické váženie a vyradenie vreciek s odchýlkou, prevedenie z nerezovej ocele, synchronizovaná s baliacou jednotkou
	áno
	
	

	Röntgenový kontrolný systém – detekcia cudzích predmetov v balení (kovy, sklo, kamene, plasty), automatické vyradenie kontaminovaných vreciek, prevedenie z nerezovej ocele, synchronizovaný s kontrolnou váhou a baliacou jednotkou
	áno
	
	

	Vynášací dopravník – nerezové prevedenie, tvar Z, synchronizovaný s baliacou jednotkou
	áno
	
	

	Vyraďovací systém – spoločné vyradenie s röntgenom a kontrolnou váhou, uzamykateľná nádoba na odmietnuté produkty
	áno
	
	

	Vibrátor s násypkou na separáciu prachu – vibračný žľab s preosievaním na oddelenie prachu z produktu pred dávkovaním, vrátane násypky na príjem produktu
	áno
	
	

	Plošina pre obsluhu kombinačnej váhy – lakované prevedenie, pochôdzne plechy, schody a zábradlie, umožňujúca bezpečný prístup k váhe
	áno
	
	

	Otočný zásobníkový stôl nerezový, výškovo nastaviteľný, s priemerom 
	min. 1 200 mm
	
	

	Rýchlosť otáčania stola regulovateľná v rozsahu
	min. 3 – 5 ot./min.
	
	

	Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz
	áno
	
	

	Spotreba stlačeného vzduchu (upravený, bez vody a oleja)

	max. 0,5 m³/min.
	
	

	Hlavný vypínač (Emergency Stop)
	áno
	
	

	Bezpečnostné kryty s koncovými spínačmi
	áno
	
	

	Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.
	áno
	
	

	Záručná doba
	min. 12 mesiacov 
	
	

	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy 
	áno
	
	

	SUMA SPOLU  (EUR bez DPH)
	................,-



Poznámky*: ………………….

* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 




V ...................................., dňa .....................				.............................................
	Podpis a pečiatka uchádzača
1

