Príloha č. 1 


Cenová ponuka 

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/



	Áno/Nie


	/vyplní uchádzač/




	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



	Obstarávanie - názov zákazky:
	Obstaranie príslušenstva tepelného čerpadla na farmu dojníc

	Obstarávateľ:
	Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Sídlo: 913 07 Bošáca

IČO: 00206768
Tel.:  0911/671681, E-mail: predseda@pdbosaca.sk


Splnenie špecifikácie, požadovaných min. parametrov a vlastností:
Predmet zákazky: Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu  vzduch/voda 1 ks (27 kW), výroba TÚV 60 °C, 20 m3/deň pre farmu dojníc  
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE / doplniť údaj

	Predohrev teplej úžitkovej vody( TÚV) 16 - 20 m3/deň

Vstupná teplota vody +12 °C, výstupná teplota vody min. + 45°C  

Tepelný výkon min. 27 kW a koeficient COP min. 3,5
	/vyplní uchádzač/

	Príslušenstvo vysokoteplotného tepelného čerpadla s uzavretým chladivovým okruhom určené na ohrev teplej úžitkovej vody vrátane nového zásobníka TÚV 1000 l
	/vyplní uchádzač/



	Chladivo:  R290 – propán
	/vyplní uchádzač/



	Garantovaný chod – vykurovanie min. -20°C
	/vyplní uchádzač/

	Dodávka a montáž  - dodávateľ si navrhne projektovú dokumentáciu podľa svojho riešenia:

Nádrž TÚV 1000 l s dvoma výmenníkmi -                                1 ks

Napojenie na pôvodný rozvod TÚV
                                         1 sada

Napojenie na systém pôvodného zdroja – peletový kotol         1 sada

Expanzná nádoba 50l, poistné armatúry                                  1 sada

Potrubie DN 32
vrátane tvaroviek                                        40 bm

Riadiaci systém, sústava čidiel, nástenný ovládač                    1 sada

Elektroinštalácia, hlavný istený prívod, kabeláž MaR                1 sada

Armatúry prepojenia zdrojov tepla TĆ + peletový kotol             1 sada

Tlakomery, teplomery v kovom púzre 0-600 kPa, 0- 120 °C     4 ks

Podružný materiál
                                                        1 sada

Závesný materiál
                                                                       1 sada

Spojovací materiál
                                                         1 sada
	/vyplní uchádzač/

	Dostupnosť odborného servisného úkonu do 3 hodín od nahlásenia v režime 24/7
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky
	/vyplní uchádzač/



	Záručná doba min. 24 mesiacov
	/vyplní uchádzač/




Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

	Predmet zákazky:
	Počet

kusov
	Cena celkom 

v € 

bez  DPH:

	Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu  vzduch/voda 1 ks (27 kW), výroba TÚV 60 °C, 20 m3/deň pre farmu dojníc  
	1 kpl
	 /vyplní uchádzač/

	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	/vyplní uchádzač/


	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


