

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Dojáreň s chladením a kŕmnymi pásmi

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	PD Uhrovec, a.s.
Uhrovec 754, Uhrovec 956 41
IČO:  00205788




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
KRUHOVÁ  ROTAČNÁ DOJÁREŇ PRE OVCE 
- 1 kompletná zostava , 40 dojacích miest 
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	A1
	DOJÁREŇ 

Rotačná platforma  a státia – 1 komplet – Vnútorné státia kruhovej dojárne pre 40 miest, Zariadenie musí byť konštrukčne a výkonovo určené na nepretržitú prevádzku pri dojení oviec a musí umožňovať bezpečný vstup, státie a výstup zvierat.

Vzduchový kompresor – 1 ks - Vzdušník 200 l; výkon elektromotora: min. 3,7 kW, výkon a pracovný tlak musia byť dostatočné na zabezpečenie všetkých pneumatických prvkov dojárne, kompletné príslušenstvo potrebné na zapojenie a prevádzku

Automatický systém podávania krmiva – 1 ks – Podávanie krmiva v dojárni, Systém musí umožňovať riadené dávkovanie krmiva zvieratám na dojacej platforme a musí byť kompatibilný s riadiacim systémom dojárne.
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	DOJACIE MIESTA  a ELEKTORNICKÉ RIADENIE 

Kompletná dojacia sústava –  pre ovce, 40 dojacich miest , vyhotovenie pre nízke mliečne potrubie, Súprava musí obsahovať komponenty vhodné na strojové dojenie oviec vrátane dojacej súpravy, hadíc, strukových návlečiek a príslušenstva. Materiály prichádzajúce do styku s mliekom musia byť určené na použitie v potravinárstve.

Elektronický pulzátor – 20 ks – ; napájanie 24 V DC. Každý pulzátor musí umožňovať obsluhu dvoch dojácich miest tak, aby bolo zabezpečené pulzačné riadenie pre celkovo 40 dojácich miest. Pulzátory musia umožňovať nastavenie parametrov pulzácie vhodných pre dojenie oviec.

Riadiaca zostava -  40 ks - Samostatná elektronická riadiaca jednotka pre každé dojacie miesto. Každá zostava musí obsahovať minimálne: - elektronickú riadiacu jednotku, - potrebnú kabeláž, - komunikačné rozhranie, - montážny držiak z nehrdzavejúcej ocele, - prepojenie s identifikačným a centrálnym riadiacim systémom. Dodávateľ musí v technickom liste presne uviesť funkcie zariadenia a rozsah sledovaných alebo meraných údajov.

Riadiaci ventil – 40 + 40 ks - 24 V DC, vrátane kábla; dve samostatné položky v oboch rozpisoch dojárne. Elektronicky ovládané ventily s napájaním **24 V DC**, vrátane potrebnej kabeláže a príslušenstva. Požadujú sa dve funkčne samostatné skupiny po 40 ks podľa technologického riešenia dojárne.

Uzatvárací ventil – 40 ks - Ventily určené na automatické ovládanie podtlaku alebo toku v rámci jednotlivých dojácich miest. Vyhotovenie musí byť vhodné pre použitie v systémoch určených na dojenie oviec. 

Vákuový valec odoberania -40 ks - Plastový valec s automatickým štartom pre odoberanie dojacej súpravy. 

Držiak vákuového valca – 40 ks – nerezové vyhotovenie 
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	IDENTIFIKÁCIA ZVIERAT A SPRACOVANIE ÚDAJOV

Individuálna identifikačná anténa – 40 ks - Anténa pre ovce a kozy pri jednotlivých miestach. Anténa musí umožňovať spoľahlivú identifikáciu zvieraťa pri vstupe alebo umiestnení na dojacom mieste a prenos identifikačného údaja do centrálneho riadiaceho systému.

Identifikačné rozhranie  -1 ks - Elektronické rozhranie na zber a spracovanie údajov z identifikačných antén.
Rozhranie musí: - komunikovať so systémom, - prenášať identifikačné údaje do centrálneho systému, - umožňovať vizualizáciu alebo zobrazenie identifikácie zvieraťa, - byť kompatibilné s dodaným riadiacim a databázovým systémom.

Identifikačný náramok  – 650 ks – pre systém identifikácie oviec a kôz, Elektronické identifikačné transpondéry určené pre ovce a kozy. Transpondéry musia byť kompatibilné s dodaným  identifikačným systémom a musia umožňovať jednoznačnú individuálnu identifikáciu zvierat.

Server a softvér – 1 kpl- Kompletný systém na zber, uchovávanie, spracovanie a vyhodnocovanie údajov z dojárne a identifikačného systému. Zostava musí obsahovať minimálne: - server alebo riadiaci počítač, - databázový a riadiaci softvér, - komunikačné rozhranie, - prepojenie so systémom identifikácie zvierat, - prepojenie s jednotlivými dojacími miestami, - softvérové vybavenie potrebné na konfiguráciu a prevádzku systému. Systém musí umožňovať evidenciu jednotlivých zvierat a priradenie získaných údajov ku konkrétnemu zvieraťu.

Komunikačný kábel - 2 x 100 m – dve balenia ,spolu 200 m kábla

Stabilizovaný  napájací zdroj – 4 + 1 ks - Každý 500 W, vstup/výstup 220/24 V podľa ponuky; výkon jedného zdroja: min. 500 W - vstupné napätie: približne 230 V AC - výstupné napätie: 24 V DC - stabilizované napájanie elektronických zariadení - potrebná ochrana a filtrácia napájania tak, aby nedochádzalo k rušeniu RFID a komunikačného systému.
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	MLIEČNA CESTA A AUTOMATICKÉ UMÝVANIE DOJÁRNE 

Zberná nádoba na mlieko – 1 ks - Horizontálna nerezová nádoba 80 l, ; filter a riadenie čerpadla ako samostatné položky. Súčasťou systému musí byť:  čerpadlo mlieka, snímanie alebo regulácia hladiny, príslušenstvo potrebné na automatickú prevádzku. Výkon mliečneho čerpadla musí byť dimenzovaný na maximálny prietok mlieka z dodanej 40-miestnej dojárne.

Filter mlieka  -1 ks - Nerezový, Ø 40, vhodný pre potravinársku prevádzku, -výkonovo dimenzovaný pre prietok dodanej dojárne.

Riadenie mliečneho čerpadla -1 ks – riadiaca jednotka, Elektronická riadiaca jednotka mliečneho čerpadla umožňujúca automatické spínanie a riadenie podľa hladiny mlieka v zbernej nádobe.

Automatická umývacia zostava – 1 kpl - Automatický systém umývania mliečnych ciest dojárne. Zostava musí obsahovať minimálne: - programovateľné riadenie umývacieho procesu, - automatické napúšťanie a vypúšťanie, - elektronicky ovládaný vypúšťací ventil, - možnosť dávkovania čistiacich prostriedkov, - potrebné ventily, hadice, kabeláž a montážne príslušenstvo

Prídavné zariadenie umývania – 1 ks - Zariadenie na zvýšenie účinnosti čistenia mliečnych potrubí prostredníctvom riadeného prúdenia alebo pulzácie vody a vzduchu v umývacom okruhu. Zariadenie musí byť plne kompatibilné s automatickým umývacím systémom.

Umývacia vaňa – 1 ks -  objem 200l

Umývacie jednotky – 40 ks – jednotky kompatibilné s dodanými dojacimi súpravami pre ovc

Potrubie a gumové komponenty – 3 sady - 1. súpravu potrubia z nehrdzavejúcej ocele vhodného pre mliečne systémy, 2. súpravu plastového potrubia vhodného pre príslušné technologické okruhy, 3. súpravu potravinárskych hadíc, tesnení a ostatných pružných komponentov. Rozsah dodávky musí byť dostatočný na kompletné funkčné zapojenie technológie.
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	P.č.
	Položka 
CHLADIČ MLIEKA  NADVAZUJÚCI NA DOJÁREŇ 
-kompletná zostava,  objem 2000 l 

	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	A2
	- otvorená vertikálna valcová nádrž - materiál častí prichádzajúcich do styku s mliekom: nehrdzavejúca oceľ AISI 304 - vyhotovenie vhodné na skladovanie a chladenie surového mlieka. Chladiaca jednotka - výkon kompresora: min. 5 HP / približne 3,7 kW - chladiaca jednotka určená na vzdialenú inštaláciu - výkon chladiaceho systému musí byť dimenzovaný na objem nádrže a požadovaný režim chladenia mlieka - použité chladivo musí byť povolené na daný účel podľa platných predpisov EÚ a musí zabezpečovať požadovaný chladiaci výkon. Náplň chladiva môže byť riešená samostatne podľa rozsahu dodávky. Regulácia - elektronická regulácia teploty, - digitálne zobrazenie teploty, - automatické riadenie chladiaceho systému, - vypúšťanie prostredníctvom hygienického uzatváracieho ventilu vhodného pre mliečne systémy.  Čistenie Manuálny systém umývania nádrže a príslušenstvo potrebné na jej hygienické čistenie.

	








xx
	xx



	P.č.
	Položka 
OBOJSTRANNÉ KŔMNE PÁSY
- 3 kompletné pásy po 55m (spolu 165 m)
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	B
	Počet pásov: 3 kompletné pásy
Dĺžka jedného pásu  55 m  (celkovo teda 165m)
Prístup zvierat ku krmivu: obojstranný
Šírka: 750mm
Rozstup kŕmnych miest : 33 cm
Motorová časť : 4 kW na jeden pás, 3 motorové zostavy ( súčet výkonov motorov 12 kW, nejde o celkový elektrický príkon prevádzky)
Elektrické ovládanie:  samostatná elektrická ovládacia skriňa pre každý pás
Vkladacia časť:  Fotobunka pojazdu, meranie odvinutia a ovládacie páky; jedna zostava na každý pás. 
Zábrany pri kŕmení: Fixačné zábrany typu headlock s individuálnym aj skupinovým zablokovaním a odblokovaním jednej strany pásu.
Uzavretie prístupu:  Možnosť úplného uzavretia prístupu zvierat k pásu pri predkladaní krmiva.  

	







xx
	xx



	P.č.
	Položka 
DOPRAVA , MONTÁŽ a UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
	Názov, typové označenie 
	Cena celkom 
v € bez DPH

	C
	
Doprava , montáž a uvedenie do prevádzky 

	
-
	xx




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Cena celkom bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






