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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji fundamentów oraz drenażu opaskowego przy budynku przy ul. Katowickiej 141 w Piasku.
1.2. Zakres robót
Zakres robót wynika z przedmiaru robót stanowiącego podstawę opracowania. Obejmuje w szczególności:
rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej wraz z ręcznym oczyszczeniem kostki przeznaczonej do ponownego wbudowania;
rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa;
usunięcie istniejącego docieplenia z płyt styropianowych;
oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian oraz ich ręczne osuszenie;
wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych masą typu Hydrostop;
gruntowanie powierzchni pod izolację powłokową;
wykonanie docieplenia ścian piwnic płytami XPS grubości 15 cm mocowanymi całopowierzchniowo;
wykonanie warstwy ocieplenia z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojoną z siatki z włókna szklanego;
wykonanie warstwy pośredniej i tynku cienkowarstwowego mozaikowego;
odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z odzyskanej kostki betonowej grubości 8 cm;
wywóz urobku wraz z zagospodarowaniem/utylizacją;
wykonanie wzmocnienia podłoża geowłókniną;
wykonanie złoża filtracyjnego z piasku i żwiru;
ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 150 mm, z gotową otuliną;
wykonanie 4 studzienek drenarskich;
wykonanie kanału odprowadzającego z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.
1.3. Wielkości podstawowe
Z przedmiaru wynika: rozbiórka i odtworzenie nawierzchni – 48,00 m²; oczyszczenie kostki – 48,00 m²; usunięcie docieplenia – 44,00 m²; roboty przy ścianach – 32,00 m², w tym izolacja wysokoelastyczna – 16,00 m²; XPS 15 cm – 32,00 m²; warstwy ocieplenia wykończeniowego – 12,00 m²; wywóz urobku – 33,60 m³; wzmocnienie podłoża – 90,30 m²; złoże filtracyjne – 14,95 m³; drenaż – 43,00 m; studzienki drenarskie – 4 kpl.; kanał PVC Ø160 – 10,00 m. 
1.4. Dokumenty odniesienia
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów oraz dokumentami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają dokumenty zamówienia oraz wymagania projektanta/inwestora.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i przeznaczone do zastosowania w zakresie odpowiadającym wykonywanym robotom.
Każdy wyrób należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, kartą techniczną i instrukcją producenta.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, aprobaty/oceny techniczne, karty techniczne lub inne dokumenty wymagane przepisami.
Materiały uszkodzone, zawilgocone, przeterminowane lub niezgodne z wymaganiami należy usunąć z terenu budowy.
2.2. Materiały izolacyjne i termoizolacyjne
masa uszczelniająca typu Hydrostop – zgodna z technologią przyjętą dla izolacji pionowej;
bitumiczny środek gruntujący;
dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca do mocowania/wykonania warstwy izolacyjnej zgodnie z przyjętą technologią;
płyty XPS grubości 15 cm;
płyty styropianowe grubości 15 cm;
zaprawa klejowa do płyt termoizolacyjnych;
siatka z włókna szklanego;
grunt pod tynki akrylowe i mozaikowe;
masa tynkarska mozaikowa.
2.3. Materiały drenażowe
geowłóknina wzmocniona oraz elementy mocujące;
żwir jednofrakcyjny o frakcji 16–31,5 mm;
rury drenarskie z tworzywa sztucznego, z gotową otuliną, zgodnie z przedmiarem o średnicy nominalnej 150 mm; w kalkulacji szczegółowej wskazano rury Ø160 mm;
studzienki drenarskie z komorami z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm oraz elementami połączeniowymi;
rury PVC kanalizacji zewnętrznej Ø160 mm, kielichowe z uszczelką, klasy N lub S.

2.4. Kruszywa i materiały nawierzchniowe
kruszywo łamane do wykonania podbudowy, zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia;
piasek na podsypkę pod kostkę;
woda technologiczna;
kostka betonowa z rozbiórki, przeznaczona do ponownego wbudowania, po oczyszczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
3. SPRZĘT
Wykonawca zapewni sprzęt odpowiedni do zakresu i technologii robót, gwarantujący ich prawidłowe i bezpieczne wykonanie. Przewidziany w przedmiarze sprzęt obejmuje m.in. spycharkę, zrywarkę, walec, równiarkę, ubijak, wibrator powierzchniowy, piłę do cięcia kostki oraz środki transportowe. Sprzęt nie może powodować uszkodzeń istniejących elementów budynku, instalacji ani nawierzchni pozostających poza zakresem robót.
Sprzęt powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do użytkowania, jeżeli są wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport materiałów należy prowadzić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem i utratą właściwości.
Materiały izolacyjne i chemiczne należy przechowywać zgodnie z wymaganiami producenta, w szczególności z zachowaniem wymaganej temperatury i ochrony przed opadami.
Rury i elementy studzienek należy zabezpieczyć przed deformacją i uszkodzeniem krawędzi oraz połączeń.
Urobek z wykopów należy sukcesywnie usuwać z terenu robót i przekazywać do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kostkę z rozbiórki należy składować w sposób umożliwiający jej ponowne wykorzystanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren budowy, wyznaczyć strefę robót oraz sprawdzić przebieg istniejących instalacji w obszarze prac.
Nawierzchnię z kostki należy rozebrać w sposób umożliwiający maksymalne zachowanie elementów przeznaczonych do odzysku.
Kostkę należy oczyścić z podsypki i zanieczyszczeń oraz odłożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Podbudowę należy rozebrać do zakresu wynikającego z dokumentacji i przedmiaru, a urobek usunąć.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy odsłonić i przygotować powierzchnie ścian zgodnie z przyjętą technologią.
5.2. Przygotowanie podłoża
Powierzchnie ścian należy oczyścić, usunąć luźne fragmenty i istniejące warstwy przeznaczone do demontażu.
Powierzchnie zanieczyszczone biologicznie należy oczyścić przy użyciu szczotek stalowych lub metodą odpowiednią do rodzaju podłoża.
Podłoże należy osuszyć w zakresie wymaganym przez zastosowaną technologię izolacyjną.
Przed wykonaniem kolejnych warstw Wykonawca sprawdzi stan podłoża i zgłosi gotowość do odbioru robót zanikających.
5.3. Izolacja pionowa
Na przygotowane podłoże należy wykonać warstwę gruntującą zgodną z systemem izolacyjnym.
W miejscach przewidzianych w przedmiarze należy wykonać wysokoelastyczną izolację powierzchni pionowych masą typu Hydrostop.
Warstwę izolacyjną należy wykonać równomiernie, bez przerw, raków, pęcherzy i miejsc niepokrytych.
Grubość i liczbę warstw należy dostosować do wymagań zastosowanego systemu i dokumentacji technicznej produktu.
Przed zasypaniem wykopu izolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5.4. Termoizolacja ścian piwnic
Należy wykonać docieplenie ścian piwnic płytami XPS grubości 15 cm, mocowanymi całopowierzchniowo, zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu. Płyty należy układać szczelnie, z odpowiednim przesunięciem styków. Niedopuszczalne są luźne, uszkodzone lub niestabilnie zamocowane płyty.
5.5. Warstwa ocieplenia i wykończenie
Na odcinkach wskazanych w przedmiarze należy wykonać warstwę z płyt styropianowych grubości 15 cm, przykleić warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego, wykonać grunt pod tynk oraz tynk cienkowarstwowy mozaikowy. Warstwy należy wykonywać w warunkach i odstępach czasowych określonych przez producenta systemu.
5.6. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni
Po wykonaniu robót podziemnych i uzyskaniu akceptacji robót zanikających należy odtworzyć podbudowę z kruszywa łamanego.
Warstwy podbudowy należy rozścielać równomiernie i zagęszczać warstwami do uzyskania wymaganej nośności i stabilności.
Zgodnie z przedmiarem należy wykonać warstwę dolną łącznej grubości 50 cm oraz warstwę górną łącznej grubości 12 cm, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
Na przygotowanej podbudowie należy odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej z odzysku grubości 8 cm na podsypce piaskowej.
Po ułożeniu kostkę należy zagęścić wibratorem powierzchniowym i uzupełnić spoiny.
5.7. Drenaż opaskowy
Po wykonaniu wykopu i przygotowaniu podłoża należy wykonać wzmocnienie podłoża geowłókniną zgodnie z przedmiarem.
Należy wykonać złoże filtracyjne z piasku i żwiru.
Rury drenarskie należy układać ze stałym, projektowanym spadkiem, na przygotowanym podłożu filtracyjnym.
Połączenia rur i elementów studzienek należy wykonać szczelnie i zgodnie z systemem producenta.
Należy wykonać 4 studzienki drenarskie w miejscach wynikających z dokumentacji.
Rurę odprowadzającą PVC Ø160 należy połączyć z systemem drenażowym i wykonać zgodnie z dokumentacją.
Przed zasypaniem należy sprawdzić drożność całego układu i wykonać odbiór robót zanikających.
5.8. Zasypanie i uporządkowanie terenu
Zasypywanie należy prowadzić po uzyskaniu odbioru robót zanikających. Materiał zasypowy należy układać warstwami i zagęszczać w sposób niewywołujący uszkodzeń izolacji, termoizolacji, rur i studzienek. Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i przywrócić do stanu uporządkowanego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola materiałów
sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją i kartami technicznymi;
sprawdzenie oznakowania, stanu opakowań i terminów przydatności;
sprawdzenie dokumentów jakościowych wymaganych dla zastosowanych wyrobów.
6.2. Kontrola robót izolacyjnych
ocena przygotowania podłoża;
kontrola ciągłości i równomierności powłoki izolacyjnej;
kontrola wykonania i połączenia warstw termoizolacyjnych;
kontrola wykonania warstwy zbrojonej, gruntującej i tynku;
sprawdzenie braku widocznych uszkodzeń izolacji przed zasypaniem.
6.3. Kontrola drenażu
sprawdzenie przebiegu i rzędnych ułożenia przewodów;
sprawdzenie spadków przewodów;
sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;
sprawdzenie studzienek i ich dostępności do kontroli/czyszczenia;
sprawdzenie drożności przewodów przed zasypaniem;
sprawdzenie prawidłowego wykonania warstwy filtracyjnej i geowłókniny.
6.4. Kontrola podbudowy i nawierzchni
kontrola grubości poszczególnych warstw;
kontrola zagęszczenia i stabilności podbudowy;
kontrola równości i spadków nawierzchni;
kontrola prawidłowego ułożenia kostki i wypełnienia spoin.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi przed zakryciem podlegają w szczególności: przygotowanie podłoża, wykonana izolacja, termoizolacja, geowłóknina, warstwa filtracyjna, ułożenie rur drenarskich, połączenia, studzienki oraz kanał PVC. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przed zakryciem robót. Zakrycie bez odbioru może skutkować koniecznością odkrycia robót na koszt Wykonawcy, jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia ich prawidłowości.
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy może obejmować wydzielone etapy robót, jeżeli zostało to przewidziane w umowie lub uzgodnione z Zamawiającym.
7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całego zakresu robót, uporządkowaniu terenu oraz przekazaniu wymaganej dokumentacji. W toku odbioru sprawdza się zgodność wykonania z dokumentacją, STWiOR, przedmiarem, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami umowy.
7.4. Wady i usterki
Roboty z wadami mogą zostać przyjęte warunkowo, jeżeli Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, z wyznaczeniem terminu usunięcia wad. Wady wpływające na trwałość, szczelność, drożność lub bezpieczeństwo użytkowania należy usunąć przed odbiorem końcowym.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki wskazane w przedmiarze: m² dla powierzchni, m³ dla robót objętościowych, m dla przewodów i drenażu oraz kpl. dla studzienek. Obmiar powinien być zgodny z faktycznie wykonanym i zaakceptowanym zakresem robót.
W przypadku robót rozliczanych ryczałtowo obmiar służy kontroli zakresu rzeczowego i odbiorowi, a zasady rozliczenia określa umowa.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Jeżeli umowa przewiduje rozliczenie obmiarowe, podstawą jest ilość robót odebranych i ceny jednostkowe z oferty. Cena obejmuje, o ile umowa nie stanowi inaczej, robociznę, materiały, sprzęt, transport, zabezpieczenie terenu, wykonanie robót pomocniczych, wywóz i zagospodarowanie odpadów/urobku oraz uporządkowanie terenu.
10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I DOKUMENTY ODBIOROWE
protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych, jeżeli były wykonywane;
dokumenty jakościowe zastosowanych materiałów – w zakresie wymaganym przepisami i umową;
potwierdzenia zagospodarowania odpadów/urobku, jeżeli są wymagane;
wyniki badań i pomiarów wykonanych w ramach kontroli jakości;
ewentualna dokumentacja powykonawcza z naniesieniem zmian, jeżeli wystąpiły;
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej i przepisami.
11. WYMAGANIA BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY MIENIA
Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz przed możliwością obsunięcia gruntu, stosownie do ich głębokości i warunków gruntowych.
Prace przy istniejącym budynku należy prowadzić tak, aby nie naruszyć jego konstrukcji ani istniejących instalacji.
Należy ograniczyć zapylenie, hałas i zanieczyszczenie dróg oraz terenów sąsiednich.
Odpady budowlane należy segregować i przekazywać podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zaplecza i uporządkowania terenu.


12. PRZEPISY, NORMY I PUBLIKACJE TECHNICZNE
Roboty objęte niniejszą STWiOR należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi, aktualnymi wydaniami Polskich Norm i norm wprowadzających normy europejskie, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia. Poniższy wykaz stanowi podstawowe odniesienie techniczne i nie ogranicza obowiązku stosowania innych norm i przepisów mających zastosowanie do wykonywanych robót.
12.1. Przepisy i dokumenty formalne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami, w szczególności art. 101 dotyczący sposobu opisywania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm i dopuszczania rozwiązań równoważnych.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami – w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu robót.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz przepisy dotyczące gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.
12.2. Publikacje techniczne
Instytut Techniki Budowlanej, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, wydanie aktualne.
Instytut Techniki Budowlanej, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: „Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, wydanie aktualne.
W przypadku robót ziemnych i odtworzenia nawierzchni – odpowiednie, aktualne zeszyty WTWiORB ITB oraz specyfikacje techniczne właściwe dla danego rodzaju robót.
Publikacje ITB stanowią opracowania techniczne pomocne przy sporządzaniu i realizacji STWiOR. ITB wskazuje, że WTWiORB nie są obecnie przepisami techniczno-budowlanymi, lecz ich zalecenia mogą być wykorzystane w treści zamówienia i umowy, zwłaszcza w zakresie wykonania, kontroli i odbioru robót. 
12.3. Podstawowe Polskie Normy i normy europejskie
PN-EN 13252:2016-11 – Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych – w zakresie geowłóknin i wyrobów stosowanych w drenażu.
PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – w zakresie wykonania, ułożenia i badań przewodów kanalizacyjnych układanych w gruncie.
PN-EN 1338:2005 wraz z PN-EN 1338:2005/AC:2007 – Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań – w zakresie kostki betonowej.
PN-EN 13163+A2:2016-12 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja – w zakresie płyt EPS.
PN-EN 13164 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja – w zakresie płyt XPS; należy stosować aktualne wydanie normy.
PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu – wyłącznie w zakresie, w jakim dana norma ma zastosowanie do użytego kruszywa; dla kruszyw do podbudów należy stosować normę właściwą dla deklarowanego zastosowania materiału.
Normy dotyczące materiałów hydroizolacyjnych należy dobierać do rzeczywiście zastosowanego systemu i rodzaju wyrobu. W przypadku mas hydroizolacyjnych stosowanych do części podziemnych budynku podstawowe wymagania należy określać przede wszystkim na podstawie dokumentacji technicznej producenta, deklarowanych właściwości użytkowych, właściwej oceny technicznej oraz aktualnych norm odnoszących się do konkretnego wyrobu. Nie należy automatycznie przypisywać do mas fundamentowych norm przeznaczonych dla wyrobów stosowanych pod płytki ceramiczne.
13.4. Zasada równoważności – zamówienie publiczne
W przypadku powołania w niniejszej STWiOR norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy każdorazowo rozumieć takie wskazanie jako odniesienie do rozwiązania technicznego stanowiącego punkt odniesienia, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. W dokumentacji postępowania należy stosować określenie „lub równoważne”. Wykonawca proponujący rozwiązanie równoważne powinien wykazać, że zapewnia ono w równoważnym stopniu wymagane cechy, parametry techniczne, użytkowe, trwałość i bezpieczeństwo rozwiązania opisanego przez Zamawiającego.
Powyższe wynika z art. 101 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który przewiduje obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych w przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych. W aktualnym tekście jednolitym PZP opublikowanym w Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 art. 101 ust. 4–5 reguluje również kwestię wykazania przez wykonawcę równoważności rozwiązania. citeturn3search13
13.5. Zasady stosowania norm
Jeżeli w toku realizacji zamówienia powołana norma została zastąpiona nowszym wydaniem, należy stosować wydanie aktualne, o ile dokumentacja projektowa, umowa lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
W przypadku powołania konkretnego wydania normy w dokumentacji zamówienia, Zamawiający powinien zweryfikować jej aktualność na dzień wszczęcia postępowania.
Normy nie stanowią zamkniętego katalogu wymagań. Wykonawca jest zobowiązany stosować również inne aktualne normy, przepisy i dokumenty odniesienia, jeżeli dotyczą wykonywanych robót lub zastosowanych wyrobów.
Dla wyrobów budowlanych należy dodatkowo uwzględniać wymagania dotyczące ich wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku oraz dokumenty potwierdzające deklarowane właściwości użytkowe.
Wykaz norm został dobrany do zakresu wynikającego z przedmiaru: izolacji fundamentów, termoizolacji, geowłókniny, drenażu, przewodów PVC, kruszyw i odtworzenia nawierzchni. Przed publikacją postępowania Zamawiający powinien zweryfikować w katalogu PKN aktualny status każdej normy oraz uzupełnić wykaz o normy wynikające z dokumentacji projektowej i konkretnych systemów materiałowych.
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