	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality

	
 Prepínač (switch) 

	
	

	Parameter
	Špecifikácia

	
technológia
	
Samostatné manažovateľné a stohovateľné prepínače podporujúce prepínanie na 2.vrste OSI

	spoločné vlastnosti
	· rozšírenie existujúcich LAN inštalácií
· jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení
· jednotné konfiguračné rozhranie
· podpora 802.1x EAP/TLS
· min. 2x 10G "uplink" port (okrem portov pre koncové zariadenia)
· podpora PoE (802.3at, 802.3af), pre PoE varianty min. 15W na každý port pre koncové zariadenia
· podpora 802.1p CoS a DSCP klasifikácie
· podpora IEEE 802.1s a IEEE 802.1w
· podpora macSEC 128
· podpora 802.1Q VLAN
· podpora SNMP v1, v2c, and v3
· podpora plnej integrácie do existujúcej manažmentovej platformy Cisco Prime 
· podpora (po zalicencovaní) migrácie do platformy Cisco DNAC
· podpora (po zalicencovaní) sieťovej segmentácie a mechanizmu Scalable Group Tag s existujúcou platformou riadenia bezpečnosti Cisco ISE

	kapacita
	Min. 96 Gbps priepustnosť prepínania

	typ šasi
	24 portov 10/100/1000BaseTX pre koncové zariadenia, PoE, stohovateľný, AC zdroj zdvojený, rackmount 



