Príloha 1
Technická špecifikácia – vozidlo kategórie N1
1. Základné požiadavky
Predmetom obstarávania je dodanie 1 ks nového, v Slovenskej republike prihláseného osobného motorového vozidla kategórie N1 s elektrickým pohonom, ktoré bude slúžiť ako výjazdové servisné vozidlo. Vozidlo musí byť schválené pre prevádzku v Slovenskej republike
	
Technické vlastnosti
	
Jednotka
	
Požadovaná hodnota:
Minimálna / Maximálna
	
Poznámka

	
	
	
	

	Celková dĺžka 
	mm
	Minimálne
	5500
	 

	Celková šírka bez zrkadiel
	mm
	Minimálne
	1950
	

	Celková výška
	mm
	Minimálne
	2300
	

	Celková hmotnosť
	kg
	Maximálne
	3500
	

	Rázvor vozidla
	mm
	Maximálne
	4040
	

	Kapacita batérie 
	kWh
	Minimálne
	60
	 

	Výkon elektromotora 
	kW
	Minimálne 
	120
	 

	Počet miest na sedenie
	číslo
	Maximálne
	3
	

	Rýchlosť vozidla
	km/h
	Minimálne
	100
	 

	Dojazd vozidla WLTP combined cycle
	km
	Minimálne
	250
	

	Objem nákladného priestoru 
	m³
	Minimálne
	9
	 

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika
	Poznámka

	Farba karosérie
	Červená – neakceptujeme fóliu
	

	Karoséria
	Dodávka, 4-5-dverová
	

	Motor
	Synchrónny, s permanentnými magnetmi
	

	Prevodovka 
	Automatická
	

	Brzdy
	Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových
	

	Riadenie
	Integrovaný posilňovač riadenia
	

	Pohon
	FWD / AWD / RWD
	

	Tempomat
	S obmedzovačom rýchlosti
	

	Klimatizácia
	Automatická 
	

	Predné svetlomety
	Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL
	

	Parkovacia kamera
	Zadná, s projekciou na displej
	

	Ovládanie okien 
	Elektrické 
	

	Zrkadlá
	Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami
	

	Volant
	Vyhrievaný, multifunkčný
	

	Sedadlo vodiča
	Vyhrievané
	

	Cena zahŕňa
	Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V min. 1500W, obloženie stien nákladného priestoru v plnej výške
	

	Cena zahŕňa
	2x plnohodnotný kľuč, presné poťahy sedadiel, certifikované pre airbagovú kompatibilitu, vysoko oderuvzdorné (min. 150 000 cyklov) 
	



· 
Homologizácia, dokumentácia a záruka
· Vozidlo musí byť dodané s:
· COC certifikátom
· veľkým technickým preukazom
· kompletnou dokumentáciou 
· Záruka na vozidlo: min. 60 mesiacov alebo 150 000 km
· Záruka na trakčné batérie u vozidiel: min. 60 mesiacov alebo 120 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). 
počas záruky nesmie kapacita batérie klesnúť pod 70 % jej pôvodnej hodnoty. V prípade, že dodávateľ nedokáže zabezpečiť požadovaný rozsah záruky trakčnej batérie, musí byť táto skutočnosť premietnutá do ponukovej ceny vozidla tak, aby boli zahrnuté všetky náklady spojené s prípadnou výmenou alebo opravou trakčnej batérie počas požadovanej záručnej doby, vrátane demontáže, montáže a súvisiacich servisných úkonov. 
· Dodacia lehota: max. 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.


