Załącznik nr 1b do SWZ – specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEJ KOPARKO ŁADOWARKI


	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	OPIS OFEROWANEJ KOPARKO ŁADOWARKI 


	
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego*


	
	Parametr oferowany przez Wykonawcę.  
WYKONAWCA WYPEŁNIA KOLUMNĘ Parametr oferowany przez wykonawcę składając oświadczenie, polegające na pozostawieniu sformułowania „tak” lub „nie”

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Maszyna fabrycznie nowa rok prod. 2026 koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych z właściwym oświetleniem, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny (kolor pomarańczowy), prędkościomierz, apteczkę, gaśnice
	TAK / NIE

	2. 
	Masa eksploatacyjna maszyny od 8100 kg do 9000 kg

	TAK / NIE

	3. 
	długość transportowa maszyny do 6,0 m 

	TAK / NIE

	4. 
	silnik wysokoprężny o pojemności min. 4,5L turbodoładowany o mocy znamionowej brutto w przedziale od 100 KM do 110 KM, spełniający normę emisji spalin STEGE V
	TAK / NIE

	5. 
	napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś
	TAK / NIE

	6. 
	koła jezdne z oponami przednie 20” cali i tylne w rozmiarze 26” cali
	TAK / NIE

	7. 
	przednia oś wychylna, przednie koła skrętne
	TAK / NIE

	8. 
	wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)
	TAK / NIE

	9. 
	skrzynia biegów maszyny typu Autoshift  min 6 biegów w przód min 4 w tył. 
	TAK / NIE

	10. 
	blokada zmiennika momentu obrotowego 
	TAK / NIE

	11. 
	hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się
	TAK / NIE

	12. 
	system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania
	TAK / NIE

	13. 
	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar
	TAK / NIE

	14. 
	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie wyposażone w podkładki gumowe samopoziomujące maszynę względem podłoża
	TAK / NIE

	15. 
	błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa-wyposażona w zestaw podstawowych narzędzi, immobiliser
	TAK / NIE

	16. 
	kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie max 80dB.
	TAK / NIE

	17. 
	kabina klimatyzowana 
	TAK / NIE

	18. 
	zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów
	TAK / NIE

	Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki

	19. 
	sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora
	TAK / NIE

	20. 
	system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej
	TAK / NIE

	21. 
	układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania
	TAK / NIE

	22. 
	łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania
	TAK / NIE

	23. 
	widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
	TAK / NIE

	24. 
	pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m
	TAK / NIE

	25. 
	maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m
	TAK / NIE

	26. 
	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg
	TAK / NIE

	27. 
	Szybkozłącze ładowarkowe do wymianu osprzętów
	TAK / NIE

	Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki

	28. 
	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dwóch joysticków zintegrowanych z fotelem operatora
	TAK / NIE

	29. 
	możliwość przesuwu hydraulicznego ramienia
	TAK / NIE

	30. 
	łyżka koparkową o szerokości od 300mm do 450mm
	TAK / NIE

	31. 
	łyżka koparkowa o szerokości 600 mm
	

	32. 
	łyżka skarpowa od 1500 mm do 1600mm uchylna hydraulicznie
	TAK / NIE

	33. 
	Pług łamany typu „V” o szerokości min. 2800mm
	TAK / NIE

	34. 
	Zamiatarka, wraz ze szczotką boczną i systemem zraszania o szerokości min. 2200mm
	TAK / NIE

	35. 
	instalacja hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym
	TAK / NIE

	36. 
	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	TAK / NIE

	37. 
	głębokość kopania minimum 5,80 m
	TAK / NIE

	38. 
	wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m
	

	39. 
	udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg
	TAK / NIE

	GWARANCJA, DOKUMENTACJA, SZKOLENIA

	40. 
	Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę lub równoważną
	TAK / NIE

	41. 
	Wykonawca przeszkoli w ramach zaoferowanej ceny operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki
	TAK / NIE

	42. 
	Gwarancja maszyny min. 2 lata (24 miesiące)
	TAK / NIE



1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć koparko ładowarkę pod adres: ul. Zawadzkiego 67, 42-772 Pawonków
2. Dowodem realizacji zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy  potwierdzający bezusterkowy odbiór koparki z kompletem dokumentów w języku polskim.
3. Najpóźniej w terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, w tym:
a) kartę lub książkę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji, 
b) „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę lub równoważną potwierdzająca poruszanie się po drogach publicznych
c) Instrukcja obsługi (w języku polskim) w wersji drukowanej lub elektronicznej, znaki informacyjne  na ciągniku (piktogramy)
d) Książka serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje 	i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych) (w języku polskim).
e) Katalog części zamiennych (w języku polskim)-Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną lub dostęp do dokumentów na platformie elektronicznej  
4. Dokumentacja koparko ładowarki musi obejmować wszystkie podzespoły

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje lub certyfikat zgodności CE lub równoważny. 
Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego.
Wykonawca winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta na terenie kraju.
Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.
*Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
