
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Názov zákazky: Protimrazové veterné turbíny s automatickým riadiacim systémom Georgica s.r.o.      

1. Protimrazové veterné turbíny  ... 9 ks 
Stroj slúži na ochranu stromov pred mrazom , základnou funkciou je že poháňaná lopatka generuje prúdenie vzduchu ( mierne teplejšieho ) z vyšších výškach smerom dole a tým pádom sa dosiahne pri korunách stromov teplejší vzduch ako bez použitia veterných turbín. Takým spôsobom sa dá dosiahnuť  zvýšenie prízemnej teploty o 4-5 C. Stroj sa skladá z veže, rotora, z motora a pohonného systému medzi motorom a rotorom.   
	[bookmark: _Hlk238476151]Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Materiál veže 
	Pozinkovaná oceľ 
	

	Priemer veže / hrúbka steny 
	Min. 500 mm / min. 0,8 mm
	

	Výška veže 
	Min. 10 m- max. 12 m
	

	Lopata  - rozmer
	Min.5,5 m - max. 7 m 
	

	Materiál lopaty 
	Sklolaminát alebo uhlíkové vlákno 
	

	Motor – agregát 
	Dieselový agregát 
	

	Výkon HP
	Min. 140 HP – max. 180 HP
	

	Nádrž na palivo  
	Min. 400 l 
	

	Ochranná mreža proti škodcom a vtákom
	Vyžaduje sa 
	

	Pohonný systém :  
	Prevodovka spojená  s kardanovým hriadeľom
	

	Ochrana pred preťažením 
	Vyžaduje  sa 
	

	Otáčanie rotora okolo osi 360 
	Otáčanie okolo osi za    min. 4 – max. 7 minút   
	


	Ochrana územia  ( v ha ) 
	Min. 6 ha
	

	Príslušenstvo: doplnkové vyhrievanie  elektrickým ohrievačom s ventilátorom, počet 1 ks   
	Elektrický ohrievač 
min.  4 kW – max 10 kW
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!  
Cena neobsahuje realizáciu základovej dosky. Základovú dosku realizuje objednávateľ na základe technického listu dodávateľa veternej turbíny.
Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/2, 660/15, 660/22   katastrálne územie: Buzitka.  
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa. 

2. Automatický riadiaci systém –  k protimrazovým veterným turbínam ... 9 ks 
	Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	automatické ( automatické zapnute a vypnutie podľa nastavenej teploty) 
	Vyžaduje sa 
	

	Fotovoltaický panel a akumulátor  
	Min. 15 W panel a / min. 105 Ah akumulátor 
	

	Monitorovanie počasia
	Min. snímač tepla a vetra
	

	inteligentné online pripojenie a riadenie   
	Vyžaduje sa 
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!  
Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/2, 660/15, 660/22   katastrálne územie: Buzitka.  
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



