
Technická špecifikácia predmetu zákazky- zadanie
Názov zákazky: Zariadenie na trasenie a zber vlašských orechov      

1. Zariadenie na trasenie stromov ... 1 ks 
	Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Mobilné prevedenie 
	Prepojenie ku kardanu   traktora 
	

	Výkon  ( počet stromov / hodina ) 
	Min. 100 stromov / hodina
	

	Požiadavky na výkon traktora : 
	Min 70 Koní max. 120 Koní  
	

	Vibračná hlava  
	Hydraulické nastaviteľné, teleskopické prevedenie
	

	Priemer kmeňa stromu
( min. otvor čeluste na uchopeniu stromu)   
	min. 500 mm 
	

	Posun hlavy ( od kolesa ku stromu) 
	Min. 2 m 
	

	Výška trasenia 
	Min. Od 0,5 m do min. 3 m 
	

	Teleskopický posun ramena  
	Min. 1 m 
	

	Ovládanie 
	Elektronicky , páka alebo joystick z kabíny traktora 
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!   
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa. 

2. Automatické zariadenie na zber vlašských orechov  ... 2ks 
	Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Základná charakteristika 
	Automatické, samohybné  zariadenie na zber  škrupinových plodov  
	

	Výkon motora / pohonná hmota
	Min. 75 HP / diesel
	

	Pohon 
	4x4
	

	Šírka záberu  
	Min. 2 m
	

	Výkon , kapacita zberu 
	Min. 1 ha/ hod.  
	

	Triedenie: 
	Min. vytriedenie nečistôt   
	

	Zásobník objem 
	Min. 1,2 m3 - max. 5 m3
	

	Zásobník ovládanie 
	Hydraulicky  
	

	Kabína so strechou a klimatizáciou 
	Vyžaduje sa
	

	Zber ostatných škrupinových plodov 
	Min. orech, mandle, lieska 
	

	Automatizácia, digitalizácia, robotizácia:    

	Ovládanie 
	Elektronické ovládanie z kabíny  
	

	Monitorovanie 
	Min. 2 kamery
	

	Navigácia 
	Automatické navádzanie s presnosťou do +-3 cm. , navigačná systémy GNSS +INS , display, elektrovolant
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	Monitorovanie,  zaznamenávanie , upozornenia  
	Informácie o motore, spotrebe, výkone, najazdenej trase, chybové hlásenia 
	




*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!   
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



