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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Identifikačné údaje
1.1. Názov predmetu zákazky:
Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.
Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

1.2. Druh zákazky: služby

1.3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
	Úsek
	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
	

	Kraj
	Žilinský
	

	Okres
	Ružomberok
	

	k.ú.
	Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová
	




2. Stručný opis predmetu zákazky
Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.


3. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby
71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch
71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia
71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71319000-7	Služby znalcov (expertíza)
71351220-1 	Geologické poradenské služby
71351910-5 	Geologické služby


4. Účel a ciele GTM
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.


Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:
	1.
	Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
	Povrchové deformácie

	2.
	Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre

	3.
	Meranie úrovne HPV
	Podzemná voda

	4.
	Meranie výdatnosti HOV
	Podzemná voda

	5.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	6.
	Horizontálna inklinometria - kontrola sadania
	Podpovrchové deformácie

	7.
	GPS zameranie objektov GTM
	

	8.
	Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
	

	9.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť



4.1. Monitorovacie objekty
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Geodetické body
	bod
	93

	Dynamometre - meranie síl v kotvách
	ks
	155

	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV
	ks
	72

	Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV
	ks
	284

	Vertikálne inklinometre (138ks)
	m
	2553

	GPS zameranie objektov GTM
	ks
	308

	Oprava geodetických bodov
	bod
	10

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	
	

	Súvisiaca inžinierska činnosť
	
	



4.2. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

4.2.1. Meranie geodetických bodov
	Geodetické body

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 101-00 2 F.II.A
Pilótová stena č.6
	GB 051, GB 050, GB 053, GB 052, GB 055, GB 054, GB 057, GB 056, GB 058, GB 059, GB 060
	11 ks
	







2 x ročne, (jar, jeseň)
počas 
 prevádzky

	SO 101-00 2 F.II
Pilótová stena
č.1 až č.5
	GB 047, GB 048, GB 049, GB 040, GB 041, GB 042, GB 043, GB 044, GB 045, GB 046, GB 061, GB 062, GB 063, GB 064, GB 065, GB 066, GB 067, GB 068, GB 084, GB 072, GB 073, GB 074, GB 075, GB 076, GB 078, GB 079, GB 080, GB 081, GB 082, GB 083
	30 ks
	

	SO 230-00
	GB 001, GB 002, GB 003, GB 004, GB 005, GB 006, GB 007, GB 008, GB 009, GB 010, GB 011, GB 012, GB 013, GB 014, GB 015, GB 016, GB 017, GB 018
	18 ks
	

	SO 231-00
	GB 019, GB 020, GB 021, GB 022, GB 023, GB 024
	6 ks
	

	SO 249-00
	GB 025, GB 026, GB 027, GB 028, GB 029, GB 030, GB 031, GB 032, GB 033, GB 034, GB 035, GB 036, GB 037, GB 038, GB 039, GB 087, GB 088, GB 089
	18 ks
	

	SO 237-00
	GB 90, GB 91, GB 92, GB 96, GB 97, GB 98, INK-237-1, INK-237-2, INK-237-3, INK-237-4
	10 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	93 bodov
	


Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

4.2.2. Meranie únosnosti kotiev 
	Dynamometre - meranie síl v kotvách

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 101-00
km 7,000-15,275
	K 03, K 10
	2 ks
	2 x ročne, (jar, jeseň)
počas
prevádzky

	[bookmark: _Hlk224811372]SO 101-00 2 A
	K 11, K 23, K 36, K 66, K 87, K 117, K 129-II, K 141-II, K 156-II
	9 ks
	

	SO 101-00
km 6,875 – 7,200
	K 2, K 14, K 30, K 57
	4 ks
	

	[bookmark: _Hlk224811724]SO 249-00
	K 46, K 59, K 21, K 100, K 113, K 70, K 189, K 76
K 138, K 207
	10 ks
	

	SO 230-00
	K 06, K 23, K 34, K 48, K 66, K 77
	6 ks
	

	SO 101-00 2 F.II
Stabilitné opatrenie
	K 07, K 18, K 30
	3 ks
	

	SO 101-00 2
Stabilitné opatrenia
Šachtové piliere estakády
	K 14 P, K 05 L, K 04 L, K 03 L, K 13 P, K 12 P, K 11 P, K 10 P, K 08 P, K 09 P, K 02 L, K 01 L, K 07 L, K 06 L, K 14 P, K 8 P, K 13 P, K 12 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 8 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 12 P, K 13 P, K 14 P, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 8 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 12 P, K 13 P, K 14 P
	56 ks
	

	SO 101-00 2 F.I
Stabilitné opatrenia
Pilótové steny
	K 56, K 32, K 01, K 12, K 41, K 67, K 93, K 126 
K147, K162, K 02, K 41, K 65, K 187, K 216, K 250 
K 127, K 159, K 89, K 103, K 85, K 61, K 35, K 9 
K 2, K 1, K 135, K 40, K 82, K 114, K 39, K 41
	32 ks
	

	SO 236-02
	K 39, K 27, K 11
	3 ks
	

	SO 236-01
	K 11, K 13, K 11/43
	3 ks
	

	SO 101-00 2 H.II
	K 11, K 32, K 58
	3 ks
	

	SO 101-00 2 H.I
	K 53, K 11
	2 ks
	

	SO 241-00
	K 84, K 67, K 46, K 1, K 23, K 103, K 127, K 143
	8 ks
	

	SO 101-00 4 
Stabilitné opatrenia
	LK 3, LK 41, LK 21, LK 8, LK 28
	5 ks
	

	So 237-00
Zmena „a“
	LK 2, LK 12, LK 25, K1, K6, K 61, K 119, LK 51, LK 109
	9 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	155 ks
	



4.2.3. Monitoring podzemných vôd
	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 230-00
	PV-64, 230-02
	2 ks
	2 x ročne, (jar, jeseň)
počas
prevádzky

	SO 231-00
	231-02
	1 ks
	

	SO 248-00
	NT-28, JVH-1, NT-29
	3 ks
	

	SO 236-01 
a 236-02
	PV 236-1, PV 236-2, PV 236-3
	3 ks
	

	SO 101-00
	PV-63, PV-LB-100, PV-LB-101, 16/PZ-1, PV-29, PV-30, PV-65, 17/PZ-1, J-254, J-231, J-279, 21/PZ-1, PV-39, PV-40, 22/PZ-1, JD-16P, 23/PZ-1, 23/PZ-2, 23/PZ-3, PV-43, J-330, PV-44, 24/PZ-1, 24/PZ-2, J-333, PV-51, PV-50, 25/PZ-1, PV-48, PZ-101, JD-19P, PV-60, PV-52, PV-59, IV-75, JD-20P, PV-53, PV-57, JD-21P, 25/PZ-2, IV-76, J-344, PV-56, PV-62, 25/PZ-4, JD-22P, IV-78, JD-23P, PV-54, PV-55, IV-79, 27/PZ-1, PZ-102, PV-66, PV-67, PV-68, 27/PZ-2
	57 ks
	

	SO 213-00
	JD-15P, PV-36, 20/PZ-1
	3 ks
	

	Vetva LA-1
	IGP-Z-2, IGP-Z-3, PV-LA-100
	3 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	72 ks
	



4.2.4. Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov
	Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	OV v km 6,80
	OV1
	5 ks
	2 x ročne, (jar, jeseň)
počas 
prevádzky


	OV v km 6,90-7,20
	OV1, OV2, OV3, OV4, OV5
	21 ks
	

	OV v km 11,30-11,60
	OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10
	52 ks
	

	OV v km 11,80-12,40
	OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11, OV12, OV13, OV14, OV15, OV16, OV17, OV107, OV108, OV109
	111 ks
	

	SO 101-00 2 A
Spodná pilótová stena
	OV 1, OV 3, OV 5, OV 7, OV 9, OV 11, OV 13, OV 15, OV 17, OV 19, OV 21, OV 23, OV 25, OV 27, OV 29, OV 31, OV 33, OV 35, OV 37, OV 39, OV 41, OV 43, OV 45, OV 47, OV 49, OV 51, OV 53, OV 55, OV 57, OV 59, OV 61, OV 63, OV 65, OV 67, OV 69, OV 71, OV 73, OV 75, OV 77, OV 79, OV 81, OV 83, OV 85, OV 87, OV 89, OV 91, OV 93, OV 95, OV 97, OV 99, OV 101, OV 103, OV 105, OV 107, OV 109, OV 111, OV 113, OV 115
	58 ks
	

	SO 101-00 2 H
	VO-102, VO-103, VO-104
	28 ks
	

	SO 101-004
Vetva LA-1
	OV110, OV101
	9 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	284 ks
	




4.2.5. Vertikálna inklinometria 
	Vertikálna inklinometria

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Dĺžka [m]
	Interval merania

	SO 101-00 trasa D1
	230-01
	20,00 m
	





2 x ročne, (jar, jeseň)
počas prevádzky


	
	231-03
	14,50 m 
	

	
	INK-236-2
	20,00 m  
	

	
	INK-237-1
	30,50 m
	

	
	INK-237-2
	34,00 m
	

	
	INK-237-3
	28,50 m
	

	
	INK-237-4
	21,00 m
	

	Vetva LA-1
	IGP-Z-5
	26,00 m
	

	
	IGP-Z-1
	15,50 m
	

	
	IGP-Z-3
	32,00 m
	

	
	IGP-Z-6
	20,00 m
	

	
	INK-LA-100
	16,00 m
	

	
	IVS-160
	18,50 m
	

	
	IVS-161
	18,50 m
	

	
	IVS-162
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IV-70
	13,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-104
	13,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-103
	13,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	INK-LB-100
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-102
	15,00 m 
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-72
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	17/INK-1
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-105
	20,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-106
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-107
	20,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-108
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-109
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-110
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-111
	17,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-112
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-113
	20,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-114
	19,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	23/INK-1
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-43
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	23/INK-3
	21,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IV-46
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 24/INK-2
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	24/INK-1
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	JIN-2
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-48
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-75
	28,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IV-57
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	25/INK-2
	19,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	25/INK-4
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-78
	29,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IV-S-74
	20,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IV-82
	23,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	27/INK-2
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2L-I1
	14,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2L-I2
	14,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 2L-I3
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2L-I4
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2P-I1
	15,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2P-I2
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2P-I3
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	2P-I4
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	3L-I1
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	3L-I2
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	3L-I3
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	3L-I4
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 3P-I1
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 3P-I2
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 3P-I3
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 3P-I4
	17,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4L-I1
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4L-I2
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4L-I3
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4L-I4
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4P-I1
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4P-I2
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4P-I3
	19,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	4P-I4
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5L-I1
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5L-I2
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5L-I3
	19,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5L-I4
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5P-I1
	19,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5P-I2
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5P-I3
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	5P-I4
	19,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-115
	26,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-116
	25,50m 
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-117
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-118
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-119
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-120
	26,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 INK-249-1
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 INK-249-2
	33,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	INK-LB-101
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-121
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-122
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-123
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-124
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-125
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	 IVS-126
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-127
	13,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-128
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-129
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-130
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-131
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-132
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-133
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-134
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-135
	18,50 m 
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-136
	18,50 m 
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-137
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-138
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-139
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-140
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-141
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-142
	18,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-143
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-144
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-145
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-146
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-147
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-148
	16,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-149
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-150
	16,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-151
	11,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-152
	18,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-153
	22,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-154
	22,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-155
	15,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-156
	15,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-157
	15,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-158
	13,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-159
	4,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	INK-LB-102
	25,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	INK-LB-103
	25,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-163
	11,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-164
	11,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-165
	12,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-166
	12,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-167
	12,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-168
	12,50 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-169
	12,00 m
	

	SO 101-00 trasa D1
	IVS-170
	11,00 m
	

	SPOLU PRVKOV:
	138 ks / 2553,00 m
	


Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).


4.2.6. GPS zameranie objektov GTM
GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.
	GPS zameranie objektov GTM

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 101-00 2 F.II.A
Pilótová stena č.6
	GB 051, GB 050, GB 053, GB 052, GB 055, GB 054, GB 057, GB 056, GB 058, GB 059, GB 060
	-
	budú použité údaje zistené v časti
„Geodetické body“

	SO 101-00 2 F.II
Pilótová stena č.1 až č.5
	GB 047, GB 048, GB 049, GB 040, GB 041, GB 042, GB 043, GB 044, GB 045, GB 046, GB 061, GB 062, GB 063, GB 064, GB 065, GB 066, GB 067, GB 068, GB 084, GB 072, GB 073, GB 074, GB 075, GB 076, GB 078, GB 079, GB 080, GB 081, GB 082, GB 083
	-
	

	SO 230-00
	GB 001, GB 002, GB 003, GB 004, GB 005, GB 006, GB 007, GB 008, GB 009, GB 010, GB 011, GB 012, GB 013, GB 014, GB 015, GB 016, GB 017, GB 018
	-
	

	SO 231-00
	GB 019, GB 020, GB 021, GB 022, GB 023, GB 024
	-
	

	SO 249-00
	GB 025, GB 026, GB 027, GB 028, GB 029, GB 030, GB 031, GB 032, GB 033, GB 034, GB 035, GB 036, GB 037, GB 038, GB 039, GB 087, GB 088, GB 089
	-
	

	SO 237-00
	GB 90, GB 91, GB 92, GB 96, GB 97, GB 98, INK-237-1, INK-237-2, INK-237-3, INK-237-4
	-
	

	Subhorizontálne odvodňovacie vrty
	OV v km 6,80
	1,00
	1 x na začiatku prác

	
	OV v km 6,90-7,20
	5,00
	

	
	OV v km 11,30-11,60
	9,00
	

	
	OV v km 11,80-12,40
	20,00
	

	
	SO 101-00 2 A SPODNÁ PILOTOVÁ STENA
	58,00
	

	
	SO 101-00 2 H
	3,00
	

	
	SO 101-004 VETVA LA-1
	2,00
	

	Hydrogeologické vrty
	SO 230-00 ZM
	2,00
	

	
	SO 231-00 OM
	1,00
	

	
	SO 248-00 ZM
	3,00
	

	
	SO 236-01 a 236-02
	3,00
	

	
	SO 101-00
	56,00
	

	
	SO 213-00 MOST
	3,00
	

	
	SO OM km 10,570-10,635
	1,00
	

	
	Vetva LA-1
	3,00
	

	Zvislé 
inklinometrické vrty
	SO 101-00 trasa D1
	130,00
	

	
	Vetva LA-1
	8,00
	

	SPOLU PRVKOV:
	308 ks
	



Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.
Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

5. Opravy prvkov GTM
Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

5.1. Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne desať (10) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet desať (10) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.
V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg. 
 

5.2. Súvisiaca inžinierska činnosť

a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,
c) Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.


5.3. Oprava inklinometrických vrtov
Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne tristo (300) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet tristo (300) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.
[bookmark: _Hlk224218111]Všeobecné požiadavky:
a) Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.
b) Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.
c) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :
· zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
· vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,
· TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.
· TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
d) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.
e) Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.
f) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.
g) Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).
h) Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.
i) Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.
j) Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.
k) Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.
l) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

6. Podklady a údaje
6.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
[bookmark: _Hlk224218214]Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.
Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

7. [bookmark: _Hlk224218252]Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):
7.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
7.1.1. Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
7.1.2. Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Podzemné vody

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami)



7.1.3. [bookmark: _Hlk224218267]Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.
7.1.4. Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:
· TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.
· TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
· Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
· Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
7.1.5. V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

7.2. Čiastkové správy
[bookmark: _Hlk224218283]Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB



7.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:
· Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2. 
· Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.
· Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.
· Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.
· Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.
· Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.
· Kalibračné listy prvkov monitoringu.

Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS. 
Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB



7.4. Ďalšie požiadavky
7.4.1. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.
7.4.2. Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.
7.4.3. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.
7.4.4. Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.
7.4.5. Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.
7.4.6. V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení. 



8. Lehota realizácie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.
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