

[image: ]Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
[bookmark: _Hlk166669234]841 04 Bratislava
Slovenská republika

ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Identifikačné údaje
1.1. Názov predmetu zákazky:
Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.
Časť 1: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.Úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa

1.2. Druh zákazky: služby

1.3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
	Úsek
	D1 Bratislava - Senec, 1.Úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa
	

	Kraj
	Bratislavský
	

	Okres
	Bratislava II, Bratislava III, Senec
	

	k.ú.
	Trnávka, Vajnory, Farná, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo
	




2. Stručný opis predmetu zákazky
Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

3. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby
71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch
71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia
71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71319000-7	Služby znalcov (expertíza)
71351220-1 	Geologické poradenské služby
71351910-5 	Geologické služby


4. Účel a ciele GTM
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. 
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.


Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:
	1.
	Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
	Povrchové deformácie

	2.
	Horizontálna inklinometria - kontrola sadania
	Podpovrchové deformácie

	3.
	Meranie hladiny vody
	Podzemná voda

	4.
	GPS zameranie objektov GTM
	

	5.
	Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
	



4.1. Monitorovacie objekty
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Geodetické body
	bod
	131

	Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (6ks)
	m
	139

	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV
	ks
	4

	GPS zameranie objektov GTM
	ks
	12

	Oprava geodetických bodov
	bod
	20

	Súvisiaca inžinierska činnosť
	
	



4.2. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

4.2.1. Meranie geodetických bodov
Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

	Geodetické body

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	HINK-1L
	PB1, PB1A, PB1.1
	3 body
	2 x ročne,
počas prevádzky,
na jar a na jeseň



	HINK-1P
	PB2, PB2A, PB2B, PB2.1
	4 body
	

	HINK-2L
	PB3A, PB3.1
	2 body
	

	HINK-2P
	PB4A, PB4.1
	2 body
	

	HINK-3L
	PB5, PB5.1
	2 body
	

	HINK-3P
	PB6, PB6.1
	2 body
	

	HINK-4L
	PB7, PB7A
	2 body
	

	HINK-4P
	PB8, PB8.1
	2 body
	

	SO241-10-1
	DG01B, DG01, G01, G02, G03, G03.1, G03.2, G03.3, G04, G05, G06, G07, DG08B, G08, DG08, G09, G10, DG11, G11
	19 bodov
	

	241-10-2
	G12, DG12, G13, G14, G15, G15.1, G15.2, G15.3, G16, DG16
	10 bodov
	

	241-20
	G17, DG17.1, DG17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, DG24
	11 bodov
	

	242-20-1
	G25, DG26B, G26, DG26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G38, G39, G40, G40.1, G41, G42, G42.1, G43, G44, G45, G46, DG52B, G52, DG52, G53, G54, G55, G56, DC57B, G57, DG57, G58, G59, G60, G61, G62, DG63B, G63, DG63, G64, G65, G66, DG67B, G67, DG67, G67.1, G67.2, G68, G68.1, G69, DG69
	56 bodov
	

	242-20-2
	G47, G48, G49, G50, G51, G70, DG70, G70.1, G70.2, G71, G71.1, G72, G73, G74, DG74, G75
	16 bodov
	

	SPOLU PRVKOV:
	131 bodov
	



4.2.2. Monitoring podzemných vôd
	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO101-00
	P-1, P-2, P-3, P-4
	4 ks
	2 x ročne,
počas prevádzky

	SPOLU PRVKOV:
	4 ks
	




4.2.3. Horizontálna inklinometria
	Horizontálna inklinometria - kontrola sadania

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO103-10“ST-BA“
	HINK-1
	29,00 m
	2 x ročne
počas prevádzky

	SO103-20 „BA-JA“
	HINK-2
	35,00 m
	

	SO101-00
	HINK-3L, HINK-3P, HINK-4L, HINK-4P
	75,00 m
	

	SPOLU PRVKOV:
	139,00 m
	




4.2.4. GPS zameranie objektov GTM
GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.
	GPS zameranie objektov GTM

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 101-00
	P-1, P-2, P-3, P-4
	4 ks
	1 x na začiatku prác


	SO103-10
	HINK-1L, HINK-1P
	2 ks
	

	SO103-20
	HINK-2L, HINK-2P
	2 ks
	

	SO101-00
	HINK-3L, HINK-3P, HINK-4L, HINK-4P
	4 ks
	

	SO241-10-1
	DG01B, DG01, G01, G02, G03, G03.1, G03.2, G03.3, G04, G05, G06, G07, DG08B, G08, DG08, G09, G10, DG11, G11
	-
	budú použité údaje zistené v časti
„Geodetických bodov“

	241-10-2
	G12, DG12, G13, G14, G15, G15.1, G15.2, G15.3, G16, DG16
	-
	

	241-20
	G17, DG17.1, DG17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, DG24
	-
	

	242-20-1
	G25, DG26B, G26, DG26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G38, G39, G40, G40.1, G41, G42, G42.1, G43, G44, G45, G46, DG52B, G52, DG52, G53, G54, G55, G56, DC57B, G57, DG57, G58, G59, G60, G61, G62, DG63B, G63, DG63, G64, G65, G66, DG67B, G67, DG67, G67.1, G67.2, G68, G68.1, G69, DG69
	-
	

	242-20-2
	G47, G48, G49, G50, G51, G70, DG70, G70.1, G70.2, G71, G71.1, G72, G73, G74, DG74, G75
	-
	

	SPOLU PRVKOV:
	12 ks
	



Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.
Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.
5. Opravy prvkov GTM
Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

5.1. Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
[bookmark: _Hlk223958375]Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne dvadsať (20) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet dvadsať (20) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 (štyri) roky.
V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg. 

5.2. [bookmark: _Hlk223958631]Súvisiaca inžinierska činnosť

a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;
c) Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín;
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

6. Podklady a údaje
6.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
[bookmark: _Hlk223958674]Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.
Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

7. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):
7.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
7.1.1. Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
7.1.2. Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Podzemné vody

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami)


7.1.3. [bookmark: _Hlk223958762]Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.
7.1.4. Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:
· TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.
· TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
· Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“).
· Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
7.1.5. V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

7.2. Čiastkové správy
Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.
Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB



7.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:
· Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2. 
· Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.
· Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.
· Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.
· Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.
· Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.
· Kalibračné listy prvkov monitoringu.

Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS. 
Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB



7.4. Ďalšie požiadavky
7.4.1. [bookmark: _Hlk223959089]O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.
7.4.2. Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.
7.4.3. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.
7.4.4. Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.
7.4.5. Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.
7.4.6. V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení. 


8. Lehota realizácie predmetu zákazky:
[bookmark: _Hlk223959102]Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.
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