Opis predmetu zákazky:

[bookmark: _Hlk226466129][bookmark: _Hlk226712298]Predmetom zákazky je: „Doplnenie HW vybavenia IKT prostredia vrátane nevyhnutných súvisiacich služieb“ pre potreby verejného obstarávateľa.

Nevyhnutné súvisiace služby sú zadefinované v podrobnej technickej špecifikácie predmetu zákazky.

[bookmark: _GoBack]Verejný obstarávateľ prevádzkuje komplexný nemocničný informačný systém a ďalšie podporné informačné systémy na vysoko dostupnej platforme v dvoch vlastných dátových sálach. Súčasné prostredie je prevádzkované na 4ks serveroch architektúry x86, na platforme VMware, 2ks dátových úložísk a zodpovedajúcich prvkoch sieťovej konektivity na platforme Cisco zapojených vysoko dostupne bez SPoF. Zariadenia sú rozdelené medzi dve lokalitne oddelené dátové sály v rámci areálu nemocnice. Toto prostredie tvorí jeden celok - vysoko dostupný klaster, v ktorom sú všetky dáta vzájomne synchrónne replikované medzi lokalitami, aby bola zabezpečená kontinuita prevádzky v prípade prevádzkových porúch. Súčasťou riešenia je automatizovaný systém zálohovania na úrovni image aj na úrovni súborov a databáz, ktorý je realizovaný nástrojmi Veeam. Prostredie je pod aktívnou podporou výrobcov (platný maintenance) a pod aktívnou SLA kľúčového dodávateľa nemocničného informačného systému.

Predmetom obstarávania je doplnenie platformy formou samostatného nového klastra umiestneného v dvoch lokalitách rovnako ako súčasné riešenie, uvedenú službu zabezpečí kvalifikovaná osoba zodpovedná za koordináciu a riadenie dodávaného projektu. Nová platforma bude slúžiť na umiestnenie nových moderných aplikácií, ktorých zvýšené nároky na výpočtový výkon a kapacitu nestačí pokryť súčasné riešenie. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku výlučne nových nepoužívaných tovarov – hardvérových zariadení a licencií, nebude akceptovať používané alebo repasované zariadenia ani licencie. Zariadenia musia byť určené pre distribúciu v Slovenskej republike. 

Technické detaily požadovaných zariadení sú uvedené v Podrobnej technickej špecifikácii predmetu zákazky:

	Základná konfigurácia
server TYP1
	Počet kusov: 6
	 

	Technické vlastnosti
	Minimálne požadované parametre:
	Ponuka uchádzača

	Prevedenie
	Server optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 1U spolu s koľajnicami a systémom na káblovú správu
	

	Výkon 
	Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť v teste CFP2017 rate base preukázateľne schopný dosiahnuť skóre 530 bodov, pričom počet jadier jedného procesora nesmie presiahnuť 16.
	

	Požadovaný počet procesorov (socket) / min. rozšíriteľnosť na počet procesorov (socket)
	1/2
	

	Systémová pamäť
	min. 512GB DDR5 6400 Registered DIMM, s funkciami detekcie a opravy multibitových chýb s možnosťou rozšírenia na min. 4TB
	

	Diskový radič
	HW podpora min. RAID 1
	

	Subsystém pevných diskov
	min. 2x 960GB NVMe, chránené pomocou HW radiča v režime RAID1. V serveri musí byť zachovaná možnosť dodatočnej inštalácie minimálne 8x SFF NVMe diskov
	

	Sieťový adaptér
	4 x 25Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu na minimálne dvoch adaptéroch, spolu s 5m Twinax / DAC káblami na prepojenie s LAN switchmi
	

	Rozširujúce sloty
	min. 1 voľný slot PCIe Gen5 pre osadenie rozširujúcich kariet
	

	USB sloty
	min. 1x USB 3.0 na prednej strane, min. 2x USB 3.0 na zadnej strane, min. 2x USB 3.0 slot vo vnútri servera
	

	Napájanie
	Redundantné, vymeniteľné za chodu
	

	Ventilátory a chladenie
	Redundantné, vymeniteľné za chodu
	

	Bezpečnosť
	TPM verzie aspon 2.0, systém na detekciu a zaznamenanie fyzického otvorenia šasi servera
	

	Správa a manažment
	Servisný procesor pre systémový manažment poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0, požadované funkcie:
· dedikovaný 1GbE manažment port,
· podpora grafického rozhrania;
· Virtual Media,
· dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby, 
· podpora záznamu a spätného prehrávania štartovacej obrazovky,
· rozšírená bezpečnostná ochrana na úrovni BIOSu servera, verifikácia autenticity FW, automatická obnova poškodeného / neautentického FW servera, pravidelné skenovanie FW,
· možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS,
· integrovaná možnosť automaticky registrovať servisné incidenty servera u výrobcu,
· pripojenie na centrálny manažment umožní sledovať stav infraštruktúry a vie automatizovane informovať o HW incidentoch lokálne e-mailom, alebo priamo výrobcovi,
· možnosť automatizovane a hromadne riešiť aktualizáciu ovládačov pre operačný systém aj aktualizáciu firmware,
· z dôvodu zachovania kompatibility s centrálnym manažmentom požadujeme možnosť natívneho zaradenia servera do existujúceho manažovacieho prostredia OneView
	

	Operačný systém
	Operačný systém typu MS Windows aktuálnej verzie pre neobmedzený počet VM, zalicencovaný pre počet jadier použitého procesora.
	

	Virtualizačný systém
	Požadujeme licencie na virtualizačný nástroj pokrývajúce všetky procesory a jadrá všetkých serverov TYP1. Virtualizačný nástroj musí umožňovať: 
· vytvorenie klastra serverov TYP1 so zdieľaným diskovým úložiskom alebo diskovým priestorom,
· vysokú dostupnosť virtuálnych mašín (ďalej len VM) s automatickým failoverom na iný server v klastri,
· live migráciu VM  a live migráciu diskového priestoru VM,
· automatický presun VM medzi servermi v klastri na základe vyťaženia serverov, 
· priraďovanie affinity a anti-affinity pravidiel VM,
· natívne snapshoty VM,
· centrálny repozitár VM templatov.

Súčasťou riešenia musí byť aj manažovacia konzola, ktorá umožňuje v jednom grafickom rozhraní manažovanie nového virtualizačného prostredia a zároveň existujúceho VMware prostredia, vrátane možnosti migrácie virtuálnych mašín z existujúceho VMware prostredia do nového virtualizačného prostredia.
Požadujeme enterprise podporu na produkčné virtualizačné prostredie, ktorá musí byť realizovaná výrobcom virtualizačného nástroja a musí byť časovo zosúladená s podporou pre servery, na ktorých bude implementovaná.

Požadujeme, aby všetky servery (TYP1 aj TYP2) a virtualizačná platforma boli od rovnakého výrobcu z dôvodu zachovania jednoduchosti, efektívnosti riešenia a jeho systémovej podpory.

Požadujeme, aby dodaná virtualizačná platforma bola kompatibilná s existujúcim zálohovacím prostredím Veeam Backup and Replication. Zálohovacie prostredie má platnú podporu výrobcu. Zálohovanie musí byť podporované na úrovni virtuálnych serverov (bez inštalácie agentov do Guest OS), zálohujú sa len zmenené bloky dát.
	

	Inštalácia
	Požaduje sa hardvérová inštalácia osobou zodpovednou za implementáciu serverového prostredia (technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu), overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu, vrátane inštalácie virtualizačného nástroja a jeho manažmentu osobou zodpovednou za implementáciu virtualizovaného prostredia a osobou zodpovednou za implementáciu bezpečnosti virtualizovaných sietí.
	

	Inštalácia a konfigurácia hypervízor serverov
	· dovoz a vybalenie serverov na určených miestach inštalácie (dve lokality),
· montáž do stojanov,
· pripojenie k elektrickému napájaniu,
· pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, frontend LAN, backend iSCSI),
· kabeláž musí byť vedená v ramenách tak, aby bolo možné server bez výpadku vysunúť zo stojana,
· označenie všetkých káblov štítkami,
· konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.),
· aktualizácia firmvérov všetkých komponentov serverov na aktuálne verzie dostupné v čase inštalácie,
· inštalácia dodávaného hypervízora na disky určené pre OS,
· konfigurácia hypervízora (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, integrácia s DNS, NTP, MS AD cez LDAPS,
· konfigurácia sietí pre VMs a iSCSI networking, iSCSI iniciátor a targety, autentifikácia, pripojenie LUN-ov z diskových polí, konfigurácia multipathingu),
· aktualizácia hypervízora na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie,
· inštalačná a konfiguračná dokumentácia.
	

	Servisná podpora
	min. 5 rokov servisná podpora v mieste inštalácie, v režime 9x5 s garantovanou dobou odozvy nasledujúceho pracovného dňa. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).
	



	Základná konfigurácia
servera TYP2
	Počet kusov: 1
	 

	Technické vlastnosti
	Minimálne požadované parametre:
	Ponuka uchádzača

	Prevedenie
	Server optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U spolu s koľajnicami a systémom na káblovú správu.
	

	Výkon 
	Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť v teste CFP2017 rate base preukázateľne schopný dosiahnuť skóre 530 bodov, pričom počet jadier jedného procesora nesmie presiahnuť 16.
	

	Požadovaný počet procesorov (socket) / min. rozšíriteľnosť na počet procesorov (socket)
	1/2
	

	Systémová pamäť
	min. 64GB DDR5 6400 Registered DIMM, s funkciami detekcie a opravy multibitových chýb s možnosťou rozšírenia na min. 4TB
	

	Diskový radič
	HW podpora min. RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60 a HBA mód, 8GB write cache chránená voči výpadku napájania.
	

	Subsystém pevných diskov
	min. 2x 480GB NVMe chránené pomocou HW RAID1
min. 10x 8TB SAS HDD s možnosťou doplniť minimálne 2 ďalšie veľkokapacitné disky.
	

	Sieťový adaptér
	2x 25Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, spolu s 5m Twinax / DAC kablami na prepojenie s LAN switchmi.
	

	Rozširujúce sloty
	min. 3 voľné sloty PCIe Gen5 pre osadenie rozširujúcich kariet.
	

	USB sloty
	min. 1x USB 3.0 na prednej strane, min. 2x USB 3.0 na zadnej strane, min. 2x USB 3.0 slot vo vnútri servera.
	

	Napájanie
	Redundantné, vymeniteľné za chodu.
	

	Ventilátory a chladenie
	Redundantné, vymeniteľné za chodu.
	

	Bezpečnosť
	TPM verzie aspon 2.0, systém na detekciu a zaznamenanie fyzického otvorenia šasi servera.
	

	Správa a manažment
	Servisný procesor pre systémový manažment poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0, požadované funkcie:
· dedikovaný 1GbE manažment port,
· podpora grafického rozhrania,
· Virtual Media,
· dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby,
· podpora záznamu a spätného prehrávania štartovacej obrazovky,
· rozšírená bezpečnostná ochrana na úrovni BIOSu servera, verifikácia autenticity FW, automatická obnova poškodeného / neautentického FW servera, pravidelné skenovanie FW, 
· možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS,
· integrovaná možnosť automaticky registrovať servisné incidenty servera u výrobcu,
· pripojenie na centrálny manažment umožní sledovať stav infraštruktúry a vie automatizovane informovať o HW incidentoch lokálne e-mailom, alebo priamo výrobcovi,
· možnosť automatizovane a hromadne riešiť aktualizáciu ovládačov pre operačný systém aj aktualizáciu firmware,
· z dôvodu zachovania kompatibility s centrálnym manažmentom požadujeme možnosť natívneho zaradenia servera do existujúceho manažovacieho prostredia OneView
	

	Operačný systém
	Operačný systém typu MS Windows Standard aktuálnej verzie, zalicencovaný pre počet jadier použitého procesora
	

	Inštalácia
	Požaduje sa hardvérová inštalácia osobou zodpovednou za implementáciu serverového prostredia (technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu), overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane inštalácie OS.
	

	Inštalácia a konfigurácia repository servera
	· dovoz a vybalenie servera na určenom mieste inštalácie,
· montáž do stojanov,
· pripojenie k elektrickému napájaniu,
· pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, frontend LAN, backend iSCSI),
· kabeláž musí byť vedená v ramenách tak, aby bolo možné server bez výpadku vysunúť zo stojana,
· označenie všetkých káblov štítkami,
· konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.),
· aktualizácia firmvérov všetkých komponentov serverov na aktuálne verzie dostupné v čase inštalácie,
· konfigurácia RAID zväzku určeného pre zálohy,
· inštalácia dodávaného operačného systému na disky určené pre OS,
· konfigurácia OS (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, integrácia s DNS, NTP, zaradenie do MS AD, konfigurácia sieťových nastavení),
· zaradenie servera do existujúceho zálohovacieho riešenia Veeam Backup and Replication,
· inštalačná a konfiguračná dokumentácia.
	

	Servisná podpora
	min. 5 rokov servisná podpora v mieste inštalácie, v režime 9x5 s garantovanou dobou odozvy nasledujúceho pracovného dňa. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).
	





	Základná konfigurácia
Diskové pole
	Počet kusov: 2
	 

	Technické vlastnosti
	Minimálne požadované parametre:
	Ponuka uchádzača

	Model – prevedenie
	Diskové pole typu „All Flash Array“ umožňujúce inštaláciu len SSD NVMe diskov. Montovateľné do štandardného 19“ racku, súčasťou dodávky musí byť originálna sada pre umiestnenie v racku.
	 

	Vlastnosti kontrolérov
	Diskové úložisko musí disponovať minimálne dvomi plnohodnotnými kontrolérmi v HA zapojení, Active - Active architektúra, vymeniteľné v prípade poruchy počas prevádzky zariadenia bez prerušenia dostupnosti dát, osadenými v šasi maximálnej výšky 2U.
	 

	Vybavenie kontrolérov
	Pre každý jednotlivý kontrolér:
· minimálne 64 GB RAM,
· minimálne 8 GB dátovej cache, batériou zálohovanej a zrkadlenej medzi kontrolérmi.
	 

	Škálovateľnosť
	Systém musí podporovať škálovateľnosť formou scale-in (pridaním diskov) na minimálne 72 diskov aj scale-out (pridaním kontrolérov) na minimálne 8 kontrolérov pre jeden SAN  alebo NAS klaster. Každá forma rozšírenia musí byť podporovaná za prevádzky bez obmedzenia dostupnosti dát.
	 

	Podporované typy RAID
	Požadované sú RAID implementácie s dvoma a troma paritnými diskami.
	 

	Podporované typy pevných diskov
	Minimálne 15300GB NVMe SSD, 30700GB NVMe SSD a 61400GB NVMe SSD
	 

	Kapacita
	Vyžaduje sa čistá použiteľná kapacita minimálne 60TB bez použitia kompresie a deduplikácie. Táto kapacita musí byť tvorená minimálne z 8 diskov so zabezpečením ochrany proti výpadku dvoch diskov. Kapacita minimálne jedného z dodaných diskov musí byť dedikovaná ako spare kapacita (nevyžaduje sa dedikovaný spare disk).
	 

	Konektivita
	Pre každý jednotlivý kontrolér:
· minimálne 4x 10/25Gb ethernet porty typu SFP28,
· minimálne 2x 100Gb  ethernet porty typu QSFP28 na vzájomné prepojenie kontrolérov (kontroléry musia byť vzájomne prepojené externým portom),
· minimálne 1x port 10/100/1000 Mb typu RJ45 pre manažment zariadenia.
	 

	Požadované protokoly
	Vyžaduje sa možnosť pripojenia prostredníctvom 10/25 Gb Ethernet siete protokolmi NVMe/TCP, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB a S3. Minimálne pre iSCSI protokol je vyžadovaná podpora „direct attached“ konfigurácie. Pre jednotlivé logické celky je možné ľubovoľne zvoliť prístupový protokol, podporovaná je prevádzka rôznych protokolov súčasne a všetky požadované protokoly musia byť implementované v kontroléri v základnom zariadení.
	 

	Kabeláž
	Požadujú sa 2ks 0,5m 100Gb DAC káblov QSFP28/QSFP28 na vzájomné prepojenie kontrolérov.
	 

	
	Požaduje sa 8ks 25Gb SFP28 SR modulov kompatibilných s dodávaným diskovým poľom a 8ks 25Gb SFP28 SR modulov kompatibilných s Cisco prepínačmi.
	

	
	Požaduje sa 8ks LC-LC 5m OM4 káblov.
	

	Požadované vlastnosti softvérovej výbavy (zalicencované)
	Zariadenie musí byť dodané a inštalované s originálnym „All Flash optimized“ operačným systémom výrobcu.
	 

	
	Aplikačne konzistentné snapshoty (zaznamenávanie obrazu dátového zväzku v čase) a klony (kópie dátových zväzkov), ktoré môžu byť ďalej prezentované aj iným ako zdrojovým aplikačným serverom. Snapshoty aj klony nesmú mať dopad na výkon dátového úložiska, musí byť možné robiť snapshoty každú hodinu počas 24 hodín a ukladať snapshoty minimálne 10 dní.
	

	
	Inline data kompresia, deduplikácia a compaction, thin provisioning, space-efficient LUN, file a volume klonovanie.
	

	
	Autonómna ransomware ochrana minimálne pre dátové zväzky prezentované NAS protokolmi.
	

	
	Z dôvodu technologických opatrení pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti sa na úrovni diskového poľa  vyžaduje ochrana voči Ransomware pre dáta uložené protokolmi CIFS a NFS minimálne na úrovni:
· Detekcia anomálií pri práci so súbormi,
· Vytvorenie nepozmeniteľných kópií dát,
· Upozornenia formou „alertov“ na podozrivú aktivitu,
· Generovanie pravidelných reportov,
· Blokovanie zápisov dát pri podozrivej aktivite,
· Okamžité vytvorenie snapshot kópie pri detegovaní podozrivej aktivity,
· Rýchla obnova dát zo snapshotu pre skrátenie času obnovy,
· Aplikovanie forenznej analýzy pri detegovaní zdroja zraniteľnosti.
	

	Požadované vlastnosti softvérovej výbavy (zalicencované)
	Autonómna replikácia diskovým poľom, synchrónna aj asynchrónna, bez nutnosti použitia externého replikačného servera, replikácia minimálne IP protokolom. Podpora pre  geograficky storage metro-cluster v konfigurácií Active-Active. In-flight a data at-rest kryptovanie. Podpora kompresie a deduplikácie minimálne na úrovni jednotlivých dátových zväzkov.
	 

	Napájanie
	Redundantné 230V zdroje napájania, vymeniteľné v prípade poruchy počas plnej prevádzky zariadenia. Napájacia kabeláž musí byť súčasťou dodávky, konektory typu C13-C14 pre pripojenie do rack PDU.
	 

	Inštalácia
	Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane konfigurácie dátových zväzkov a prezentácie pre servery Typ 1. Inštaláciu zabezpečí osoba zodpovedná za implementáciu diskových polí.
	 

	Inštalácia a konfigurácia diskových polí
	· dovoz a vybalenie diskových polí na určených miestach inštalácie (dve lokality),
· montáž do stojanov,
· pripojenie k elektrickému napájaniu,
· pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, backend iSCSI),
· označenie všetkých káblov štítkami,
· konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.),
· inicializácia diskových polí,
· aktualizácia OS diskových polí na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie,
· konfigurácia vysoko dostupného storage metro-klaster riešenia,
· konfigurácia hostov,
· konfigurácia diskových priestorov a ich prezentácia hostom,
· inštalačná a konfiguračná dokumentácia.
	

	Záruka a servis
	Záručná doba minimálne 60 mesiacov, možnosť prijatia servisnej požiadavky 24x7, s odozvou najneskôr nasledujúci pracovný deň. Na prijímanie servisných požiadaviek musí dodávateľ disponovať vlastným systémom na nahlasovanie požiadaviek a porúch v režime 24x7 a to minimálne telefonicky alebo e-mailom.
	 



	Základná konfigurácia
Manažovateľné DC sieťové prepínače
	Počet kusov: 4
	 

	Technické vlastnosti
	Minimálne požadované parametre:
	Ponuka uchádzača

	Porty
	Min. 48 x 1/10/25Gbps SFP28 a
Min. 6 x 40/100Gbps QSFP28
	 

	Počet jadier CPU
	4
	 

	System memory
	16GB
	 

	Úložisko
	SSD, 128 GB
	 

	System buffer
	40MB
	 

	Menežment port
	Min. 1 x RJ45
	 

	USB port
	1
	 

	RS-232 serial port
	1
	 

	Zdroje napájania
	2 x 650W AC, vymeniteľné za prevádzky
	 

	Chladenie
	4 x ventilátor, vymeniteľné za prevádzky
	 

	Prevedenie 
	rack-mountable, maximálna výška 1RU
	 

	Priepustnosť
	Min. 3,6 Tbps
	 

	Podporovaný počet IP host záznamov
	Min. 1 700 000
	 

	Podporovaná veľkosť Longest Prefix Match routes
	Min. 1 700 000
	 

	Podporovaný počet multicast routes
	Min. 125 000
	 

	Podporovaný rozsah Interior Gateway Management Protocol (IGMP) snooping skupín
	Max. 32 000
	 

	Podporovaná veľkosť tabuľky MAC adries
	Min. 500 000 záznamov
	 

	Podporovaný počet Access Control List (ACL) záznamov
	5000 ingress, 2000 egress
	 

	Podporovaný počet VLAN
	4096
	 

	Podporovaný počet Virtual Routing and Forwarding (VRF) inštancií
	Maximum: 16000
	 

	Podporovaný počet  ECMP ciest
	64
	 

	Podporovaný počet  „port channels“
	512
	 

	Podporovaný počet  „liniek v port channel“
	32
	 

	Podporovaný aktívnych SPAN sessions
	4
	 

	Podporovaný počet VLAN’s in Rapid per-VLAN Spanning Tree inštancií 
	3967
	 

	Podporovaný počet Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupín
	490
	 

	Podporovaný počet Network Address Translation (NAT) záznamov
	1023
	 

	Podporovaný počet Multiple Spanning Tree (MST) inštancií
	64
	 

	Podpora AFD s ETRAP
	Áno
	 

	Podpora prenosu RDMA prostredníctvom RoCE
	Áno
	 

	Podpora Virtual Port-Channel technológie
	Áno
	 

	Podporované vlastnosti softvéru
	Licencie na úrovni Essentials na obdobie 5 rokov
	 

	Normy bezpečnosti
	NEBS
	 

	
	UL 60950-1 Second Edition
	 

	
	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition
	 

	
	EN 60950-1 Second Edition
	 

	
	IEC 60950-1 Second Edition
	 

	
	AS/NZS 60950-1
	 

	
	GB4943
	 

	Normy EMC: emisie
	47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
	 

	
	AS/NZS CISPR22 Class A
	 

	
	CISPR22 Class A
	 

	
	EN55022 Class A
	 

	
	ICES003 Class A
	 

	
	VCCI Class A
	 

	
	EN61000-3-2
	 

	
	EN61000-3-3
	 

	
	KN22 Class A
	 

	
	CNS13438 Class A
	 

	Normy EMC: imunita
	EN55024
	 

	
	CISPR24
	 

	
	EN300386
	 

	
	KN 61000-4 series
	 

	Stredná doba medzi poruchami
	Min. 280 000 hodín
	 

	Príslušenstvo
	Optický transceiver: 1x 40Gb SMF QSFP+ modul s LC konektorom s dosahom minimálne 2 km – požadovaný počet 2 ks per prepínač
	

	Inštalácia
	Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane konfigurácie potrebných sieťových nastavení a bezpečnostných pravidiel osobou zodpovednou za implementáciu bezpečnosti siete
	 

	Inštalácia a konfigurácia sieťových prepínačov
	· dovoz a vybalenie prepínačov na určených miestach inštalácie (dve lokality),
· montáž do stojanov,
· pripojenie k elektrickému napájaniu,
· konfigurácia manažment rozhrania, VLANs, spanning tree, autentifikácia voči existujúcemu RADIUS serveru,
· aktualizácia OS na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie,
· konfigurácia VPC v rámci lokality,
· analýza možností a prepojenie s existujúcou infraštruktúrou,
· konfigurácia interface-ov pre dodávané servery a diskové polia,
· inštalačná a konfiguračná dokumentácia.
	

	Záruka a servis
	záručná doba vrátane podpory výrobcu zariadení počas doby 60 mesiacov, nahlasovanie incidentov v pracovných hodinách, nástup na vykonanie servisného zásahu najneskôr na nasledujúci pracovný deň.
	 
 



Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis, pečiatka uchádzača
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