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B. SÚHRNNÁ SPRÁVA
[bookmark: _Toc214276244][bookmark: _Toc243904756]IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE
[bookmark: _Toc214276245][bookmark: _Toc243904757]Identifikačné údaje stavby
Názov stavby:	Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, 
	p.č. 95, Nižné Ladičkovce
Miesto stavby:  	Nižné Ladičkovce, okres Humenné
Stavebné pozemky:	k.ú. Nižné Ladičkovce, parc. č. C KN 95
Číslo listu vlastníctva:	LV 486
Kód stavby:	1322
Typ stavby:	Iná stavba
Charakter stavby:	Stavebné úpravy
	Trvalá stavba
Stupeň PD:	Projekt stavby na ohlásenie
[bookmark: _Toc214276246][bookmark: _Toc243904758]Identifikačné údaje stavebníka
Stavebník:	ROTAX ENERGO s.r.o.
	Námestie slobody 2
	066 01  Humenné
Právny vzťah k stav. pozemkom:	Iný vlastnícky vzťah
Právny vzťah k existujúcim stavbám:	Vlastník
[bookmark: _Toc214276247][bookmark: _Toc243904759]Identifikačné údaje projektanta
Spracovateľ PD:	Ing. Lukáš Pida
	IČO: 47 686 685
	1. mája 2057/9
	069 01  Snina
	tel: 0904 434 590
	email: projektantpida@gmail.com
Zodpovedný projektant:	Ing. Lukáš Pida
[bookmark: _Toc243904760][bookmark: _Toc203382249][bookmark: _Toc208477758][bookmark: _Toc210827005][bookmark: _Toc214276248][bookmark: _Toc214276249]ÚDAJE O SÚLADE SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
Obec Nižné Ladičkovce nemá schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu. Stavba sa nachádza v areáli existujúceho hospodárskeho dvora.








[bookmark: _Toc243904761]ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
[bookmark: _Toc214276250]Existujúca stavba sa nachádza v areáli hospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Nižné Ladičkovcer, na parcele č. C KN 95. 
Budova je situovaná na rovinatom pozemku, prístupnom z miestnej komunikácie. Slúžiť bude ako maštaľ pre ustajnenie hovädzieho dobytka.
Stavba bude z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu odstránená po základové konštrukcie.
Starý stav:
Zastavaná plocha:	736,02 m2
Nový stav:
Zastavaná plocha:	1036,17 m2
Obostavaný objem:	5734,54 m3
Úžitková plocha:	980,15 m2
Rozpočtový náklad:	185 620,60 €
[bookmark: _Toc243904762]Použité mapové a geodetické podklady
Pri vyhotovení PD boli použité tieto podklady:
· Kópia z katastrálnej mapy
· Výpis z listu vlastníctva
· Tvaromiestna obhliadka a zameranie existujúceho objektu
· Základné požiadavky investora
· Súvisiace zákony, vyhlášky a STN
[bookmark: _Toc243904763]Situácia širších vzťahov
[image: ]
[bookmark: _Toc243904764]STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
[bookmark: _Hlk71584226]Upozornenie: Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v projektovej dokumentácií udávajú technický štandard stavby, jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality!
[bookmark: _Toc102591364][bookmark: _Toc243904765][bookmark: _Hlk71584371][bookmark: _Toc101822974]Existujúci stav
[bookmark: _Toc102591365][bookmark: _Toc239666988][bookmark: _Toc243904766]Základové konštrukcie
Základové konštrukcie sú existujúce. Predpokladané základy sú betónové siahajúce do nezámrznej hĺbky min. 1,1 m pod úrovňou terénu.
Zvyšná časť stavby bude odstránená z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.
0. [bookmark: _Toc239666989][bookmark: _Toc243904767]Vodorovné konštrukcie
[bookmark: _Toc102591366]Podkladná betónová doska je betónová predpokladanej hr. 150 mm z prostého betónu.
[bookmark: _Toc478656560][bookmark: _Toc239666990][bookmark: _Toc243904768]Zvislé konštrukcie
Nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny z pálených tehál hr. 300 mm.
[bookmark: _Toc478656563][bookmark: _Toc239666992][bookmark: _Toc243904769]Strešná konštrukcia
[bookmark: _Hlk125985499]Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové väzníky, uložené na nosných stenách. Zastrešenie tvorí sedlová strecha so sklonom 18o Ako strešná krytina je použitá plechová pozinkovaná strešná krytina.
[bookmark: _Toc243904770][bookmark: _Toc478656566]Búracie práce
Upozornenie: Búracie práce je potrebné koordinovať s výkresmi nových stavov, prípadné nezrovnalosti konzultovať s projektantom stavebnej časti. Pri búracích prácach je nutné prísne dodržiavať technologickú disciplínu a opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Konštrukcie vo vnútri objektu búrať malými mechanizmami. Zvislé konštrukcie búrať po segmentoch, nie celé priečky naraz. Pri búracích prácach pozor na vedenia inžinierskych sietí! Hlavne existujúce elektrické rozvody je potrebné pred búracími prácami odpojiť z rozvádzača.
[bookmark: _Toc243904771]Popis búracích prác
V rámci búracích prác je navrhované odstránenie celej nadzemnej časti stavby vrátane podkladného betónu až po základové konštrukcie z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.
[bookmark: _Toc243904772]Navrhovaný stav
Upozornenie: Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v projektovej dokumentácií udávajú technický štandard stavby, jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality!
[bookmark: _Toc104894416][bookmark: _Toc243904773][bookmark: _Toc524431657][bookmark: _Toc74053830][bookmark: _Toc524431659][bookmark: _Toc74053832]Základové konštrukcie
Existujúce základové konštrukcie – základové pásy budú využité v plnom rozsahu. Pri realizácii bude posúdený ich stav a v prípade potreby budú pásy spevnené novými základovými pásmi.
Základy prístavby sú navrhnuté železobetónové základové pásy z betónu triedy C20/25 šírky 500 mm. Základové pásy sú vystužené betonárskou výstužou ØR16 mm a strmienkami ØR8 mm. Základy sú uložené do nezamrznej hĺbky, min. 1,1 m pod úrovňou terénu. 
Do výkopu je pred začatím betónovania základov potrebné uložiť po obvode zemniace vedenie, ktoré je potrebné vyviesť nad terén pre ďalšie napojenie. Taktiež je potrebné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod vodovodného potrubia, elektroinštalácie a pod.
Keďže, k návrhu základov nebol k dispozícii inžiniersko-geologický prieskum, je potrebné pred realizáciou preveriť skutočné geologické zloženie podložia stavby a základové konštrukcie znova posúdiť. Z tohto dôvodu je možná dodatočná úprava rozmerov základových konštrukcií.

[bookmark: _Toc243904774]Vodorovné konštrukcie
Podkladná betónová doska je navrhnutá železobetónová hr. 150 mm vystužená zváranými „kari“ sieťami Ø6 mm 150x150 mm, zaliata betónom C20/25. Alternatívne bude vystužený kompozitnou výstužou, alebo PP vláknami FIBROFOR Podlahová doska bude uložená na základových pásoch a na zhutnenom štrkopieskovom lôžku min. hrúbky 150 mm.
Neúnosnú zeminu pod podlahovou doskou odstrániť a nahradiť zhutneným štrkopieskom obsahom ílovitých častí do 15 %. Navrhovaný modul deformácie vankúša je minimálne 40 MPa, uľahlosť ID = 0,85 a najmenšia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1<= 2,2.
0. [bookmark: _Toc524431656][bookmark: _Toc74053829][bookmark: _Toc104797797][bookmark: _Toc104894418][bookmark: _Toc243904775]Zvislé nosné konštrukcie
[bookmark: _Hlk125985364]Nosnú konštrukciu maštale budú tvoriť oceľové stĺpy. Oceľový rám tvoria stĺpy prierezu 150x150 mm na ktorých budú uložené oceľové priehradové väzníky. Oceľové stĺpy sú kotvené cez oceľovú kotviacu platňu do rozšírených základových pätiek cez závitové tyče a chemickým lepidlom.
Na hornú hranu väzníkov sú kotvené drevené väznice prierezu 80 x 120 mm.
Priestorové stuženie celej oceľovej konštrukcie je zabezpečené stužením v strešnej rovine v úrovni horného pása , ktoré prebieha po obvode strechy. Pozdĺž haly je stuženie krížovým spôsobom z profilov SHS 70/70/4.
Nosnú konštrukciu prístavby výbehu budú tvoriť oceľové stĺpy prierezu SHS 150x100 mm. V časti naháňacej chodby budú nosné stĺpy prierezu 100x100 mm.
Vodorovné stuženie v rovine strechy medzi väznicami bude oceľovými profilmi 60x60x3.
[bookmark: _Toc234926167][bookmark: _Toc243904776]Strešná konštrukcia
Zastrešenie objektu tvorí sedlová strecha so sklonom 14o, naháňacia chodba bude zastrešená pultovou strechou so sklonom  15o.
Nosnú konštrukciu strechy maštale budú tvoriť priehradové väzníky budú sedlového tvaru so sklonom 14°. Výbeh bude riešený ako rámová konštrukcia z oceľových nosníkov 100 x 100 mm, kotvených do obvodových oceľových stĺpov.
Ako strešná krytina bude použitá strešná lakovaná trapézová krytina, ktorá bude kotvená do väzníc.
Súčasťou systému sú okapové žľaby, strešné zvody. Výpisy nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. Za správnosť návrhu a osadenia klampiarskych výrobkov ručí dodávateľ strešnej krytiny.
[bookmark: _Toc104894417][bookmark: _Toc243904777]Obvodový plášť
V spodnej časti budú funkciu opláštenia tvoriť železobetónové monolitické steny hr. 250 mm a výšky 2,00 m. Steny budú z betónu C20/25 so zvýšenou odolnosťou voči agresívnemu prostrediu, vystužené karisieťou ∅6 150 x 150 mm. Alternatívne budú steny vystužené kompozitnou výstužou, alebo PP vláknami FIBROFOR.
Zvyšnú časť opláštenia bude tvoriť oceľové lakované trapézové plechy, ktoré sa budú kotviť na oceľové stĺpy. 
[bookmark: _Toc104894419][bookmark: _Toc243904778]Výplne otvorov
Bočný presvetľovací pás bude z komôrkového lexanu, alebo sklolaminátovej vlnitej dosky. 
Na oddelenie vnútorných sekcií a taktiež na výplň každého dverného otvoru budú použité oceľové zvárané otváravé brány z trubiek prierezu ∅50mm, výšky 1100 mm, umiestnené 500 mm nad podlahou. 
Na čelnej a zadnej strane budú umiestnené nové plné oceľové posuvné brány, manuálne, bez elektrického pohonu.
[bookmark: _Toc104894420][bookmark: _Toc243904779]Nátery
Všetky oceľové konštrukcie je potrebné ošetriť ochranným antikoróznym náterom, 1x základný náter, 2x vrchný náter. Povrch je potrebné obrúsiť, očistiť a odmastiť.
[bookmark: _Toc243904780]Napájadlá
V priestore maštale budú zriadené 4 napájadlá s pitnou vodou pre dobytok. Napájadlá budú vyhotovené ako železobetónové so stálym prívodom vody z navrhovaného areálového vodovodu.
[bookmark: _Toc104797802][bookmark: _Toc104894421][bookmark: _Toc243904781]Manipulačné koncovky
Na čelnej a zadnej strane budú riešené manipulačné koncovky, určené k manipulácii a obsluhe HD a pri čistení objektu. Ide o spevnenú betónovú plochu zakončenú čiastočne železobetónovými stenami hr. 200 mm, výšky 1200 mm. 
Betónová plocha bude hr. 150 mm z betónu C20/25, vystužená karisieťou ∅6 150x150 mm. Alternatívne bude vystužená kompozitnou výstužou, alebo PP vláknami FIBROFOR. 
Steny budú z betónu z betónu C20/25, vystužená karisieťou ∅6 150x150 mm. Alternatívne budú steny vystužené kompozitnou výstužou, alebo PP vláknami FIBROFOR.
[bookmark: _Toc104797803][bookmark: _Toc104894422][bookmark: _Toc243904782]Obslužná komunikácia
Obslužná komunikácia bude riešená ako spevnená betónová plocha hr. 150 mm, šírky 3500 mm. Betónová plocha bude z betónu C20/25, vystužená karisieťou ∅6 150x150 mm. Alternatívne bude vystužená kompozitnou výstužou, alebo PP vláknami FIBROFOR. 
[bookmark: _Toc243904783]Úprava priepustu
Pod navrhovanou obslužnou komunikáciou je existujúci rigol, ktorý bude potrebné zasypať a nahradiť priepustom. Priepust bude vyhotovený z kanalizačného PVC-U potrubia DN200 v celkovej dĺžke cca 85,00 m. Potrubie bude vložené do výkopu a zasypané zeminou.
[bookmark: _Toc102591392][bookmark: _Toc242703638][bookmark: _Toc243904784]Vnútorný vodovod
Vnútorný vodovod bude pripojený na vodovodné potrubie areálového vodovodu studenej vody z existujúcej vodovodnej prípojky, ktoré bude vyvedené do maštale ku jednotlivým napájadlám. Potrubie bude vedené v zemi v nezamrzenej hĺbke a bude z materiálu PE100 D32 SDR11.
[bookmark: _Toc243904785]ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
Odberné elektrické zariadenie je existujúce. V rámci stavebných úprav bude vymenená rozvodná istiaca skriňa.
V maštali bude riešená nová svetelná elektroinštalácia s napätím 230V. Pri novej istiacej skrini bude umiestnené zásuvky na 230V a 400V. Navrhovaných je 5 ks LED svietidiel.
[bookmark: _Toc51519203][bookmark: _Toc243904786]VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Maštaľ bude napojená z existujúcej vodovodnej prípojky novým areálovým rozvodom vody. Navrhnutý rozvod vody svetlosti D32 / DN28/ PN10.
Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa pokynov výrobcu.
Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa príslušného rúrového materiálu sa stanovia spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby. Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie podľa STN EN 805. Akékoľvek poškodenie výrobku a materiálu sa musí opraviť resp. vymeniť! Hlavná tlaková skúška sa prevedie v súčinnosti s čl. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v súčinnosti s čl. 12 STN EN 805.
[bookmark: _Toc51519209][bookmark: _Toc147144457][bookmark: _Toc243904787][bookmark: _Toc50676579][bookmark: _Toc51519210][bookmark: _Toc45112457][bookmark: _Toc48636142]KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Kanalizačná prípojka nie je navrhovaná.
[bookmark: _Toc102591414][bookmark: _Toc243904788]ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD
Dažďové vody zo spevnených plôch sú odvádzané spádovaním voľne na terén. Dažďové vody zo strechy budovy budú odvádzané dažďovými zvodmi a žľabmi do navrhovaných vsakovacich šácht DN125 v počte 2ks. Šachty budú plastové z kanalizačného potrubia DN125 uložené na štrkovom lôžku pre vsakovanie
[bookmark: _Toc243904789]VJAZD NA POZEMOK, SPEVNENÉ PLOCHY
Vjazd na pozemok je existujúci z miestnej komunikácie. Spevnené plochy areálu družstva sú existujúce.
[bookmark: _Toc214623575][bookmark: _Toc243904790][bookmark: _Toc468266189]STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri realizácii projektu je nutné dodržiavať všetky opatrenia vylučujúce negatívne vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere. Akýkoľvek zásah do prírody bude prekonzultovaný a vykonaný až po súhlase dotknutých orgánov.
Stavba svojím osadením a návrhom konštrukčného riešenia stavebných objektov nebude vykazovať nepriaznivé účinky na životné prostredie. 
Počas výstavby dôjde k vytvoreniu odpadu, ktorý bude potrebné odvážať na riadenú skládku odpadu. Časť  odpadu,  ako stavebná suť a podobné bude využitý na zásypové práce v rámci objektu a ostane teda na pozemku. Pre uskladňovanie stavebného odpadu bude v blízkosti objektu uložený veľkokapacitný kontajner, ktorý po naplnení bude odvážaný. 
[bookmark: _Toc213838135][bookmark: _Toc214623576][bookmark: _Toc243904791]Hodnotenie predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie
[bookmark: _Toc443239112][bookmark: _Toc466999622][bookmark: _Toc65441042][bookmark: _Toc102591439][bookmark: _Toc243904792] Vplyv na ochranu prírody a kultúrnych pamiatok
Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani malo-plošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V predmetnej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona c. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
[bookmark: _Toc443239113][bookmark: _Toc466999623][bookmark: _Toc65441043][bookmark: _Toc102591440][bookmark: _Toc243904793] Vplyv na horninové prostredie a reliéf
Vzhľadom na rovinatý charakter územia stavebné práce nebudú znamenať významné ovplyvnenie reliéfu alebo horninového prostredia. V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru.
[bookmark: _Toc443239114][bookmark: _Toc466999624][bookmark: _Toc65441044][bookmark: _Toc102591441][bookmark: _Toc243904794] Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Do riešeného územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie v zmysle nariadenia vlády SSR c. 13/1987 Zb. v znení zákona c. 364/2004 Z.z. Znečistenie podzemných vôd je závislé od prítomnosti lokálnych zdrojov znečisťovania. Vzhľadom na súčasný charakter využitia lokality nie je predpoklad významnej kontaminácie vôd.  Potenciálne riziko ohrozenia povrchových a podzemných vôd vzniká v súvislosti s vykonávanými stavebnými prácami. Môže dôjsť k znečisťovaniu vôd ropnými látkami (z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov), ale aj inými anorganickými a organickými látkami. Z časového hľadiska môže mať tento vplyv charakter krátkodobý aj trvalý. V rámci realizačných prác môže byť vážnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd zariadenie staveniska. Ich negatívny vplyv sa výrazne dá obmedziť, ak sa dodržia platné legislatívne a technické opatrenia pri ich budovaní a v samotnom režime prevádzky. 
[bookmark: _Toc443239115][bookmark: _Toc466999625][bookmark: _Toc65441045][bookmark: _Toc102591442][bookmark: _Toc243904795] Vplyvy na pôdu
Stavba nebude mať negatívny vplyv na ornú pôdu, keďže stavba je existujúca, orná pôda bola už odstránená.
[bookmark: _Toc443239116][bookmark: _Toc466999626][bookmark: _Toc65441046][bookmark: _Toc102591443][bookmark: _Toc243904796]Vplyvy na krajinu
V záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov. Priamo v riešenom území sa nevyskytujú. V posudzovanom území sa nenachádza žiadny chránený strom.
[bookmark: _Toc443239117][bookmark: _Toc466999627][bookmark: _Toc65441047][bookmark: _Toc102591444][bookmark: _Toc243904797] Vplyvy na ovzdušie
Počas stavebných prác budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných práškových stavebných materiálov (cement, omietkové zmesi, piesok, ďalšie stavebné materiály) a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Tieto vplyvy sa musia eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek, príp. skladovaním práškových materiálov v uzatvorených kontajneroch a tesných obaloch, zakrytovaním plachtou pri voľnom skladovaní a opatrnou manipuláciou. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od prípadných nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch. Zmeny miestnej klímy vzhľadom na rozsah stavby, predpoklad realizácie v kratších úsekoch, sa nepredpokladajú. 
[bookmark: _Toc443239118][bookmark: _Toc466999628][bookmark: _Toc65441048][bookmark: _Toc102591445][bookmark: _Toc243904798]Vplyv na obyvateľstvo
Vplyvy obdobia stavebných prác predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť. Z dôvodu, že stavebné práce budú prebiehať v okrajovej časti obce, mimo obytných častí, tak sa predpokladá minimálne zaťaženie na obyvateľov počas realizácie stavebných prác. 
[bookmark: _Toc443239119][bookmark: _Toc466999629][bookmark: _Toc65441049][bookmark: _Toc102591446][bookmark: _Toc243904799] Hluk a vibrácie
Hlavné zdroje znečistenia hluku a vibrácií predstavuje predovšetkým samotná plocha staveniska. Ide o plošný zdroj dočasného charakteru. Vzhľadom na to, že uvedený zdroj sa viaže na stavebné práce klasifikujeme ho ako vplyv dočasný, krátkodobý, s rôznou intenzitou pôsobenia. Počas stavebných prác je nutné zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku. Práce na zriadenom stavenisku musia rešpektovať požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR c. 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.
[bookmark: _Toc65441027][bookmark: _Toc243904800]ODPADY
V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb. Podľa Katalógu odpadov ich zaraďujeme do skupiny 17.
Pri realizácii stavebných prác dôjde k odpadom z demolácii pôvodných konštrukcií. Nový materiál bude predstavovať minimálne množstvo odpadu, nakoľko všetok dovezený materiál bude zabudovaný do stavby. 
[bookmark: _Toc2087725][bookmark: _Toc51246672][bookmark: _Toc243904801]Tabuľkový prehľad odpadov
	Číslo druhu odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória odpadu

	Odpady vznikajúce počas výstavby

	17 01 01
	Betón
	O

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	O

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O




Odpady sa členia na tieto kategórie: 
- ostatné odpady, označené písmenom	           	O
- nebezpečné odpady, označené písmenom	N


[bookmark: _Toc443239103][bookmark: _Toc466999614][bookmark: _Toc476477976][bookmark: _Toc476773082][bookmark: _Toc65441028][bookmark: _Toc102591427][bookmark: _Toc243904802]Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebných prác
[bookmark: _Toc443239104][bookmark: _Toc466999615][bookmark: _Toc476477977][bookmark: _Toc476773083][bookmark: _Toc65441029]Zhodnocovanie odpadov (príloha č. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.)
		R1 
	Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

	R2 
	Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

	R3 
	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) .

	R4 
	Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

	R5 
	Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

	R6 
	Regenerácia kyselín a zásad.

	R7 
	Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

	R8 
	Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

	R9 
	Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

	R10 
	Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.

	R11 
	Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

	R12 
	Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

	R13 
	Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).




	[bookmark: _Toc466999616][bookmark: _Toc476477978][bookmark: _Toc476773084][bookmark: _Toc65441030]Zneškodňovanie odpadov (príloha č. 2 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.)
	D1
	Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) .

	D2
	Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) .

	D3
	Hĺbková injektáž (napr. injektážčerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

	D4
	Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď

	D5
	Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.) .

	D6
	Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

	D7
	Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

	D8
	Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

	D9
	Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.) .

	D10
	Spaľovanie na pevnine.

	D11
	Spaľovanie na mori.

	D12
	Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) .

	D13
	Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

	D14
	Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

	D15
	Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) .





[bookmark: _Toc443239106][bookmark: _Toc466999617][bookmark: _Toc65441037][bookmark: _Toc102591434][bookmark: _Toc243904803]Zneškodnenie, zhodnocovanie odpadu zo stavebných prác
Stavebná suť z prác bude odvezená na skládku stavebného odpadu. Vykopaná zemina a ornica bude odvezená na skládku depónií (uložená na pozemku) a použitá na konečné terénne úpravy. Prebytočná zemina bude uložená na skládku. Počas prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov. Zhromaždenie všetkých odpadov prebieha na vyhradených a označených miestach, kde budú jednotlivé druhy odpadu triedené a dočasne uskladnené na pozemku, tak aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. V rámci separovaného zberu sú využívané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné na skládku nie nebezpečného odpadu. Všetky odpady vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky bude s nimi nakladané v zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nakoľko pôjde iba o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odvážané a bude s nimi nakladané v rámci terajšieho systému nakladania odpadu v obci. Prípadné odpady kategórie N – nebezpečné, bude s nimi nakladané subdodávateľsky, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V tomto projekte sa s ich výskytom nepredpokladá. Komunálny odpad – v zmysle § 80 Zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce,  zodpovedá obec. Obec je povinná zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Uvedená firma musí vlastniť na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. Vzniknuté odpady a ich množstvá je zhotoviteľ povinný evidovať podľa druhov a evidenciu a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. Zhotoviteľ stavby musí zaistiť nakladanie s odpadmi, vznikajúcich pri stavebnej činnosti podľa ich zatriedenia, v súlade s požiadavkami na ochranu ŽP. Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi musí predložiť pri kolaudačnom konaní pri ukončení stavby.
Spôsob nakladania s odpadmi vzniknutých pri prevádzke objektu po dokončení výstavby:
Nakladanie s odpadmi po dokončení výstavby bude prebiehať podľa súčasného zaužívaného režimu v obci.
[bookmark: _Toc443239107][bookmark: _Toc466999618][bookmark: _Toc65441038][bookmark: _Toc102591435][bookmark: _Toc243904804]Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpad. hospodárstva
So všetkými odpadmi vznikajúcimi počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky bude nakladané v zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nakoľko pôjde prevažne o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odvážané na najbližšie miesto na to určené a budú zneškodňované organizáciou, ktorá má na príslušnú činnosť oprávnenie. Komunálny odpad možno v zmysle § 80 ods. 2 mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 
Prípadné odpady kategórie N – nebezpečné (nepredpokladajú sa), bude s nimi nakladané subdodávateľsky, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale  a riadne označený podľa osobitného predpisu. V prípade vzniku odpadov kategórie N nad 1t/rok musí mat pôvodca udelený súhlas od obvodného úradu životného prostredia. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva musí viest evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.
[bookmark: _Toc443239109][bookmark: _Toc466999619][bookmark: _Toc65441039][bookmark: _Toc102591436][bookmark: _Toc243904805]Povinnosti držiteľa v zmysle § 14 Zákona č, 79/2015 Z. z.
a/  zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov vyhláška 365/2015
b/  zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim účinkom
c/  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi
d/  zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému
e/  zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie
f/  odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám
g/  viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení
[bookmark: _Toc443239110][bookmark: _Toc466999620][bookmark: _Toc65441040][bookmark: _Toc102591437][bookmark: _Toc243904806]Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi
V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Nepredpokladá sa ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany. Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu. Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého a dočasného záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Počas výstavby je dodávateľ stavby povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri znečistení vozovky jej čisteniu. 
[bookmark: _Toc102591447][bookmark: _Toc243904807]STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní prác, dodržiavať technologický a pracovný postup , ktorý určuje náväznosť a súbeh jednotlivých prác, použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, technické a organizačné opatrenie k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, zabezpečenie staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie bezpečnosti.
Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia jednotlivých právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci.
Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä:
· Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
· Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BPZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností  
· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
· Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
· Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
· Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
· Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci
Pravidlá starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení budú spracované v jednotlivých častiach ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom pri ich spracovaní a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. Pri manipulácii so stavebnými zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať návody na ich použitie a  bezpečnostné predpisy vypracované ich konštruktérom.
Na stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.


V Snine, August 2026				                                           Ing. Lukáš Pida      
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