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PRZEDMIAR ROBÓT
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2026 ROKU
Obiekt lub rodzaj robót: BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH
Lokalizacja: NADLEŚNICTWO KATOWICE, 
DROGA LEŚNA NR 1018 o długości 1540 m w Leśnictwie Murcki

Inwestor: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO KATOWICE
ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice
tel. +48 32 252 51 41
e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl
BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1.1
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ
W LEŚNICTWIE MURCKI NR 1018

	1.1.1
	Ścinanie poboczy mechaniczne
z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem
	m2
	770

	1.1.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 80 m, szerokości średnio 3,5 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 40 cm w tym: kruszywo łamane 63-120 mm warstwa 20 cm, 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości.

	m2
	280

	1.1.3
	Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 1460 m, szerokości średnio 3,5 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 15 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 10 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości.

	m2
	5110

	1.1.4
	Wymiana przepustu betonowego na PEHD
o średnicy 600 mm, długości 5,5 m wraz
z przyczółkami.

	szt
	1

	1.1.5
	Wymiana przepustu betonowego na PEHD
o średnicy 400 mm, długości 5 m wraz
z przyczółkami.

	szt
	1

	1.1.6
	Odmulenie dna rowu wraz z rozplantowaniem urobku na zewnątrz, usunięcie zatorów.

	mb
	40



