|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| O12350 X 1750 |  | * Plastové okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla sklopné
* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm
* Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1,
 | 7 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom)* Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe),
* Farba krídla s rámom: hnedá

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O21500 X 2100 |  | * Plastové okno 3 krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné krídlo sklopné
* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm
* Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1,
 | 10 |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).