**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 zo dňa 17.2.2021**

1. Po konzultácii so spoločnosťou, ktorá je odborníkom v problematike odvodnenia nám bolo oznámené, že krycie rošty odvodňovacích žľabov svetlej šírky 150mm z polypropylénu a pre zaťaženia A15 sa vyrábajú len do šírky 100mm. Preto žiadame o vykonanie hydraulických výpočtov na žľab svetlej šírky 100mm, resp. o možnosť alternovať materiál vtokovej mriežky za napr. pozink v záťažovej triede B125 / C250.

**Odpoveď:**

**Odvodňovací žľab slúži ako doplnkové odvodnenie vôd z povrchu ihriska, nie je teda potrebný hydraulický výpočet.**

**Verejný obstarávateľ trvá na zachovaní materiálu odvodňovacích žľabov – polypropylén. Po preverení situácie so spracovateľom PD máme za to, źe tento prvok je dostupný.**