**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 34**

Otázka č. 1)  
Vo VV s názvom P7 – Sadové úpravy sa nachádzajú položky s nulovým množstvom. Tieto položky nie sú predmetom tohto obstarávania?  
**Odpoveď:**

Položky, ktoré boli omylom s nulovým množstvom, boli opravené

Otázka č. 2)  
Vo VV s názvom P7 - Sadové úpravy sa nachádza položka, ktorá nemá mernú jednotku. Prosíme o doplnenie mernej jednotky pre položku Pol.9 - Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 m3 do 0,05 m3 – 120.  
**Odpoveď:**

Doplnená merná jednotka „ks“.

Otázka č. 3)  
Žiadame o doplnenie prvkov do VV pre objekt P1, ktoré sa nachádzajú vo PD vo výkresoch č. P1-07, P1-08 a P1-09, P1-10 a nenachádzajú sa vo výkaze výmer a ide o tieto prvky s označením:  
1. Op/01 – Nové oplechovanie balkónovej terasy, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
2. Op/02 - Nové oplechovanie atiky, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
3. Op/03 – Nový dažďový žľab, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
4. Op/04 – Nové oplechovanie pri ukončení hydroizolácie, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
5. Op/05 – Nový dažďový zvod, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
6. PD – nové exterierové hlinikové parapetné dosky hr. 0,6mm.  
**Odpoveď:**

Doplnené vo výkaze výmer.

Otázka č. 4)  
Žiadame o doplnenie prvkov do VV pre objekt P2, ktoré sa nachádzajú vo PD vo výkresoch č. P2-05, P2-06 a P2-07 a nenachádzajú sa vo výkaze výmer a ide o tieto prvky s označením:  
1. Op/01 – Nové oplechovanie balkónovej terasy, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
2. Op/02 - Nové oplechovanie atiky, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
3. Op/03 – Nový dažďový žľab, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
4. Op/04 – Nové oplechovanie pri ukončení hydroizolácie, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
5. Op/05 – Nový dažďový zvod, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
6. PD – nové exterierové hlinikové parapetné dosky hr. 0,6mm.  
**Odpoveď:**

Doplnené vo výkaze výmer.

Otázka č. 5)  
Žiadame o doplnenie prvkov do VV pre objekt P3, ktoré sa nachádzajú vo PD vo výkresoch č. P3-07, P3-08 a P3-09, P3-10, P3-11 a nenachádzajú sa vo výkaze výmer a ide o tieto prvky s označením:  
1. Op/01 – Nové oplechovanie balkónovej terasy, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
2. Op/02 - Nové oplechovanie atiky, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
3. Op/03 – Nový dažďový žľab, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
4. Op/04 – Nové oplechovanie pri ukončení hydroizolácie, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
5. Op/05 – Nový dažďový zvod, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
6. PD – nové exterierové hlinikové parapetné dosky hr. 0,6mm.  
**Odpoveď:**

Doplnené vo výkaze výmer.

Otázka č. 6)  
Žiadame o doplnenie prvkov do VV pre objekt P4, ktoré sa nachádzajú vo PD vo výkresoch č. TP-05, TP-06 a TP-07 a nenachádzajú sa vo výkaze výmer a ide o tieto prvky s označením:  
1. Op/03 – Nový dažďový žľab, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
2. Op/04 – Nové oplechovanie pri ukončení hydroizolácie, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
3. Op/05 – Nový dažďový zvod, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
Otázka č.37) Žiadam o doplnenie do VV v objekte P4, a to dvere s označením D/01 – Jednokrídlové protipožiarne dvere 1005x2750mm - 1kus, ktoré patria k objektu technologického pavilóna na základe výkresov: TP-05 a výpisu prvkov.  
**Odpoveď:**

Doplnené vo výkaze výmer.

Otázka č. 8)  
Žiadame o doplnenie do VV v objekte P4, a to dvere s označením D/23-Jednokrídlové protipožiarne dvere 900x2020mm-1kus, ktoré patria k objektu technologického pavilóna na základe výkresov: TP-05.  
**Odpoveď:**

Dvere D23 podľa projektu PPO nie sú protipožiarne. Položka D23 bola z projektu a výkazu výmer vymazaná.

Otázka č. 9)  
Žiadame o doplnenie do VV v objekte P4, a to dvere s označením D/07-1kus, D/12-1kus a D/15-1kus a D/17-dvojkrídlové drevené dvierka 1050x1150mm-1kus, ktoré patria k objektu technologického pavilóna na základe PD a nenachádzajú sa vo VV.  
**Odpoveď:**

Vo výkaze výmer boli opravené a doplnené počty dverí pre pavilón P4.

Otázka č. 10)  
Žiadame o doplnenie prvkov do VV pre objekt P5, ktoré sa nachádzajú vo PD vo výkresoch č. SPCH-04, SPCH-05 a SPCH-06 a nenachádzajú sa vo výkaze výmer a ide o tieto prvky s označením:  
1. Op/02 - Nové oplechovanie atiky, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
2. Op/03 – Nový dažďový žľab, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
3. Op/04 – Nové oplechovanie pri ukončení hydroizolácie, hliníkový plech, hr. 0,6mm,  
4. Op/05 – Nový dažďový zvod, hliníkový plech, hr. 0,6mm,

**Odpoveď:**

Položka OP/04 bola do výkazu výmer objektu P5 doplnená. Ostatné položky už sú vykázané v pavilónoch P1 až P4. Opakované označenie položiek oplechovania bolo z výkresovej dokumentácie odstránené.