**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 15**  
  
Otázka č. 1)  
Chápeme správne, že základ oplotenia je v podzemnej časti v hĺbke 0,1m a v nadzemnej časti v hĺbke 0,4m a je stálej hrúbky 0,25m ? Čiže celková jeho demolácia je zahrnutá v položke číslo 8 ( objekt: P6).

**Odpoveď:**

*Viditeľné nepriesvitné časti existujúceho plota sú z betónových prefabrikátov výšky 0,60 m, ktoré sú osadené do základov betónových alebo štrkových pod zemou (hĺbka základu nie je zrejmá). V nadzemnej časti má betónový prefabrikát stálu hrúbku 0,25 m. Demontáž existujúceho oplotenia bola upravená a zrozumiteľnejšie upresnená vo výkaze výmer.*

Otázka č. 2)  
Žiadam o úpravu položky č. 2-Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3, v objekte: P6-Spevnené plochy a oplotenie. Doplnenie výkopu pre základové pätky pre stĺpy o výmere 0,4\*0,4\*0,8\*(131+2+2+2) = 17,536m3.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 3)  
Žiadam o doplnenie betónu základových pätiek pre stĺpy oplotenia, pre celkový počet stĺpov podľa PD (131+2+2+2)=137 kusov a o zhotovenie a odstránenie debnenia základových pätiek.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 4)  
Žiadam o úpravu položky č.75 - Stĺpik AXIS alebo ekvivalent, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX – 128,64 kus na 132 kus podľa PD.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 5)  
Žiadam o doplnenie oceľových stĺpikov k bránam 1x1,8m a bráne 4x1,8m celkový počet- 6-kus podľa PD.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 6)  
Žiadam o doplnenie vzpier ( do vv objekt P6) pre stĺpiky oplotenia, celkový počet podľa PD je 30 kusov.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 7)  
Nesúlad medzi PD a VV, podhradová doska má iné rozmery. Akých rozmerov sa máme držať?  
Žiadam o zmenu položiek číslo 21 a 22 ( v objekte P6). Množstvo podhradovej dosky podľa výkresu: 190710TT\_MŠ Spojná - oplotenie-03 VYPIS PRVKOV je 131 kusov.

**Odpoveď:**

*Zjednotené a opravené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 8)  
Podľa PD v skladbe CH 07 a CH 09 (výkres: 190710TT\_MŠ Spojná - spevnene plochy-02 NAVRHOVANY STAV 297x420) sa nenachádza vrstva z asfaltového betónu vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm -464,95m2 ( položka č. 57 v objekte P6). Podľa PD CH 07 je štrkový chodník a CH 09 chodník z dlaždíc.

**Odpoveď:**

*Vo výkrese spevnených plôch mali položky CH07 a CH09 nesprávny názov, nie sú asfaltové. Uvádzaná skladba je správna.*

Otázka č. 9)  
Vo VV ( objekt P6) chýba položka montáž a dodávka dlažby MBG 500x500x50 – 59,49m2 pre chodník CH 04 podľa PD.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 10)  
Vo VV ( objekt P6) chýba položka montáž a dodávka dlažby na terasu 500x500x50 – 329,3m2 podľa PD skladba chodníka CH 09.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 11)  
Vo VV v objekte P6 chýba položka zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 o celkovej výmere 1096,03m2.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výkaze výmer.*

Otázka č. 12)  
Vo VV v objekte P6 sa nenachádza položka búranie betónovej dlažby a búranie betónovej vane ako je to vypísane v B/21 vo výkrese s názvom: 190710TT\_MŠ Spojná - spevnene plochy-01 BURACIE PRACE 297X420.

**Odpoveď:**

*Táto činnosť je vo výkaze výmer pod položkou č. 9.*

**Poprosíme odpoveď na každú otázku.**