**Vysvetlenie súťažných podkladov  č. 14**

OBJEKT P7 – SADOVÉ ÚPRAVY  
Otázka č. 1  
V Sprievodnej a technickej správe objektu Sadové úpravy v časti 5.7 Trávnik sa uvádza :  
Po výseve povrch pôdy uvalcujeme, aby sa obnovila kapilárna vzlínavosť. Trávy klíčia približne 2 – 4 týždne. V tomto období je dôležitá správna závlaha, aby nedošlo k vysušeniu pôdy a zasušeniu klíčiaceho osiva. Zavlažujeme približne 6 – 9 týždňov od sejby.  
Vo výkaze výmer sú výmery pre zalievanie trávnika nulové :  
6 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,000  
7 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 0,000  
8 Pitná voda pre priemysel a služby m3 0,000  
Požadujeme doplniť vo výkaze výmer chýbajúce výmery.

**Odpoveď:**

*Chýbajúce výmery boli doplnené do výkazu výmer.*

Otázka č. 2  
Vo výkaze výmer diel D6 Výsadba krov, trvaliek sa nachádzajú dve montážne položky č.22 a 26 rovnakej výmery, špecifikácia je priradená len k jednej montážnej položke. Z toho nám vyplýva, že montáž mulčovacej textílie je zdupľovaná. Prosíme vysvetliť, resp. opraviť výkaz výmer.

**Odpoveď:**

*Duplicitná položka. Jedna bola vymazaná vo výkaze výmer.*

OBJEKTY : P1, P2, P3 – PAVILÓN P1, PAVILÓN P2, PAVILÓN P3  
Otázka č.3  
V Technickej správe Pavilón P1,P2,P3 časť 3.3 je uvedené : Vzhľadom na technický stav podláh terás sa navrhuje vybúrať jestvujúce vrstvy podlahy terás vrátane hydroizolácií, až na podkladnú vrstvu hydroizolácie.  
Na opravnú - vyrovnávaciu podkladnú vrstvu sa nanesie flexibilná hydroizolačná stierka. Na ňu sa nanesie ochranná mazanina, po obvode sa uloží odkvapový profil /OP/01 viď Výpis prvkov/a v styku so zvislými konštrukciami dilatačný pásik. Finálnou vrstvou bude keramická dlažba vhodná do exteriéru s protišmykovou úpravou, lepená do flexilepidla.  
Nakoľko sa tieto položky nenachádzajú vo výkaze výmer žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie všetkých položiek podľa časti 3.3 Technickej správy do výkazov výmer P1-P3.

**Odpoveď:**

*Do výkazu výmer boli doplnené všetky vrstvy obnovy terás pavilónov. P1, P2, P3.*

Otázka č.4  
Do objektu Spojovacia chodba doplniť do výkazu výmer oplechovanie atiky OP/02 a oplechovanie OP/04 viď Výpis prvkov.

**Odpoveď:**

*Oplechovania atiky OP/02 sú súčasťou výkazu výmer pavilónov P1, P2, P3. Oplechovanie OP/04 je vo výkaze výmer pod položkou 45.*

Otázka č.5  
Kde vo výkaze výmer sa nachádza dodávka a montáž Z/01 - nový blok zábradlia 1000/1000mm 3 kusy, viď Výpis zámočníckych výrobkov.

**Odpoveď:**

*Doplnené do výkazu výmer.*

Otázka č.6  
Kde vo výkaze výmer je vykázaná OK pod VZT potrubie na streche Technického pavilónu?

**Odpoveď:**

*Doplnené do výkazu výmer.*  
  
Otázka č.7  
V pavilóne P1 vo výkaze výmer poradové číslo 50, v pavilóne P2 poradové číslo pol. 41, a v pavilóne P3 poradové číslo položky 54 je uvedená špecifikácia zárubní :  
553310001700 Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia  
žiadame verejného obstarávateľa aby zvolené zárubne špecifikoval presne, t.j., aby uviedol označenie zárubne, presnú šírku, výšku a hrúbku ostenia.

**Odpoveď:**

*Počty a označenie zárubní boli presne došpecifikované vo výkaze výmer.*

Otázka č.8  
Žiadame do výkazu výmer jednotlivých pavilónov doplniť prenosné hasiace prístroje.

**Odpoveď:**

*Doplnené do výkazu výmer.*  
  
Otázka č.9  
Žiadame do PD doplniť zjednodušený výkres krytov radiátorov s technickým popisom a rozmermi a takto upresnenú špecifikáciu preniesť aj do výkazu výmer.

**Odpoveď:**

*Doplnené do výkazu výmer a výpisu prvkov*