**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 40 z 27.04.2021**

Otázka:

prosím o vysvetlenie výkazu výmer:

Objekt P1 Pavilón 1, pol. č. 206 - Úprava zábradlia rezaním, zváraním - špecifikovať požadovanú úpravu a presný rozsah,

Odpoveď:

Odrezanie oceľových úchytov zábradlia do konštrukcie steny:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet rezov 20.

2/ oceľová pásovina š. 40 mm, hr. 3 mm, počet rezov 16

Navarenie úchytov zábradlia a dvierok do zábradlia na 1NP:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet miest zvárania 20, dĺžka zváranej húsenice cca 2,8 m

2/ oceľová pásovina alebo tyč, počet zvarov 16

Objekt P2 Pavilón 2, pol. č. 191 - Úprava zábradlia rezaním, zváraním - špecifikovať požadovanú úpravu a presný rozsah,

Odrezanie oceľových úchytov zábradlia do konštrukcie steny:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet rezov 10.

2/ oceľová pásovina š. 40 mm, hr. 3 mm, počet rezov 8

Navarenie úchytov zábradlia a dvierok do zábradlia na 1NP:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet miest zvárania 10, dĺžka zváranej húsenice cca 1,4 m

2/ oceľová pásovina alebo tyč, počet zvarov 8

Objekt P3 Pavilón 3, pol. č. 230 - Úprava zábradlia rezaním, zváraním - špecifikovať požadovanú úpravu a presný rozsah,

Odrezanie oceľových úchytov zábradlia do konštrukcie steny:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet rezov 20.

2/ oceľová pásovina š. 40 mm, hr. 3 mm, počet rezov 16

Navarenie úchytov zábradlia a dvierok do zábradlia na 1NP:

1/ oceľový profil 30×40, hr. 3 mm, počet miest zvárania 20, dĺžka zváranej húsenice cca 2,8 m

2/ oceľová pásovina alebo tyč, počet zvarov 16

Objekt P13 - Meranie a regulácia, pol .č. 42 , Pol17 Ostatný materiál.... - špecifikovať množstvá jednotlivých materiálov.

Montážne lišty 15 m

Hrebeňové žľaby 15 m

Pancierové trubky 45 m

Prepojovacie vodiče 72 m

Samolepiace štítky 40 ks

Plastické viazacie pásky 200 ks