**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 6**

1. Vo výpise prvkov je protipožiarne okno O/06, 1ks v pavilóne P1 a 1ks v pavilóne P3. V projekte PO má však každé z týchto okien inú požiarnu odolnosť, v P1 je odolnosť EI45A a v pavilóne P je EI30A. Ktorý údaj je správny, keď by mali byť obidve okná rovnaké?

**Odpoveď:**

*Požiarna odolnosť EI45A. Bol upravený a zjednotený výpis prvkov a výkaz výmer. Upravil sa aj rozmer výrobku 0/06 na rozmer 1200/1200 mm.*

2. Žiadame do výpisu prvkov (okná, dvere) doplniť požiarnu odolnosť, v zmysle projektu PO.

**Odpoveď:**

*Doplnené vo výpise prvkov.*