**Opis predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb** pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

**Časť č.1:**

Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu v predpokladanom počte 260 000 ks

Respirátory FFP3 s výdychovým ventilom v predpokladanom počte 62 000 ks

Respirátory FFP3 bez výdychového ventilu v predpokladom počte 48 000 ks

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

-dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

-protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

-odovzdanie dokumentácie,

**Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:**

|  |
| --- |
| **Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb časť č.1** |
|
| **Položka č.1** |
|
| **P. č.** | **Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |   |
|
| Kód MZSR platný pre aktuálnu kategorizáciu (ak je to relevantné) |   |
|
| Výrobca: |   |
|
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný voriginálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | áno |   |
|
|
|
|
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |
|
|  1.1 | Filtračné polomasky na ochranu dýchacích orgánov pred časticami | áno |  |
|
|  1.2 | Univerzálna veľkosť | áno |   |
|
|  1.3 | Zhotovené z filtračného materiálu | áno |   |
|
|  1.4 | Tvarovateľný materiál, aby maska dobre priliehala k tvári a pokrývala noc, bradu, ústa | áno |   |
|
|
|  1.5 | Materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie | áno |   |
|
|  1.6 | Pri pohybe hlavy poskytuje primerané utesnenie tváre používateľa od okolitého prostredia | áno |   |
|
|
|  1.7 | Zorné pole musí byť zachované, dostatočné zorné pole obsluhy | áno |   |
|
|  1.8 | S gumičkami na uchytenie okolo uší alebo gumičkami resp. nastaviteľnými pásikmi na uchytenie okolo hlavy, aby masku pevne udržiavali v správnej polohe | áno |   |
|
|
|
|  1.9 | Jednorazové použitie | áno |   |
|
|  1.10 | Označenie triedy musí byť priamo na výrobku FFP2 NR | áno |   |
|
|  1.11 | Hygienicky zabalené tak, aby bolo eliminované mechanicképoškodenie alebo znečistenie výrobku | áno |   |
|
|
|  1.12 | Najmenšie obchodné balenie musí obsahovať návod na obsluhu masky | áno |   |
|
|  1.13 | Najmenšie obchodné balenie môže obsahovať od 1 do 10 kusov | áno |   |
|
|  1.14 | Vyhovujúce technickej norme EN 149+A1: 2001 | áno |   |
|
|  1.15 | Označenie normou EN 149+A1: 2001 musí byť priamo na výrobku | áno |   |
|
|  1.16 | Označenie značkou CE + číslom notifikovanej osoby (musí byť priamo na výrobku) | áno |   |
|
|
| **Položka č.2** |
|
| **P. č.** | **Respirátory FFP3 s výdychovým ventilom**  | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |   |
|
| Kód MZSR platný pre aktuálnu kategorizáciu (ak je to relevantné) |   |
|
| Výrobca: |   |
|
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný voriginálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | áno |   |
|
|
|
|
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |
|
|  1.1 | Filtračné polomasky na ochranu dýchacích orgánov pred časticami | áno |  |
|
|  1.2 | Univerzálna veľkosť | áno |   |
|
|  1.3 | Zhotovené z filtračného materiálu | áno |   |
|
|  1.4 | Tvarovateľný materiál, aby maska dobre priliehala k tvári a pokrývala noc, bradu, ústa | áno |   |
|
|
|  1.5 | Materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie | áno |   |
|
|  1.6 | Pri pohybe hlavy poskytuje primerané utesnenie tváre používateľa od okolitého prostredia | áno |   |
|
|
|  1.7 | Výdychový ventil musí byť dostatočne funkčný v každej polohe | áno |   |
|
|  1.8 | Výdychový ventil musí byť chránený alebo odolný pred znečistením a mechanickým poškodením | áno |   |
|
|
|  1.9 | Zorné pole musí byť zachované, dostatočné zorné pole obsluhy | áno |   |
|
|  1.10 | S gumičkami na uchytenie okolo uší alebo gumičkami resp. nastaviteľnými pásikmi na uchytenie okolo hlavy, aby masku pevne udržiavali v správnej polohe | áno |   |
|
|
|
|  1.11 | Jednorazové použitie | áno |   |
|
|  1.12 | Označenie triedy musí byť priamo na výrobku FFP3 NR | áno |   |
|
|  1.13 | Hygienicky zabalené tak, aby bolo eliminované mechanicképoškodenie alebo znečistenie výrobku | áno |   |
|
|
|  1.14 | Najmenšie obchodné balenie musí obsahovať návod na obsluhu masky | áno |   |
|
|  1.15 | Najmenšie obchodné balenie môže obsahovať od 1 do 10 kusov | áno |   |
|
|  1.16 | Vyhovujúce technickej norme EN 149+A1: 2001 | áno |   |
|
|  1.17 | Označenie normou EN 149+A1: 2001 musí byť priamo na výrobku | áno |   |
|
|  1.18 | Označenie značkou CE + číslom notifikovanej osoby (musí byť priamo na výrobku) | áno |   |
|
|
| **Položka č.3** |
|
| **P. č.** | **Respirátory FFP3 bez výdychového ventilu** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |   |
|
| Kód MZSR platný pre aktuálnu kategorizáciu (ak je to relevantné) |   |
|
| Výrobca: |   |
|
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný voriginálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | áno |   |
|
|
|
|
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |
|
|  1.1 | Filtračné polomasky na ochranu dýchacích orgánov pred časticami | áno |  |
|
|  1.2 | Univerzálna veľkosť | áno |   |
|
|  1.3 | Zhotovené z filtračného materiálu | áno |   |
|
|  1.4 | Tvarovateľný materiál, aby maska dobre priliehala k tvári a pokrývala noc, bradu, ústa | áno |   |
|
|
|  1.5 | Materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie | áno |   |
|
|  1.6 | Pri pohybe hlavy poskytuje primerané utesnenie tváre používateľa od okolitého prostredia | áno |   |
|
|
|  1.7 | Zorné pole musí byť zachované, dostatočné zorné pole obsluhy | áno |   |
|
|  1.8 | S gumičkami na uchytenie okolo uší alebo gumičkami resp. nastaviteľnými pásikmi na uchytenie okolo hlavy, aby masku pevne udržiavali v správnej polohe | áno |   |
|
|
|
|  1.9 | Jednorazové použitie | áno |   |
|
|  1.10 | Označenie triedy musí byť priamo na výrobku FFP3 NR | áno |   |
|
|  1.11 | Hygienicky zabalené tak, aby bolo eliminované mechanicképoškodenie alebo znečistenie výrobku | áno |   |
|
|
|  1.12 | Najmenšie obchodné balenie musí obsahovať návod na obsluhu masky | áno |   |
|
|  1.13 | Najmenšie obchodné balenie môže obsahovať od 1 do 10 kusov | áno |   |
|
|  1.14 | Vyhovujúce technickej norme EN 149+A1: 2001 | áno |   |
|
|  1.15 | Označenie normou EN 149+A1: 2001 musí byť priamo na výrobku | áno |   |
|
|  1.16 | Označenie značkou CE + číslom notifikovanej osoby (musí byť priamo na výrobku) | áno |   |
|
|

Obchodné meno: ....................................... *(doplniť)*

Sídlo: ......................................................... *(doplniť)*

IČO: .......................................................... *(doplniť)*

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka