# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 10 - Zariadenie kancelárií nábytkom na mieru“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11359/summary

## Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 10 je kúpa a dodanie **nábytku vyrobeného na mieru v rátane vstavaných spotrebičov** pre potreby zariadenia kancelárií v priestoroch verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**.

## Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 30 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač môže v rámci rozhodného kritériá ponúknuť aj kratšiu lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

## Podrobný opis predmetu zákazky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Spresnenie** |
| Všetok materiál pre výrobu nábytku musí byť z legálnej ťažby dreva | * vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva |
| Vstavané spotrebiče:   * 2xumývačka riadu * 4xchladnička s mrazničkou | * energetická trieda, ako aj ostatné parametre kontroly a preukázania v technických / produktových listoch |
| Laminované MDF dosky | Preukázanie v technických / produktových listoch:   * Norma: EN 316; EN 622-5, * Emisná trieda: E1 (EN ISO 12460-5) |
| Pracovné dosky | Preukázanie v technických / produktových listoch:   * Norma: EN 312; EN 438-4, * Emisná trieda: E1 (EN ISO 12460-5) |
| Preglejka - breza | Preukázanie v technických / produktových listoch:   * Trieda lepenia: EN 314-2, * Kvalita: BB/CP |
|  | |
| **I. Kuchynská linka** so vstavanými spotrebičmi | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail A**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
|  | Predmetom zákazky **NIE SÚ**:  - kompostér  - mikrovlnná rúra  - smetný kôš |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Pracovná doska drevená**  -farebné prevedenie breza |
|  | **Korpus kuchynskej linky**  -farba biela lesklá,  -laminovaná MDF |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  -pracovná doska: min. 30mm  -otvárací klik systém |
|  | **Nerezový drez**  -vrátane pákovej batérie  -batéria otočná, chrómová so spŕškou s prepínačom |
| **Špecifikácia** prevstavané spotrebiče | **Chladnička s mrazničkou**  -zabudovaná do skrine s rozmermi   1. x 850 x 600mm (ŠxVxH)   -otváranie - úchyt  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie, kWh/24h (max.) 0,40 kWh  -úroveň hluku (max.): 39 dB  -objem chladničky (min.): 100l  -objem mrazničky(min.):20l  -otváranie dvierok: pravé  -farba: biela  -polica na fľaše (v dvierkach) |
|  | **Umývačka riadu**  -zabudovaná do skrine s rozmermi 450 x 850 x 600mm (ŠxVxH)  -otváranie - úchyt  -materiál - vnútorný: nerezová oceľ  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie (max.): 0,74 kWh  -spotreba vody (max.): 9 l  -úroveň hluku (max.): 47 dB  -farba: biela  -ovládanie tlačidlami  -počet programov v počte min. 3 (vrátane ECO program)  -max. teplota vstupnej vody: 70 °C  -Total Aqua Stop: ÁNO  -zásobník na príbor: ÁNO  -samočistiaci filter: ÁNO |
|  | |
| **II. Kuchynský kút** (uzavretý)so vstavaným spotrebičom | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail B**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
|  | Predmetom zákazky **NIE SÚ**:  - kávovar  - smetný kôš |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Pracovná doska drevená**  -farebné prevedenie breza |
|  | **Vonkajšie korpusy kúta**  -preglejka breza, olejovaná resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Vnútorné korpusy kúta**  -biela laminovaná MDF |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  -pracovná doska: min. 30mm  -otvárací klik systém |
|  | **Nerezový drez**  -vrátane pákovej batérie  -batéria otočná, chrómová so spŕškou s prepínačom |
|  | **Celkové uzavretie kúta**  -posuvné dvere  -brezová doska, spodná, horná koľajnica |
| **Špecifikácia** pre vstavaný spotrebič | **Chladnička s mrazničkou**  -zabudovaná do skrine s rozmermi  600 x 800 x 675mm (ŠxVxH)  -otváranie - úchyt  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie, kWh/24h (max.) 0,40 kWh  -úroveň hluku (max.): 39 dB  -objem chladničky (min.): 100l  -objem mrazničky(min.):20l  -otváranie dvierok: pravé  -farba: biela  -polica na fľaše (v dvierkach) |
|  | |
| **III. Knižnica na mieru** | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail C**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Korpus knižnice**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  -otvorené police  -v strednej časti police na poštu  -v spodnej časti zatvorené dvierka |
|  | |
| **IV. Vešiaková stena s vešiakmi** | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail C**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Korpus vešiakovej steny**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  -počet závesov **prispôsobiť nosnosti vešiakovej steny** |
|  | |
| **V. Kuchynská stena** na riad |  |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail D**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Korpus kuchynskej steny**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku)  -korpus: min. 15mm  ~~-otvorené police~~  ~~-v strednej časti police na poštu~~  ~~-v spodnej časti zatvorené dvierka~~  -pracovná doska: min. 30mm  -otvárací klik systém |
|  | |
| **VI. Kuchynský kút** (uzavretý)s deliacou stenou a vstavaným spotrebičom | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail E**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
|  | Predmetom zákazky **NIE SÚ**:  - mikrovlnná rúra  - smetný kôš |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Pracovná doska drevená**  -farebné prevedenie breza |
|  | **Vonkajší korpus kúta**  -preglejka breza, olejovaná resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Vnútorný korpus kúta**  -biela laminovaná MDF |
|  | **Deliaca stena**  -dierovaná preglejka  -hrúbka: 20mm |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | korpus: min. 15mm  -pracovná doska: min. 30mm  -otvárací klik systém |
| **Špecifikácia** pre vstavaný spotrebič | **Chladnička s mrazničkou**  -zabudovaná do skrine s rozmermi  600 x 840 x 620mm (ŠxVxH)  -otváranie - úchyt  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie, kWh/24h (max.) 0,40 kWh  -úroveň hluku (max.): 39 dB  -objem chladničky (min.): 100l  -objem mrazničky(min.):20l  -otváranie dvierok: pravé  -farba: biela  -polica na fľaše (v dvierkach) |
|  | |
| **VII. Knižnica na mieru** (nízka) | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail E**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Korpus knižnice**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm |
|  | |
| **VIII. Kuchynský kút** v šikmine so vstavanými spotrebičmi | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail F**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
|  | Predmetom zákazky **NIE SÚ:**  - mikrovlnná rúra  - smetný kôš |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Pracovná doska drevená**  -farebné prevedenie breza |
|  | **Vnútorné korpusy kúta**  -farba biela laminovaná MDF |
|  | **Vonkajší korpus kúta**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  -pracovná doska: min. 30mm  -otvárací klik systém |
|  | **Nerezový drez**  -vrátane pákovej batérie  -batéria otočná, chrómová so spŕškou s prepínačom |
| **Špecifikácia** pre vstavané spotrebiče | **Chladnička s mrazničkou**  -zabudovaná do skrine s rozmermi  600 x 850 x 600mm (ŠxVxH)  -otváranie - úchyt  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie, kWh/24h (max.) 0,40 kWh  -úroveň hluku (max.): 39 dB  -objem chladničky (min.): 100l  -objem mrazničky(min.):20l  -otváranie dvierok: pravé  -farba: biela  -polica na fľaše (v dvierkach) |
|  | **Umývačka riadu**  -zabudovaná do skrine s rozmermi 450 x 850 x 600mm (ŠxVxH)  -otváranie - úchyt  -materiál - vnútorný: nerezová oceľ  -energetická trieda: A++  -spotreba el. energie (max.): 0,74 kWh  -spotreba vody (max.): 9 l  -úroveň hluku (max.): 47 dB  -farba: biela  -ovládanie tlačidlami  -počet programov v počte min. 3 (vrátane ECO program)  -max. teplota vstupnej vody: 70 °C  -Total Aqua Stop: ÁNO  -zásobník na príbor: ÁNO  -samočistiaci filter: ÁNO |
|  | |
| **IX. Otvorené police** na vsadenie do existujúceho tvaru | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail G**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Korpus**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm |
|  | |
| **X. Archívna skriňa** | |
|  | Podľa prílohy: **Pôdorys - detail H**  (dodržanie presných rozmerov z prílohy) |
| **Špecifikácia** prenábytok | **Vnútorné korpusy skrine**  -farba biela laminovaná MDF |
|  | **Vonkajší korpus skrine**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm |
|  | -otvárací klik systém |
|  | |
| **XI. Zásuvky s otočnými kolieskami** pod vyvýšené pódium | |
|  | Podľa prílohy **2.Podkrovie celok** |
| **Špecifikácia** prenábytok | **~~Vnútorné korpusy skrine~~**  ~~-farba biela laminovaná MDF~~ |
|  | **Vonkajší korpus**  **-**preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom |
|  | **Hrúbka: 9 - 35mm**  (podľa potreby k danému typu nábytku) |
|  | -korpus: min. 15mm  **-**kolieska: plastové s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch |
|  | **Rozmer**:  -šírka: 2800mm  -hĺbka: 900mm  -výška 500mm (400mm) |

### Osobitné požiadavky na plnenie:

* Ponuková cena v rátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania disponuje výťahom.
* Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
* Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
* Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.),
* **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list   
  a preberací protokol.