**Názov zákazky: Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou**

**Vysvetlenie č. 2**

Otázka:

Vo výkaze výmer SO 01 Chodníky a spevnené plochy sú položky :
45 - liata guma 11+35mm - 492 m2 - žiadame rozdeliť množstvo podľa druhu farebných odtienov. V legende na v.č.5 Koordinačný výkres sú dva odtiene, EARTH BLEND - žiadame určiť RAL, a odtieň beige - RAL 2001, beige má však RAL 1001. Žiadame upresniť RAL všetkých povrchov EPDM vo výkaze výmer aj so zakreslením v situácii.
46 - liata guma 11+90 mm - 522m2 - žiadame určiť RAL vrchnej vrstvy multifunkčného ihriska

Žiadame upresniť RAL všetkých povrchov EPDM vo výkaze výmer aj so zakreslením v situácii.
Je hrúbka vrchnej vrstvy EPDM 11mm správna? Štandardne sa robí 15mm.

**Odpoveď:**

**liata guma s rozlohou 492 m2 je rozdelená do 2 farebných odtieňov a to EARTH BLEND má výmeru 309 m2 a je to zmes viacerých farieb, preto nemá RAL ale označenie názvom. Odtieň BEIGE má výmeru 183 m2 a RAL je 1001. NA výkresoch sú jasne viditeľné. Odtieň liatej gumy na polyfunkčnom ihrisku s výmerou 522 m2 je RAL 6017. Vrstva je 35 +15 mm.**