**Ostatné požiadavky na dodávku a montáž okien**

**Obsah cenovej ponuky:**

* Zameranie
* Demontáž pôvodných okien a parapetov
* Naloženie, odvoz a likvidácia pôvodných okien a parapetov vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke
* Dodávka a dovoz nových okien, parapetov (exteriér - hliník, interiér – plast), biele
* Montáž nových okien a parapetov
* Murárske vysprávky vrátane maľby
* Naloženie, odvoz a likvidácie stavebnej sute vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke

**Požiadavky na montáž:**

* pliešky + pena bez kotvenie skrz rám
* zabezpečiť ochranu penovej izolácie páskou – exteriér paropriepustnou a interiér paronepriepustnou
* pri vysprávkach použiť APU lišty
* pri vysprávkach používať adekvátne náhrady – materiálovo aj farebne
* používanie krycích plachiet a kartónov
* zabezpečenie stavebného upratania

**Požiadavky na okná:**

* farba: biela
* tesnenie: minimálne 2x obvodové + 1x stredové