|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMER**  **Stavba: Chodník a cyklochodník na Veternej ulici** | | |  | | | | | | |  |
| **Objekt: Verejné osvetlenie** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| Č. | Kód položky |  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | | ekvivalent/výrobok |
| **HSV Práce a dodávky HSV** | | |  |  |  | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 110 | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 | m3 | 8,500 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| **1 Zemné práce** | | |  |  |  | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 96 | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t | m2 | 9,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 97 | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 9,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| **M Práce a dodávky M** | | |  |  |  | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| **21-M Elektromontáže** | | |  |  |  | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 19 | 002 | Zriadenie základu pre stožiar | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 31 | 004 | Revízna správa | ks | 2,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 32 | 007 | HZS | kpl | 1,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 6 | 210101432 | Trubka dvojplášťová KOPOFLEX | m | 208,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *7* | *3411316041* | *Trubka kopoflex pr.50* | *m* | *208,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 81 | 210201400 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného nástenného žiarivkového | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *82* | *3484301000* | *Programovataľné svietidlo LED 131,4W s konštantnou intenzitou svietenia s väčším podielom nepriamej zložky osvetlenia 5XA582411B08P* | *ks* | *5,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *84* | *3484301000z* | *Výbojka* | *ks* | *0,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 83 | 210201944 | Montáž svietidla zavesného do 10 kg | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 92 | 210201944D | Demontáž svietidla zavesného do 10 kg | ks | 6,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 85 | 210204011 | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12m | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *86* | *3160100900* | *Stožiar STK 76/100/3 oceľový žiarovozinkovaný ELV PRODUKT* | *ks* | *5,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *87* | *3160105200* | *Stožiar STK 76/80/3 oceľový žiarovozinkovaný ELV PRODUKT* | *ks* | *0,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *111* | *3160105200v* | *Stožiar STO* | *ks* | *0,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 93 | 210204011D | Demontáž osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m | ks | 6,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 88 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *89* | *3160306900* | *Výložník V1T-10-76-15 stup.* | *ks* | *5,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *117* | *3160306900v* | *Výložník V1T-15-76-15 stup.* | *ks* | *0,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 91 | 210204201M | Elektrovýzbroj stožiara EKM2072 1xE27 10A | ks | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 90 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 112 | 210204202 | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy | ks | 1,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 113 | 210204202M | Elektrovýstroj stožiara EKM 2xE27 2x10A | ks | 1,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 77 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 217,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *78* | *3544223850* | *Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm* | *kg* | *217,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 29 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *30* | *3544224150* | *Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie FeZn 30x4* | *kg* | *5,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *23* | *3544219850* | *Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1* | *ks* | *5,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 22 | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 73 | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *74* | *3544221050* | *Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01* | *ks* | *20,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 27 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *28* | *3544221300* | *Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A* | *ks* | *10,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 15 | 210800146 | Kábel uložený 3Cx1,5 | m | 50,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 114 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 9,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *115* | *3410350086* | *CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *9,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 63 | 210800160 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10 | m | 226,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| *16* | *3410350085* | *CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *50,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| *64* | *3410350099* | *CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *226,000* |  | *0,000* | *0,000* |  | *0,000* |  |
| 67 | 777 | Demontáž základov | ks | 6,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 80 | A11 | Pretlak | m | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000 0,000 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 460200143 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 66,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 98 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 128,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 60 | 460490012 | folia | m | 208,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| *61* | *2830002000* | *Fólia červená v m* | *m* | *208,000* |  | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
| 95 | 460560143 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 66,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 99 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 128,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 107 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 44,800 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 104 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 26,400 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 105 | 578141111 | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 40 mm | m2 | 26,400 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 106 | 578901114 | Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2 | m2 | 26,400 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 100 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 132,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 101 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t | m3 | 8,500 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 102 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 21,250 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Ekvivalent/výrobok |
| 103 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 127,50 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 104 |  | Uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | 21,250 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 105 |  | Zákonný poplatok obci za uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku NEPODLIEHA ZDANENIU | t | 21,250 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 116 | HZS000212 | pripojenie zástavky | hod | 6,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 108 | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | **VRN** | **Vedľajšie rozpočtové náklady** |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **VRN03** | **Geodetické práce** |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 109 | 000300012 | Porealizačné geodetické zameranie | eur | 1,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | **Celkom** |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |