Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová Ľ./048/4325572 15.10.2018

Vec

**Žiadosť o vysvetlenie k zákazke - „Rekonštrukcie ciest III. triedy BBSK - Cesta III/2655 Lučenec-Boľkovce, intravilán, III/2480 Janova Lehota, III/2482 Janova Lehota - vybraté úseky” - odpoveď**

Na základe žiadosti o vysvetlenie jedného zo záujemcov doručenej dňa 12.10.2018, poskytujeme všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1**

V Prílohe č.1.1 – Výkaz výmer, k časti II/2655 Lučenec – Boľkovce úsek v meste Lučenec, je uvedená požiadavka na dodanie a pokládku asfaltovej zmesi AC 11 O v hrúbke 35 mm. V zmysle TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, kapitola 4 Použitie vo vozovke, Tabuľka č.5 Hrúbky vrstiev z AC, je uvedená hrúbka pre obrusnú vrstvu AC 11 O v rozpätí od 35 mm až do 50 mm. Keďže sa jedná o najnižšiu možnú hodnotu hrúbky pre obrusnú vrstvu AC 11 O, neprehodnotí obstarávateľ túto požiadavku a nezmení ju na vhodnejšiu hodnotu hrúbku aspoň 40 mm?

**Odpoveď č.1**

Dobrý deň, objednávateľ trvá na podmienkach uvedených v podkladoch, hrúbka navrhnutej asfaltovej vrstvy 35 mm je v zmysle platných TKP.

S úctou

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa