**Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave**

Zn. č. 30601-WYP

38184/2021

**Vysvetlenie č. 1**

Otázky:

Žiadame o doplnenie farebnosti EPDM pod valčekovou šmykľavkou v zóne C. (SO 4 , pol. č. 10 M+D Bezpečný polyuretánový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m, v danej farebnosti).

Odpoveď:

kombinácia hnedá 80% + béžová 20% (ako mame na trampolínovom ihrisku v zóne A neďaleko).