C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\1623_TT Žellova_situácia.dwg,605_VO,24. 11. 2016 13:44:22,Peter,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\1623_TT Žellova_situácia.dwg,605_VO,24. 11. 2016 13:44:53,Peter,Canon iPF680,A4-2,1:1,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\SO 605 Preložka verejného osvetlenia\SO 605_0_Rozpisky.dwg,Model,24. 11. 2016 14:10:25,Peter,DWG To PDF.pc3,ISO expand A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1.02851,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\SO 603 Napájacie vedenie\SO 603_0_Rozpisky.dwg,Model,24. 11. 2016 14:10:35,Peter,Canon IR2020i,A4,1:1.00189,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\SO 604 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia\SO 604_0_Rozpisky.dwg,Model,24. 11. 2016 14:13:47,Peter,DWG To PDF.pc3,ISO expand A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1.0111,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\SO 605 Preložka verejného osvetlenia\SO 605_0_Rozpisky.dwg,Model,24. 11. 2016 14:19:27,Peter,Canon IR2020i,A4,1:1.00189,
C:\DWG\Zak 2016\1623_TT Žellova\SO 605 Preložka verejného osvetlenia\SO 605_0_Rozpisky.dwg,Model,24. 11. 2016 14:19:43,Peter,DWG To PDF.pc3,ISO expand A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1.02427,
