**Príloha č.2 Technická špecifikácia k zákazke „ Oprava asfaltového chodníka a prístupovej cesty v Krematóriu“**

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu asfaltových vrstiev na prístupovom chodníku, prístupovej ceste k suterénu krematória, prístupovej ceste k obradnej miestnosti a prístupovej rampy je nutné tento stav urgentne riešiť.

Práce pozostávajú vo vyfrézovaní asfaltových a na niektorých úsekoch aj betónových podkladov, s ručným dosekaním okrajov, mechanickom vyčistení opravovaných plôch, vyrovnaní povrchu asfaltovým betónom hr. 30 mm, penetrácia s asfaltovým spojovacím postrekom a nanesením obrusnej vrstvy z asfaltového betónu AC v š. 3,00 m z modifikovaného asfaltu tr. II po zhutnení hr. 40 mm. Súčasťou prác sú aj výškové úpravy vpustí a šácht, lokálne vybúranie obrubníkov, tesnenie škár a prasklín zálievkou a práce s tým spojené viď výkaz výmer.

Celková oprava je rozdelená do jednotlivých úsekov:

1.úsek od hranice oplotenia krematória po suterén vrátane prístupového chodníka

2. úsek od odbočky prístupovej cesty k obradnej miestnosti krematória

3. úsek spojovacia rampa medzi prízemím a suterénom a 3 m pás od rampy ku vstupu do suterénu.

Práce budú realizované za plnej prevádzky krematória a preto musia byť organizované tak, aby umožňovali voľný prejazd prevádzkových vozidiel a funkčnosť krematória.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Hurta