ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

### (ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU)

REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY:

**Obstaranie úžitkových vozidiel s príslušenstvom na údržbu cestných komunikácií formou leasingu – 6 ks**

Za verejného obstarávateľa Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.:

 ...........................................

 Ing. Martin Kolesár - konateľ

# **Obsah súťažných podkladov**

[**Obsah súťažných podkladov 2**](#_Toc78209616)

[**Časť A. Pokyny pre záujemcov 3**](#_Toc78209617)

[**1. Identifikácia verejného obstarávateľa 3**](#_Toc78209618)

[**1.1. Základné informácie 3**](#_Toc78209619)

[**2. Identifikácia verejného obstarávania 3**](#_Toc78209620)

[**3. Rozdelenie predmetu zákazky 4**](#_Toc78209621)

[**4. Variantné riešenie 4**](#_Toc78209622)

[**5. Miesto dodania predmetu zákazky 4**](#_Toc78209623)

[**6. Zmluvný vzťah a jeho trvanie 4**](#_Toc78209624)

[**7. Financovanie predmetu zákazky 4**](#_Toc78209625)

[**8. Lehota viazanosti ponúk 5**](#_Toc78209626)

[**9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 5**](#_Toc78209627)

[**10. Vysvetlenie zadávacej dokumentácie 6**](#_Toc78209628)

[**11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 6**](#_Toc78209629)

[**12. Jazyk ponuky 6**](#_Toc78209630)

[**13. Mena a ceny uvádzané v ponuke 6**](#_Toc78209631)

[**14. Zábezpeka 6**](#_Toc78209632)

[**15. Vyhotovenie a obsah ponuky 6**](#_Toc78209633)

[**16. Predloženie ponuky 8**](#_Toc78209634)

[**17. Lehota na predkladanie ponúk 9**](#_Toc78209635)

[**18. Otváranie ponúk 9**](#_Toc78209636)

[**19. Dôvernosť verejného obstarávania 9**](#_Toc78209637)

[**20. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk 9**](#_Toc78209638)

[**21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9**](#_Toc78209639)

[**22. Uzavretie zmluvy 10**](#_Toc78209640)

[**Časť B. Podmienky účasti 11**](#_Toc78209641)

[**1. Osobné postavenie 11**](#_Toc78209642)

[**2. Finančné a ekonomické postavenie 11**](#_Toc78209643)

[**3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 11**](#_Toc78209644)

[**Časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 13**](#_Toc78209645)

[**1. Kritérium na hodnotenie ponúk 13**](#_Toc78209646)

[**2. Spôsob hodnotenia ponúk 13**](#_Toc78209647)

[**Časť D. Opis predmetu zákazky 14**](#_Toc78209648)

[**1. 1. ČASŤ 15**](#_Toc78209649)

[**2. 2. ČASŤ 19**](#_Toc78209650)

**Zoznam príloh:**

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 1. časť

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 2. časť

Príloha č. 4 – Vyhlásenie k participácii na vypracovaní ponuky inou osobou (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 5 – Technická špecifikácia 1. časť

Príloha č. 6 – Technická špecifikácia 2. časť

Príloha č. 7 – Plnomocenstvo pre skupinu dodávateľov

Príloha č. 8 – Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Príloha č. 9 – Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

# **Časť A. Pokyny pre záujemcov**

## **Identifikácia verejného obstarávateľa**

## Základné informácie

**Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.**

so sídlom Pionierska 24, Prešov 080 05, Slovenská republika

IČO: 31719473

DIČ: 2020523890

IČ DPH: SK2020523890

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2738/P

konajúci konateľom Ing. Martin Kolesár

e-mail: konatel@spravaciestpresov.sk

tel. č.: +421 944 458 786

(ďalej iba „verejný obstarávateľ“)

Kontaktná osoba: JUDr. Ján Luterán

Tel: +421 948 090 144

E-mail: luteran@napoc.sk

Web zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13631/summary

## **Identifikácia verejného obstarávania**

* 1. Názov zákazky: **„****Obstaranie** **úžitkových vozidiel s príslušenstvom na údržbu cestných komunikácií formou leasingu – 6 ks“**
	2. Predmet zákazky:

1. časť obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom – 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu. **Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. týchto súťažných podkladov.**

2. časť obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom – 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu. **Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. týchto súťažných podkladov.**

* 1. Kódy podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):

**34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest**

34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest

34144700-5 - Úžitkové vozidlá

34921000-9 - Zariadenia na údržbu ciest

* 1. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): **455 400,13 EUR bez DPH**

## **Rozdelenie predmetu zákazky**

* 1. Táto zákazka je rozdelená na dve časti.

Odôvodnenie rozdelenia: Verejný obstarávateľ zvážil pri rozdelení zákazky technické a hospodárske hľadisko, a najmä povahu jednotlivých obstarávaných úžitkových vozidiel.

**Prvá časť:**

 **Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom**

* 1 bager
* 2 šmykom riadené nakladače

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): **193 483,60 EUR bez DPH**

**Druhá časť:**

 **Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom**

* 2 sypače
* 1 valník

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): **261 916,53 EUR bez DPH**

## **Variantné riešenie**

1. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
2. Ak bude súčasťou ponuky variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

## **Miesto dodania predmetu zákazky**

* 1. Sídlo verejného obstarávateľa: Pionierska 24, 080 05 Prešov

## **Zmluvný vzťah a jeho trvanie**

* 1. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku tohto verejného obstarávania kúpnu/leasingovú zmluvu s  úspešným uchádzačom.
	2. Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 120 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
	3. Minimálne požiadavky na zmluvné podmienky musia byť v súlade s požiadavkami na predmet zákazky, na financovanie formou finančného leasingu v trvaní 120 mesiacov v pravidelných mesačných splátkach. Splátkový kalendár bude súčasťou leasingovej zmluvy. Zároveň v zmluvných podmienkach by mal uchádzať definovať servisné stredisko pre dané motorové vozidlá do vzdialenosti max. 100 km od sídla verejného obstarávateľa, vzhľadom na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na servis.
	4. Uchádzač sa v zmluve zaviaže poskytovať servis bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia nároku verejného obstarávateľa.
	5. Uchádzač v zmluve musí zadefinovať podmienky financovania a odkúpenia predmetu financovania do vlastníctva verejného obstarávateľa.
	6. Uchádzač v zmluve zadefinuje možnosti odstúpenia od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa v prípade omeškania uchádzača s dodaním tovaru riadne a včas v zmysle súťažných podkladov.
	7. Zmluva sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **Financovanie predmetu zákazky**

1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou finančného leasingu.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zákazky preddavky, zálohové platby.

## **Lehota viazanosti ponúk**

1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 12 mesiacov stanovenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo do momentu uzavretia zmluvy v tomto verejnom obstarávaní podľa toho, čo nastane skôr.

## **Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami**

* 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa uskutočňuje
	v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine, prevádzkovaného na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
	2. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému Josephine na stránke https://josephine.proebiz.com/ pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Spôsob registrácie je uvedený v knižnici manuálov a odkazov (ikona vpravo hore, vľavo od štátnej vlajky/jazyka používaného v systéme).
	3. [Skrátený návod registrácie](https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf) Vás rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre lepší prehľad tu nájdete tiež opis základných obrazoviek systému
	4. Na bezproblémové používanie systému Josephine je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
* Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
* Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
* Google Chrome alebo
* Microsoft Edge.
	1. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
	2. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.
	3. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému Josephine) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
	4. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme Josephine v súlade s funkcionalitou systému.

## **Vysvetlenie zadávacej dokumentácie**

* 1. V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie výlučne prostredníctvom systému Josephine na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/>.
	2. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr však šesť (6) pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada dostatočne včas.

## **Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky**

* 1. Obhliadka sa v prípade tejto zákazky nevyžaduje.

## **Jazyk ponuky**

* 1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku používanom na území Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
	2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

## **Mena a ceny uvádzané v ponuke**

* 1. Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke musí byť vyjadrená v mene euro.
	2. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky a taktiež aj primeraný zisk uchádzača.
	3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“). Skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
	4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, zmluvná cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH, preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi zohľadniť túto skutočnosť pri svojom návrhu na plnenie kritérií. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, zmluvná cena bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

## **Zábezpeka**

* 1. Zábezpeka ponuky sa v prípade tejto zákazky nevyžaduje.

## **Vyhotovenie a obsah ponuky**

* 1. Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
	2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
		1. V systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
		2. Nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
		3. Vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
		4. Počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
	3. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
	4. **Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať** elektronicky podpísané alebo naskenované vo formáte PDF podpísané všetky doklady, dokumenty a informácie požadované verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch vrátane ich príloh, ktorými sú nasledovné doklady, dokumenty a informácie:
		1. **Obsah ponuky** **uchádzača**, ktorý verejný obstarávateľ odporúča s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa doklad alebo dokument nachádza a to z dôvodu prehľadnosti ponuky a prípadnej flexibilnej komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom.
		2. **Identifikačné údaje uchádzača** podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.
		3. Uchádzačom ocenený, kompletne vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný **Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk** podľa prílohy č. 2/prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.
		4. **Vyhlásenie k participácii na vypracovaní ponuky inou osobou** podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov (ak je to relevantné).
		5. V prípade skupiny dodávateľov, ak za skupinu dodávateľov koná skupinou poverená osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, aj **udelené plnomocenstvo** pre túto osobu, resp. osoby, ktoré budú oprávnené prijímať pokyny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov podľa prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov a **Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov** podľa prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov.
		6. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie **podmienok účasti**. Podmienkyúčasti a doklady potrebné na ich preukázanie sú uvedené v časti B. Podmienky účasti týchto SP.
		7. V prípade uplatnenia **formulára JED** – uchádzač, ktorý na preukázanie podmienok účasti využíva kapacity iných osôb (podľa § 33 ods. 2 ZVO alebo podľa § 34 ods. 3 ZVO) musí zabezpečiť a predložiť JED za seba, ako aj za každý zo subjektov, ktorého kapacity využíva; Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov a chce preukazovať splnenie podmienok účasti formulárom JED, verejný obstarávateľ odporúča aby formulár JED predložil každý člen skupiny.
		8. **Vlastný návrh plnenia uchádzača**, ktorý bude obsahovať doklad vydaný výrobcom, resp. zástupcom výrobcu podvozku a nadstavieb potvrdzujúci parametre a technické údaje ponúkanej značky a typu v rozsahu uvedenom v časti D. Opis predmetu zákazky. Uchádzač tiež predloží:
* potvrdenieo autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom;
* autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ;
* rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).
	+ 1. **Vyhlásenie uchádzača** podľa prílohy č. 9 týchto súťažných podkladov.
		2. **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov** podľa prílohy č. 10 týchto súťažných podkladov.
		3. **Vlastný návrh zmluvy uchádzača,** ktorá bude spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

## **Predloženie ponuky**

* 1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom informačného systému Josephine na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/> v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku v papierovej podobe, nebude táto ponuka zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
	2. V predloženej ponuke prostredníctvom systému Josephine musia byť pripojené požadované naskenované doklady tvoriace ponuku ako sken prvopisov (originálov) alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejný obstarávateľ odporúča zachovať štruktúru a číslovanie (odporúčaný formát je PDF) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch.
	3. V prípade, že sú doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača, vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
	4. Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
	5. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
	6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

## **Lehota na predkladanie ponúk**

* 1. Ponuky musia byť doručené elektronicky do **31.08.2021, do 10:00 hod.**

## **Otváranie ponúk**

* 1. Otváranie ponúksa uskutoční dňa 31.08.2021, o 10:30 hod. na adrese sídla obstarávateľa v zmysle bodu 1.1., a to online prostredníctvom portálu informačného systému Josephine na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/>.
	2. Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

## **Dôvernosť verejného obstarávania**

* 1. Uchádzač v ponuke označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Podľa zákona o verejnom obstarávaní môžu byť dôvernými informáciami výhradne: obchodné tajomstvo, technické riešenia, a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
	2. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
	3. Verejný obstarávateľ zabezpečí , aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní a prípade uskutočnenia prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní.

## **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk**

* 1. Verejný obstarávateľ súladne s § 66 ods. 7 druhou vetou ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
	2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a ak na základe hodnotenia dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

## **Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk**

* 1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

## **Uzavretie zmluvy**

* 1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá do desiatich (10) pracovných dní odo dňa kedy bude na jej uzavretie vyzvaný verejným obstarávateľom.
	2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač k zmluve (najneskôr v čase jej uzavretia) uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.
	3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len “RPVS”) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
	4. Verejný obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia zmluvných vzťahov uzatváraných na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky požaduje, aby v prípade úspešnosti skupiny dodávateľov, najneskôr pred podpisom zmluvy táto skupina uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu o združení podľa ustanovení § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo inú obdobnú zmluvu s minimálnymi obsahovými náležitosťami uvedenými nižšie.
	5. Zmluva o združení musí byť písomná, a musí obsahovať minimálne:

###### splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny dodávateľov na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o združení;

###### opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú podieľať na plnení predmetu zákazky;

###### ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky združenia voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

# **Časť B. Podmienky účasti**

## **Osobné postavenie**

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ZVO.

* 1. Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

* 1. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
	2. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
	3. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
	4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Upozornenie: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

## **Finančné a ekonomické postavenie**

Nepožaduje sa

## **Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť**

* 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ZVO týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v tejto časti súťažných podkladov nasledovnými dokladmi:

**Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO** uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí zoznamom dodávok tovaru preukázať, že za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom súhrnná hodnota takýchto zákaziek bola minimálne:

* **190 000,00** EUR bez DPH pre 1. časť zákazky
* **260 000,00** EUR bez DPH pre 2. časť zákazky

Všetky požadované skúsenosti možno preukázať aj jednou referenčnou zákazkou.

Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať minimálne:

a) názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania;

b) názov a stručný opis predmetu plnenia, vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti;

c) zmluvnú cenu v EUR bez DPH (na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2021 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska);

d) obdobie poskytovania plnenia;

e) meno, funkcia a kontaktné údaje zodpovednej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.

Ak uchádzač uvádza v rámci zoznamu dodaných tovarov referenčný projekt, ktorého obdobie poskytovania plnenia predchádza dobe predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v zozname dodaných tovarov uvedie aj pomernú časť zmluvnej ceny v EUR bez DPH, zodpovedajúcu dobe predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Ak uchádzač uvádza v rámci zoznamu dodaných tovarov referenčný projekt, ktorý realizoval ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodaných tovarov uvedie výlučne pomernú časť zmluvnej ceny v EUR bez DPH, zodpovedajúcu dodávke tovaru výlučne ním samotným.

* 1. Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
	2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

**Časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

## **Kritérium na hodnotenie ponúk**

* 1. Stanoveným kritériom na hodnotenie ponúk je v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO **najnižšia celková cena** predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená vEUR s DPH.
	2. Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk – Kalkulácia ceny, tvorí Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 SP.
	3. V prípade, ak viacerí uchádzači predložia ponuku s rovnakou najnižšou cenou, verejný obstarávateľ určí uchádzača na prvom mieste podľa pomocného kritéria, ktorým je **kratšia dodacia lehota** (v celých dňoch). Dĺžka dodacej lehoty musí byť rovná alebo kratšia ako 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dĺžku dodacej lehoty uvedie uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2). V prípade, že uchádzač uvedie dodaciu lehotu s desatinným miestom (napr. 30,5 dňa), verejný obstarávateľ zaokrúhli túto hodnotu v súlade s matematickými pravidlami na celé číslo (v danom príklade 31 dní) a až tak vyhodnotí ponuku uchádzača.

## **Spôsob hodnotenia ponúk**

* 1. Komisia vykoná otváranie ponúk podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Postup vyhodnotenia ponúk bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní.
	2. Navrhovaná cena uvedená v Návrhu plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

# **Časť D. Opis predmetu zákazky**

**1. ČASŤ**

Predmetom prvej časti zákazky je obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom – 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu s nasledovnými parametrami:

## **Úžitkové vozidlo - bager**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Funkcia |
| Kolesový nakladač |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| maximálny výkon motora | kW | 80 | 85 |   |
| maximálny krútiaci moment motora | Nm | 450 |   |   |
| motor spĺňajúci emisnú normu | stupeň | Tier IV Final |   |   |
| objem nádržky na kvapalinu AdBlue | l | 13 |   |   |
| objem motora | l | 3,2 | 3,6 |   |
| prepravná rýchlosť | km/hod. | 35 | 40 |   |
| rozmer predných pneumatík | palec |   |   | 20 |
| rozmer zadných pneumatík | palec |   |   | 30 |
| hydraulický systém s uzatvoreným stredom a piestovým čerpadlom | l/min. | 163 |   |   |
| výkyv prednej nápravy | ° | 22 |   |   |
| prevádzková hmotnosť stroja | kg | 8 800 | 9 450 |   |
| objem palivovej nádrže | l | 130 | 150 |   |
| pracovné svetlomety predné | ks | 4 |   |   |
| pracovné svetlomety zadné | ks | 4 |   |   |
| pracovné svetlomety bočné | ks | 2 |   |   |
| výška čapu prednej lopaty | mm | 3 455 |   |   |
| nosnosť v prednej lopate 6 v 1 | kg | 4 600 |   |   |
| maximálna hĺbka výkopu zadným ramenom | mm | 5 400 | 5 990 |   |
| maximálna výklopná výška zadnej lopaty | mm | 4 460 | 4 650 |   |
| maximálna rypná sila zadnej lopaty | kN | 45 | 50 |   |
| maximálna rypná sila vysunutého zadného ramena | kN | 22 | 30 |   |
| Celková šírka s lopatou | mm | 2 350 | 2 450 |   |
| Celková výška | mm |   | 3 950 |   |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |   |   |   |   |   |   |
|  | Motor | dieselový s turbodúchadlom, vstrekovaním Common Rail |   |
|  | Motor | systém redukcie emisií bez použitia časticového filtra (DPF) |   |
|  | Prevodovka | automatické radenie prevodových stupňov, 4 rýchlosti dopredu a 4 rýchlosti dozadu |   |   |   |   |   |   |
|  | Prevodovka | elektrické prepínanie zmeny smeru jazdy, pákou pod volantom |   |
|  | Pohon | na obidve nápravy s možnosťou voľby 2/4 WD |   |
|  | Predná náprava | riadená, výkyvná |   |
|  | Zadná náprava | so 100 % uzávierkou diferenciálu s elektro-hydraulickým ovládaním |   |   |   |   |   |   |
|  | Blatníky kolies | na prednej a zadnej náprave |   |
|  | Predný nakladací výložník | s kinematikou s paralelným zdvihom, funkciou návratu do nakladacej polohy a plávajúcou polohou |   |   |   |   |   |   |
|  | Predný nakladací výložník | s funkciou tlmenia výkyvu počas jazdy, s automatickým zapínaním a vypínaním |   |   |   |   |   |   |
|  | Čelná nakladacia lopata | viacúčelová, otvárateľná, so zubami a paletizačnými vidlami (6 v 1) s objemom min. 1,15 m3 |   |   |   |   |   |   |
|  | Zadné podkopové zariadenie | stranovo-prestaviteľné, s teleskopicky výsuvnou násadou, s joystickovým ovládaním |   |   |   |   |   |   |
|  | Zadné podkopové zariadenie | zaistené proti pohybu v prepravnej polohe, s elektro-hydraulickým ovládaním zaistenia vypínačom v kabíne stroja |   |   |   |   |   |   |
|  | Sedačka vodiča | komfortná, vzduchom odpružená |   |   |   |   |   |   |
|  | Stabilizačné podpery | s hydraulickými poistnými ventilmi a vymedzovaním vôle v pozdĺžnom aj priečnom smere |   |   |   |   |   |   |
|  | Sklá kabíny | ploché |   |   |   |   |   |   |
| Predmetom dodávky musí byť aj:• čelná lopata 400 mm • čelná lopata 600 mm • čelná lopata 900 mm • svahovacia lopata, hydraulické naklápanie 1500 mm |  |  |  |

**2. Úžitkové vozidlo – šmykom riadené nakladače 2x**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Jed­not­ka | Mi­ni­mum | Ma­xi­mum | Pres­ne |
| Maximálny výkon motora | kW | 44 | 48 |  |
| Motor spĺňajúci emisnú normu | stupeň | Tier IV Final |  |  |
| Objem motora | l |  | 2,3 |  |
| Prepravná rýchlosť | km/hod. | 18 | 20 |  |
| Rozmer pneumatík | palec |  |  | 12x16,5 |
| Hydraulický systém s vysokým výkonom | l/min. | 75 |  |  |
| Prevádzková hmotnosť stroja | kg | 2950 | 3000 |  |
| Objem palivovej nádrže | l | 70 |  |  |
| Výška čapu lopaty | mm | 3040 | 3200 |  |
| Menovitá nosnosť v lopate (bez prídavných závaží) | kg | 830 | 860 |  |
| Maximálna trhacia sila lopaty | kN | 24 |  |  |
| Celková šírka s lopatou | mm | 1610 | 1680 |  |
| Celková výška | mm |  | 1980 |  |
| Celková dĺžka s lopatou | mm |  | 3350 |  |
| Rázvor osí kolies | mm | 1110 | 1180 |  |
|  |  |  |  |  |

**Základná výbava**vertikálna geometria ramenamechanický rýchloupínač lopáthydrostatický náhon 4WDkotúčová parkovacia brzda 3-sekciový rozvádzač hydraulikyproporcionálne ovládanie hydrauliky pre náhon prídavných zariadeníochranná konštrukcia ROPS / FOPSdopredu výklopná kabínaVerzia Pilot Control (ovládanie joystickom + 2 rýchlosti pojazdu)Mechanicky odpružená sedačkaVýbava pre premávku na verejných komunikáciáchUzavretá kabína s kúrením RádioOdpojovač batérieDokumentácia |
|  |
|  |

**Predmetom dodávky ku šmykom riadeným nakladačom musí byť aj:**

Paletizačné vidly pre šmykom riadený nakladač v počte 1ks pre každý jeden šmykom riadený nakladač

## **Osobitné požiadavky na plnenie k 1. časti**

|  |
| --- |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia  |
| Vrátane sprevádzkovania na objednávateľom určenom mieste plnenia  |
| Vrátane zaškolenia osôb určených objednávateľom  |
| Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:  |
| - vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).  |
| - potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.  |
| -autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ  |
| - rozhodnutie o uznaní typového schválenia (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).  |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov).  |
| Financovanie na leasing |

**2. ČASŤ**

Predmetom prvej časti zákazky je obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom – 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu s nasledovnými parametrami:

**1. Úžitkové vozidlo valník – 1x**

**Predmet dodania**

Nové úžitkové vozidlo do 3.5t s nadstavbou valník, dvojkabína (7 miest na sedenie)

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:**

výkon motora: minimálne 120 kW

palivo: diesel

prevodovka: min. 6 stupňová, mechanická

3 – dverové

7 – miestne

farba: biela

**Požadovaná výbava podvozku a kabíny:**

7 miest na sedenie vrátane vodiča

pohon: 4x2

Airbag vodiča

ESP

ABS s brzdovým asistentom

Centrálne uzamykanie z kabíny

Posilňovač riadenia

Automatické osvetlenie kabíny

Sedadlo vodiča nastaviteľné v piatich smeroch

Dvojsedačka spolujazdca s trojbodovým bezpečnostným pásom

Štvorsedačka v 2. rade

Elektricky ovládané, vyhrievané spätné zrkadlá

Elektrické ovládanie predných okien

Centrálne uzamykanie

Zásuvka 12 V v palubnej doske

Palubný počítač

Odkladacia schránka pod sedadlom vodiča + spolujazdca

Pozdĺžne nastaviteľný volant

Predpríprava na autorádio

Predné zásterky

Digitálny tachograf

Zosilnené predné a zadné pneumatiky

Ochranná plocha medzi kabínou a valníkom

Manuálna klimatizácia

Rádio AM/FM s ovládaním na volante

Zosilnené zadné pruženie dvojlamelové

ťažné zariadenie - guľa

**Požadované parametre nadstavby:**

pevná ložná plocha

minimálna nosnosť: 1200 kg

minimálna výška bočníc: 400 mm

Hliníkové bočnice, výklopné a demontovateľné

**2. Úžitkové vozidlo sypač – 2x**

**1. verzia zosilnená hydraulika**

|  |
| --- |
| Funkcia  |
| Špeciálne vozidlo využívané ako malý nosič výmenných nadstavieb - údržba chodníkov, ciest a verejných priestranstiev  |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum  | Maximum  | Presne  |
| Malý nosič výmenných nadstavieb  | ks  |   |   |   |
| výkon motora  | kw  | 100  |   |  |
| celková max. hmotnosť  | kg  | 5000  | 6000  |  |
| prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu  | kg  | 3000  |   |  |
| zdvihový objem motora  | cm3  | 2800  | 3000  |  |
| emisná norma  | norma  | EURO 6  |   |   |
| počet náprav  | KS  |   | 2  |  |
| palivová nádrž  | l  | 90  | 100  |  |
| objem nádrže AdBlue  | l  | 14  | 25  |  |
| dĺžka vozidla  | mm  |   | 5000  |   |
| šírka vozidla  | mm  |   | 1750  |   |
| výška vozidla  | mm  | 2000  | 2300  |   |
| maximálna rýchlosť  | km/h  |   |   |  |
| výstražné majáky  | ks  |   |   |  |
| rázvor  | mm  | 2900  | 3000  |   |
| Technické vlastnosti  | Hodnota / charakteristika  |
| podvozok  | nový, rok výroby 2021  |
| Kabína vodiča  | Ergonomická, hydraulicky sklopná pre ľahký prístup k motoru (servis/údržba) - splnenie bezpečnostnej normy s certifikátom DEKRA- čelné sklo s integrovaným ochranným filtrom  |
| Kabína vodiča  | S kúrením a vetraním- s prednou rýchlo-upínacou doskou s integrovaným zdvíhacím zariadením SW 500 alebo ekvivalent  |
| Kabína vodiča  | So strešnou rampou a nadstavbovými svetlometmi (nutné pre prevádzku s prednými nadstavbami, ktoré zakrývajú hlavné svetlomety)  |
| Kabína vodiča  | Vnútorné spätné zrkadlo + dve spätné zrkadlá po oboch stranách  |
| Kabína vodiča  | Klimatizácia  |
| Motor - vstrekovanie  | Common Rail, turbo diesel  |
| Riadenie  | Hydraulické s posilňovačom  |
| Podvozok  | Modulárny ľahký oceľový rám z C profilov  |
| Podvozok  | Sklápacím modulom pre trojstranný sklápač  |
| Podvozok  | Priečniky pre montáž výmenných nadstavieb  |
| Podvozok  | Výbava pre trojstranný sklápač vrátane korby  |
| Podvozok  | Zvýšená nosnosť  |
| Náprava / pruženie vpredu  | Nezávisle zavesené s teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami  |
| Náprava / pruženie vzadu  | S teleskopickými tlmičmi nárazov a listovími pružinami  |
| Náprava / pruženie  | Zvýšená nosnosť  |
| Prevodovka / pohon  | 4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný)- tempomat- min. 10 rýchlostných stupňov vpred / 2 vzad- plazivý chod  |
| Brzdy  | Kotúčové s vnútorným chladením- 4-kanálový systém ABS  |
| Brzdy  | Elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obloženia  |
| Brzdy  | Samočinné nastavenie bŕzd- kontrolka signalizácie poruchy brzdového systému a stavu brzdovej kvapaliny  |
| Pneumatiky  | Vhodné pre letnú aj zimnú prevádzku  |
| Pneumatiky  | Pre zvýšenú nosnosť podvozku  |
| Hydraulika  | Komunálna hydraulika pre pohon nadstavieb (sypač, radlica, zametač) nastaviteľná s otočným regulátorom- 2 okruhová vysokotlaková, max. pracovný tlak 200 bar, Automatická LS regulácia,  |
| Hydraulika  | 2 hydraulické okruhy (predný a zadný) každý samostatne o min. výkonu 50 lit/min, nastaviteľný s otočným regulátorom. max. pracovný tlak 200 bar  |
| Hydraulika  | Hydraulický systém :- Nádrž na hyd. olej o min. objeme 65 lit- Hyd. čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora  |
| Požadovaná výbava  | Odpojovač batérie, dvojstupňový zdvihák, kolesový kľúč, varovné pruhy, lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, reflexná vesta, káblová priechodka  |
| Farba podvozku  | RAL 9005 (čierna)  |
| Farba kabíny  | RAL 2011 (oranžová)  |
| Ďalšia výbava  | Výbava podľa legislatívy pre cestnú prevádzku (min. výstražný trojuholník, lekárnička)  |

Položka č.1: Malý nosič výmenných nadstavieb

|  |  |
| --- | --- |
|  | Funkcia  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posypová nadstavba na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev  |  |  |  |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum  | Maximum  | Presne  |
| Posypová nadstavba kompatibilná s nosičom  | ks  |   |   |  |

Položka č.2: Posypová nadstavba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objem nadstavby  | cm3  | 1400  | 1500  |  |
| hmotnosť nadstavby  | kg  | 300  | 400  |  |
| dĺžka nadstavby  | mm  | 2500  | 2900  |  |
| šírka nadstavby  | mm  | 1500  | 1600  |  |
| výška nadstavby  | mm  | 1100  | 1200  |   |
| odstavné nohy k posypovej nadstavbe  | ks  |   |   | 4 |
| Technické vlastnosti  | Hodnota / charakteristika  |
| nadstavba  | poháňaná hydraulikou od nosiča  |
| Nadstavba  | vybavená odklopnou strechou a ochranným sitom zásobníka prepojenie s nosičom bez-odkvapovými rýchlo spojkami, ovládanie šírky a dávky posypu riadiacim panelom v kabíne vodiča  |
| Nadstavba  | Vynášanie materiálu špirálovým dopravníkom vybavená rozmetacím tanierom s nerezovej ocele, osvetlenie rozmetadla, nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom – metalizované  |
| Nadstavba  | Farebné prevedenie RAL 2011 (oranžová)  |
| Nadstavba – výmena  | odstavné nohy – sada 4 ks  |

Položka č.3: Čelná snehová radlica

|  |
| --- |
| Funkcia  |
| Predná plochá variabilná snehová radlica slúži na odpratávanie snehu - údržbu verejných komunikácií, chodníkov a námestí a verejných priestranstiev  |
| **Technické vlastnosti**  | **Jednotka**  | **Minimum**  | **Maximum**  | **Presná hodnota**  |
| **Nadstavba - Čelná snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1 - NOVÁ**  | ks  |   |   |  |
| Celková dĺžka  | mm  | 600  | 650  |  |
| Celková šírka  | mm  | 2000  | 2200  |  |
| Pracovná šírka pri natočení 30°  | mm  | 1 800  |  2000  |  |
| Celková výška  | mm  | 600  | 650  |   |
| Hmotnosť  | kg  | 160  | 180  |  |
| Uhol natočenia  | ° stupne  | 30  | 35  |  |
| Tlak hydraulickej sústavy  | bar  | 120  | 160  |  |
| **Technické vlastnosti**  | **Hodnota / charakteristika**  |
| **Nadstavba - Čelná snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1/N2 - NOVÁ**  | **áno**  |
| Kompatibilný s nosičom  | áno  |
| Hydraulický pohon od nosiča  | áno  |
| Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok  | áno  |
| Ovládanie z kabíny vodiča  | áno  |
| Hydraulické pretáčanie do oboch strán  | áno  |
| Gumový brit  | áno  |
| Výstražné vlajky  | áno  |

|  |
| --- |
| **Funkcia** |
| Hydraulicky poháňaný predný odmetací valcový kartáč kompatibilný s nosičom slúžiaci na odstraňovanie malej vrstvy snehu v zimnom období, odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v letnom období. |
| **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| **Nadstavba - Predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N2**  | ks |   |   | 2 |
| Celková dĺžka | mm | 900 | 1 100 |   |
| Celková šírka | mm | 1 500 | 1 700 |   |
| Celková výška | mm | 650 | 750 |   |
| Hmotnosť | kg |   | 180 |   |
| Uhol natočenia  | ° stupne | 30 | 40 |   |
| Priemer kartáča | mm | 500 | 600 |   |
| Dĺžka kartáča | mm | 1 550 | 1 650 |   |
| Otáčky kartáča | 1/min. | 0 | 300 |   |
| Výkon hydrauliky podvozku | l/min. | 0 | 40 |   |
| Tlak hydraulickej sústavy | bar | 0 | 200 |   |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |
| **Nadstavba - Predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N2** | **áno** |
| Kompatibilný s nosičom | áno |
| Hydraulický pohon kartáča od nosiča | áno |
| Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok | áno |
| Skrápacia lišta umiestnená pred katáčom  | áno |
| Ovládanie z kabíny vodiča | áno |
| Pohon kartáča hydromotorom vsadeným do jadra kartáča | áno |
| Hydraulické pretáčanie do oboch strán | áno |
| zimný výplet | áno |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy | áno |
| Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu ( zástupcu ) na predaj a servis stroja | áno |

|  |  |
| --- | --- |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy  | áno  |
| Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu ( zástupcu ) na predaj a servis stroja  | áno  |

**2 .verzia štandardná hydraulika**

|  |
| --- |
| Funkcia  |
| Špeciálne vozidlo využívané ako malý nosič výmenných nadstavieb - údržba chodníkov, ciest a verejných priestranstiev  |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum  | Maximum  | Presne  |
| Malý nosič výmenných nadstavieb  | ks  |   |   |  |
| výkon motora  | kw  | 100  |   |  |
| celková max. hmotnosť  | kg  | 5000  | 6000  |  |
| prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu  | kg  | 3000  |   |  |
| zdvihový objem motora  | cm3  | 2800  | 3000  |  |
| emisná norma  | norma  | EURO 6  |   |  |
| počet náprav  | KS  |   | 2  |  |
| palivová nádrž  | l  | 90  | 100  |  |
| objem nádrže AdBlue  | l  | 14  | 25  |  |
| dĺžka vozidla  | mm  |   | 5000  |   |
| šírka vozidla  | mm  |   | 1750  |  |
| výška vozidla  | mm  | 2000  | 2300  |  |
| maximálna rýchlosť  | km/h  |   |   |  |
| výstražné majáky  | ks  |   |   |  |
| rázvor  | mm  | 2900  | 3000  |  |
| Technické vlastnosti  | Hodnota / charakteristika  |
| podvozok  | nový, rok výroby 2021  |
| Kabína vodiča  | Ergonomická, hydraulicky sklopná pre ľahký prístup k motoru (servis/údržba) - splnenie bezpečnostnej normy s certifikátom DEKRA- čelné sklo s integrovaným ochranným filtrom  |
| Kabína vodiča  | S kúrením a vetraním- s prednou rýchlo-upínacou doskou s integrovaným zdvíhacím zariadením SW 500 alebo ekvivalent  |
| Kabína vodiča  | So strešnou rampou a nadstavbovými svetlometmi (nutné pre prevádzku s prednými nadstavbami, ktoré zakrývajú hlavné svetlomety)  |
| Kabína vodiča  | Vnútorné spätné zrkadlo + dve spätné zrkadlá po oboch stranách  |
| Kabína vodiča  | Klimatizácia  |
| Motor - vstrekovanie  | Common Rail, turbo diesel  |
| Riadenie  | Hydraulické s posilňovačom  |
| Podvozok  | Modulárny ľahký oceľový rám z C profilov  |
| Podvozok  | Sklápacím modulom pre trojstranný sklápač  |
| Podvozok  | Priečniky pre montáž výmenných nadstavieb  |
| Podvozok  | Výbava pre trojstranný sklápač vrátane korby  |
| Podvozok  | Zvýšená nosnosť  |
| Náprava / pruženie vpredu  | Nezávisle zavesené s teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami  |
| Náprava / pruženie vzadu  | S teleskopickými tlmičmi nárazov a listovími pružinami  |
| Náprava / pruženie  | Zvýšená nosnosť  |
| Prevodovka / pohon  | 4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný)- tempomat- min. 10 rýchlostných stupňov vpred / 2 vzad- plazivý chod  |
| Brzdy  | Kotúčové s vnútorným chladením- 4-kanálový systém ABS  |
| Brzdy  | Elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obloženia  |
| Brzdy  | Samočinné nastavenie bŕzd- kontrolka signalizácie poruchy brzdového systému a stavu brzdovej kvapaliny  |
| Pneumatiky  | Vhodné pre letnú sa zimnú prevádzku  |
| Pneumatiky  | Pre zvýšenú nosnosť podvozku  |
| Hydraulika  | Komunálna hydraulika pre pohon nadstavieb (sypač, radlica, zametač) nastaviteľná s otočným regulátorom- 2 okruhová vysokotlaková, max. pracovný tlak 200 bar,  |
| Hydraulika  | 2 hydraulické okruhy (predný a zadný) každý samostatne o min. výkonu 50 lit/min, nastaviteľný s otočným regulátorom. max. pracovný tlak 200 bar  |
| Hydraulika  | Hydraulický systém :- Nádrž na hyd. olej o min. objeme 65 lit- Hyd. čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora  |
| Požadovaná výbava  | Odpojovač batérie, dvojstupňový zdvihák, kolesový kľúč, varovné pruhy, lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, reflexná vesta, káblová priechodka  |
| Farba podvozku  | RAL 9005 (čierna)  |
| Farba kabíny  | RAL 2011 (oranžová)  |
| Ďalšia výbava  | Výbava podľa legislatívy pre cestnú prevádzku (min. výstražný trojuholník, lekárnička)  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Funkcia  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posypová nadstavba na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev  |  |  |  |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum  | Maximum  | Presne  |
| Posypová nadstavba kompatibilná s nosičom  | ks  |   |   |  |
| objem nadstavby  | cm3  | 1400  | 1500  |  |

Položka č. 2: Posypová nadstavba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hmotnosť nadstavby  | kg  | 300  | 400  |  |
| dĺžka nadstavby  | mm  | 2500  | 2900  |  |
| šírka nadstavby  | mm  | 1500  | 1600  |  |
| výška nadstavby  | mm  | 1100  | 1200  |  |
| odstavné nohy k posypovej nadstavbe  | ks  |   |   |  |
| Technické vlastnosti  | Hodnota / charakteristika  |
| nadstavba  | poháňaná hydraulikou od nosiča  |
| Nadstavba  | vybavená odklopnou strechou a ochranným sitom zásobníka prepojenie s nosičom bez-odkvapovými rýchlo spojkami, ovládanie šírky a dávky posypu riadiacim panelom v kabíne vodiča  |
| Nadstavba  | Vynášanie materiálu špirálovým dopravníkom vybavená rozmetacím tanierom s nerezovej ocele, osvetlenie rozmetadla, nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom – metalizované  |
| Nadstavba  | Farebné prevedenie RAL 2011 (oranžová)  |
| Nadstavba – výmena  | odstavné nohy – sada 4 ks  |

|  |
| --- |
| Funkcia  |
| Predná plochá variabilná snehová radlica slúži na odpratávanie snehu - údržbu verejných komunikácií, chodníkov a námestí a verejných priestranstiev  |
| **Technické vlastnosti**  | **Jednotka**  | **Minimum**  | **Maximum**  | **Presná hodnota**  |
| **Nadstavba - Čelná snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1 - NOVÁ**  | ks  |   |   |  |
| Celková dĺžka  | mm  | 600  | 650  |  |
| Celková šírka  | mm  | 2000  | 2200  |  |
| Pracovná šírka pri natočení 30°  | mm  | 1 800  |  2000  |  |
| Celková výška  | mm  | 600  | 650  |  |
| Hmotnosť  | kg  | 160  | 180  |  |
| Uhol natočenia  | ° stupne  | 30  | 35  |  |
| Tlak hydraulickej sústavy  | bar  | 120  | 160  |  |
| **Technické vlastnosti**  | **Hodnota / charakteristika**  |
| **Nadstavba - Čelná snehová radlica pre kategóriu kategóriu vozidiel N1/N2 - NOVÁ**  |  |
| Kompatibilný s nosičom  |  |
| Hydraulický pohon od nosiča  |  |
| Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok  |  |
| Ovládanie z kabíny vodiča  |  |
| Hydraulické pretáčanie do oboch strán  |  |
| Gumový brit  |  |
| Výstražné vlajky  |  |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy  |  |
| Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu ( zástupcu ) na predaj a servis stroja  |  |

Položka č.3: Čelná snehová radlica

|  |
| --- |
| **Funkcia** |
| Hydraulicky poháňaný predný odmetací valcový kartáč kompatibilný s nosičom slúžiaci na odstraňovanie malej vrstvy snehu v zimnom období, odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v letnom období. |
| **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| **Nadstavba - Predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N2**  | ks |   |   | 2 |
| Celková dĺžka | mm | 900 | 1 100 |   |
| Celková šírka | mm | 1 500 | 1 700 |   |
| Celková výška | mm | 650 | 750 |   |
| Hmotnosť | kg |   | 180 |   |
| Uhol natočenia  | ° stupne | 30 | 40 |   |
| Priemer kartáča | mm | 500 | 600 |   |
| Dĺžka kartáča | mm | 1 550 | 1 650 |   |
| Otáčky kartáča | 1/min. | 0 | 300 |   |
| Výkon hydrauliky podvozku | l/min. | 0 | 40 |   |
| Tlak hydraulickej sústavy | bar | 0 | 200 |   |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |
| **Nadstavba - Predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N2** | **áno** |
| Kompatibilný s nosičom | áno |
| Hydraulický pohon kartáča od nosiča | áno |
| Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok | áno |

## **Osobitné požiadavky na plnenie k 2. časti**

|  |
| --- |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia  |
| Vrátane sprevádzkovania na objednávateľom určenom mieste plnenia  |
| Vrátane zaškolenia osôb určených objednávateľom  |
| Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:  |
| - vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady).  |
| - potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku viacúčelového vozidla od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.  |
| -autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ  |
| rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).  |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov).  |
| Financovanie na leasing |