**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 8**

**Otázka:**

V projektovej dokumentácii vo vzorom priečnom reze a taktiež v technickej správe je uvedená skladba komunikácie pre „SO 121-00 Združený chodník pre peších a cyklistov“ iba z jednej asfaltovej vrstvy a to z ACo11-II 50/70 ale vo výkaze výmer sú uvedené dve skladby asfaltových vrstiev. Žiadame VO o upresnenie asfaltovej skladby pre SO 121-00.

Odpoveď:

Platí konštrukcia vozovky združeného chodníka podľa výkresu a technickej správy. Vo výkaze výmer SO 121-00 je položka č.22 ACp 22 hr. 50 mm uvedená navyše. Za túto chybu sa ospravedlňujeme.

**V Trnave, 07.09.20221**