**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 4**

Otázka č.:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie nezrovnalostí v rámci časti verejné osvetlenie:  
  
1. Podľa výkresu by mal byť kábel uložený vo výkope celý v chráničke – chránička a práca s tým spojená nie je vo výkaze výmer

Odpoveď: doplnené vo výkaze výmer SO 621-00 - položka č. 4

2. Všetky svietidlá montované na betónový stožiar by mali mať samostatné poistkové puzdro /je to spomínané aj v TS. Chýba vo výkaze výmer

Odpoveď: doplnené vo výkaze výmer SO 621-00 - položka č. 66

3. Vzdušné vedenie by malo byť nahradené za nové vedenie – tým pádom by malo byť demontované staré vedenie 2x16 a vodič 1x16 vrátane podpier. Chýba vo výkaze výmer

Odpoveď: demontáž je doplnená vo výkaze výmer SO 621-00 - položka č. 60 – nepredvídané práce pri montáži, odpojenie vodiča VO - hodinová sadzba

4. Na stĺpy sa má namontovať 14 ks rozpojovacích skríň pri prechode z vzdušného vedenia na zemné. Vo výkaze chýbajú oceľové chráničky

Odpoveď: doplnené vo výkaze výmer SO 621-00 - položka č. 2

5. Predpokladáme, že sa budú demontovať aj pôvodné svietidlá. Chýba v rozpočte

Odpoveď: doplnené vo výkaze výmer SO 621-00 – položka č. 59

6. V rozpočte je uvedená len podláčka ale štartovacie jamy chýbajú.

Odpoveď: štartovacie jamy by si mal dodávateľ započítať do položky pretláčanie. Veľkosť štartovacej a koncovej jamy závisí od konkrétneho zariadenia na pretláčanie a preto sa ťažko definujú presné výmery výkopu